[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.5
nan=                                                                        
pe=1
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	1	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	1	1
prn=2	2	4	3	4	1	6	0	1
own=3	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk
wn=	

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR
nfn=KZGM W KATOWICACH
afn=ul. Grażyńskiego 5  ,  40 - 126  KATOWICE
nb=REMONT MIESZKANIA
ab= ul. Chrobrego 25/136
ni=KOMUNALNY ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
ai=UL.GRAŻYŃSKIEGO 5  KATOWICE
nk=Jakub Paszek	Instalacyjno sanitarna

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=10	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
nm=10
ns=1

[RMS ZEST 2877]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 2930]
ty=M
na=benzyna do lakierów	0
id=1050199	1
jm=dm3	066
ce=0	1627557196
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=0.008

[RMS ZEST 2674]
ty=R
na=malarze gr.II	0
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 2948]
ty=M
na=farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60 %	0
id=1511601	1
jm=dm3	066
ce=0	1627557196
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=0.056
pr=	0	0	0	1510299

[RMS ZEST 2935]
ty=M
na=piasek do zapraw''	0
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0	1627557196
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=0.018

[RMS ZEST 2933]
ty=M
na=cement portlandzki 35 bez dodatków'	0
id=1700301	1
jm=t	034
ce=0	1627557196
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=0.002

[RMS ZEST 2938]
ty=M
na=cement portlandzki 35 bez dodatków'	0
id=1700301	1
jm=t	034
ce=0	1627557196
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=0.0023

[RMS ZEST 2934]
ty=M
na=wapno suchogaszone	0
id=1720200	1
jm=t	034
ce=0	1627557196
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=0.0011

[RMS ZEST 2840]
ty=M
na=wapno suchogaszone	0
id=1720200	1
jm=t	034
ce=0	1627557196
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=0.0013

[RMS ZEST 2932]
ty=M
na=cegła budowlana pełna'	0
id=1800199	1
jm=szt	020
ce=0	1627557196
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=28

[RMS ZEST 2955]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 3006]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 2786]
ty=R
na=monterzy gr.II	0
id=242	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 2675]
ty=R
na=murarze gr.II	0
id=342	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 2937]
ty=S
na=wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t'	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1627557196
cw=0	PLN
il=0.04

[RMS ZEST 2671]
ty=R
na=posadzkarze-płytkarze gr.III	0
id=383	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 2709]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1627557196
cw=0	PLN
il=0.025

[RMS ZEST 2881]
ty=S
na=środek transportu poziomego	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1627557196
cw=0	PLN
il=0.0257

[RMS ZEST 2636]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 2949]
ty=M
na=papier ścierny w arkuszach	0
id=3920099	1
jm=ark.	116
ce=0	1627557196
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=1.6

[RMS ZEST 229]
ty=M
na=woda z rurociągu	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0	1627557196
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=0.012

[RMS ZEST 2996]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39500	1
jm=m-g	148
ce=0	1627557196
cw=0	PLN
il=0.009

[RMS ZEST 2927]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1627557196
cw=0	PLN
il=0.07

[RMS ZEST 2710]
ty=R
na=stolarze budowlani gr.II	0
id=412	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 2694]
ty=R
na=stolarze gr.III	0
id=413	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 2936]
ty=S
na=betoniarka wolnospadowa elektryczna'	0
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0	1627557196
cw=0	PLN
il=0.02

[RMS ZEST 2687]
ty=R
na=zduni gr.III	0
id=493	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 3002]
ty=M
na=rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane czarne o śr. 20 mm	0
id=5030999	2
jm=m	040
ce=0	1627557196
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.575

[RMS ZEST 2959]
ty=M
na=rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o śr. 15 mm	0
id=5040999	2
jm=m	040
ce=0	1627557196
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=1.575

[RMS ZEST 2925]
ty=M
na=łączniki z żeliwa ciągliwego czarne	0
id=5100499	1
jm=szt.	020
ce=0	1627557196
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=12.3

[RMS ZEST 2926]
ty=M
na=łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 15 mm	0
id=5101201	1
jm=szt.	020
ce=0	1627557196
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=4.1

[RMS ZEST 3005]
ty=M
na=złączki z żeliwa ciągliwego czarne o śr. 20 mm	0
id=5104999	2
jm=szt.	020
ce=0	1627557196
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3004]
ty=M
na=przeciwnakrętki z żeliwa ciągliwego czarne o śr. 20 mm	0
id=5108299	2
jm=szt.	020
ce=0	1627557196
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 2920]
ty=M
na=łączniki z żeliwa ciągliwego czarne	0
id=5109999	2
jm=szt.	020
ce=0	1627557196
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 2902]
ty=M
na=rury kanalizacyjne, jednokielichowe, z PCW	0
id=5601199	2
jm=m	040
ce=0	1627557196
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=5.885

[RMS ZEST 2878]
ty=M
na=rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0	1627557196
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=3.78

[RMS ZEST 2882]
ty=M
na=rury z polipropylenu STABI o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0	1627557196
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=7.7

[RMS ZEST 2903]
ty=M
na=złączki dwukielichowe z PCW o śr. 50 mm	0
id=5613400	2
jm=szt.	020
ce=0	1627557196
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 2898]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne, z PCW, różne	0
id=5613999	2
jm=szt	020
ce=0	1627557196
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=9.1

[RMS ZEST 2900]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne o śr. 110 mm, z PCW, różne	0
id=5613999	2
jm=szt	020
ce=0	1627557196
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 2879]
ty=M
na=Kolano 90 st.z poliprop.PP-R fi 20mm	0
id=5645201	1
jm=szt	020
ce=0	1627557196
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=8.96

[RMS ZEST 2883]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm'	0
id=5649999	2
jm=szt.	020
ce=0	1627557196
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=7.84

[RMS ZEST 2885]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5649999	2
jm=szt.	020
ce=0	1627557196
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=24

[RMS ZEST 2886]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5649999	2
jm=szt.	020
ce=0	1627557196
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=8

[RMS ZEST 2894]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. nominalnej 20 mm	0
id=5649999	2
jm=szt.	020
ce=0	1627557196
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 2950]
ty=M
na=zawory kulowe o śr. nominalnej 15 mm	0
id=5701499	2
jm=szt.	020
ce=0	1627557196
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 2888]
ty=M
na=zawór czerpalny 15mm	0
id=5702901	1
jm=szt	020
ce=0	1627557196
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 2988]
ty=M
na=przyłącza elastyczne z tworzywa sztucznego	0
id=5708499	2
jm=szt.	020
ce=0	1627557196
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 2889]
ty=M
na=baterie umywalkowe i zlewozmywakowe ścienne	0
id=5711099	2
jm=szt	020
ce=0	1627557196
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 2997]
ty=M
na=bateria wannowa ścienna	0
id=5712099	2
jm=szt.	020
ce=0	1627557196
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 2905]
ty=M
na=syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego	0
id=5712300	1
jm=szt	020
ce=0	1627557196
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 2947]
ty=M
na=syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze spustem	0
id=5717020	2
jm=szt.	020
ce=0	1627557196
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 2999]
ty=M
na=komplety przelewowo-spustowe do wanien	0
id=5717199	2
jm=szt.	020
ce=0	1627557196
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 2913]
ty=M
na=zawór kulowy gazowy 15 mm	0
id=5720001	1
jm=szt.	020
ce=0	1627557196
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 2957]
ty=M
na=filtr gazowy o śr 20 mm	0
id=5720002	1
jm=szt.	020
ce=0	1627557196
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3009]
ty=M
na=zawór kulowy gazowy o śr 20 mm''	0
id=5720002	1
jm=szt.	020
ce=0	1627557196
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3010]
ty=M
na=podgrzewacze gazowe wody przepływowej'	0
id=6310300	1
jm=szt.	020
ce=0	1627557196
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 2924]
ty=M
na=kolana spalinowe z blachy stalowej ocynkowanej śr.131 mm	0
id=6311800	1
jm=szt.	020
ce=0	1627557196
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 2923]
ty=M
na=rury spalinowe z blachy ocynkowanej śr.131 mm	0
id=6312300	1
jm=m	040
ce=0	1627557196
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 2945]
ty=M
na=umywalki porcelanowe	0
id=6320299	2
jm=szt.	020
ce=0	1627557196
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 2904]
ty=M
na=zlewozmywaki ze stali nierdzewnej	0
id=6321699	2
jm=szt.	020
ce=0	1627557196
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 2998]
ty=M
na=wanny blaszane emaliowane	0
id=6322299	2
jm=szt.	020
ce=0	1627557196
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 2909]
ty=M
na=urządzenia sanitarne "KOMPAKT"	0
id=6327799	2
jm=kpl.	090
ce=0	1627557196
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 2910]
ty=M
na=sedes typu "Kompakt"	0
id=6328112	2
jm=szt.	020
ce=0	1627557196
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 2969]
ty=M
na=wpusty ściekowe podłogowe PCV śr. 50 mm	0
id=6328401	2
jm=szt.	020
ce=0	1627557196
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 2946]
ty=M
na=wsporniki do umywalek	0
id=6328600	2
jm=szt.	020
ce=0	1627557196
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=2
pr=	0	0	0	6328600

[RMS ZEST 2919]
ty=M
na=kuchnie gazowe 4-palnikowe z piekarnikiem	0
id=6340120	2
jm=szt	020
ce=0	1627557196
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3003]
ty=M
na=uchwyty do rur o śr. 20 mm	0
id=6600099	2
jm=szt.	020
ce=0	1627557196
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 3008]
ty=M
na=haki do rur	0
id=6600099	1
jm=szt.	020
ce=0	1627557196
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=	0	0	0	6600099

[RMS ZEST 2899]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 50 mm	0
id=6602099	2
jm=szt	020
ce=0	1627557196
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=13

[RMS ZEST 2901]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 110 mm	0
id=6602099	2
jm=szt	020
ce=0	1627557196
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 2880]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm'	0
id=6602999	2
jm=szt	020
ce=0	1627557196
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=11.44

[RMS ZEST 2884]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm''	0
id=6602999	2
jm=szt	020
ce=0	1627557196
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=10.01

[RMS ZEST 2887]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=6602999	2
jm=szt	020
ce=0	1627557196
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=8

[RMS ZEST 2895]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm	0
id=6602999	2
jm=szt.	020
ce=0	1627557196
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6602902

[RMS ZEST 2992]
ty=M
na=otuliny Thermaflex FRZ gr. 6 mm	0
id=6750120	1
jm=m	040
ce=0	1627557196
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=16.5

[RMS ZEST 2995]
ty=M
na=klipsy montażowe Thermaclips	0
id=6760010	1
jm=szt.	020
ce=0	1627557196
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=90

[RMS ZEST 2994]
ty=M
na=taśma Thermatape FR 3x50 mm	0
id=6761120	1
jm=m	040
ce=0	1627557196
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.744

[RMS ZEST 2993]
ty=M
na=klej Thermaflex 474	0
id=6761201	1
jm=dm3	066
ce=0	1627557196
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0885

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1627557196
cw=0	PLN
il=73.406

[RMS ZEST 267]
ty=R
na=robocizna'	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1627557196
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 335]
ty=R
na=robocizna''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1627557196
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 2928]
ty=R
na=robocizna'''	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0	1627557196
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 4]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=-0

[ELEMENT 1]
na=Instalacje sanitarne
wa=0
kn=0	0	0
id=9726
nu=1
wn=	

[POZYCJA]
id=9791
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0121-01 z.o.2.9. 	4-02	0121-01	 z.o.2.9. 	1
mpn=5:0:0921,101211
na=Demontaż demolacyjny rurociągu z PVC, cPVC o śr. 15-32 mm o połączeniach klejonych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.4		0.4
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0
il=0.66

[POZYCJA]
id=9728
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-01	2-15	0111-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 1]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0
il=2.288

[RMS 2878]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0
il=3.36

[RMS 2879]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0
il=8.96

[RMS 2880]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0
il=11.44

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2881]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0136

[POZYCJA]
id=9729
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-01	2-15	0111-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) STABI o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[RMS 1]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0
il=2.002

[RMS 2882]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=7.7

[RMS 2883]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0
il=7.84

[RMS 2884]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0
il=10.01

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2881]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0119

[POZYCJA]
id=9792
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-01	0-34	0101-01		1
mpn=_1211
na=Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[RMS 1]
nz=0.1553	0	0.1553
np=1
wa=0
wb=0
il=2.3295

[RMS 2992]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=16.5

[RMS 2993]
nz=0.0059	0	0.0059
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0885

[RMS 2994]
nz=0.0496	0	0.0496
np=1
wa=0
wb=0
il=0.744

[RMS 2995]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=90

[RMS 4]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2996]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.009

[POZYCJA]
id=9730
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0116-01	2-15	0116-01		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 1]
nz=0.289	0	0.289
np=1
wa=0
wb=0
il=2.312

[RMS 2885]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=24

[RMS 2886]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 2887]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2709]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.008

[POZYCJA]
id=9731
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0128-01	4-02	0128-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wymiana zaworu czerpalnego (wypływowego) o śr. 15 mm - pralka, ustęp
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0
il=0.46

[RMS 2888]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=9732
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0132-01	4-02	0132-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej ściennej - na baterie jednochwytowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0
il=2.16

[RMS 2889]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=9733
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0132-04	4-02	0132-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wymiana baterii wannowej ściennej lub stojącej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.61	0	1.61
np=1
wa=0
wb=0
il=1.61

[RMS 2997]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=9736
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0123-02	2-15	0123-02		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 20 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=1.01

[RMS 2878]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0
il=0.42

[RMS 2894]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 2895]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=9737
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0140-01	2-15	0140-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 15 mm - radiowy zostaje
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0
il=0.84

[RMS 2709]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=9764
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-01	2-15	0132-01		1
mpn=121,0:1,092,0:0,0911
na=Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm - zawór kulowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.277	0	0.277
np=1
wa=0
wb=0
il=0.277

[RMS 2950]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 4]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2709]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.003

[POZYCJA]
id=9778
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0217-07	4-02	0217-07		1
mpn=_1211
na=Wymiana/likwidacja wpustu ściekowego żeliwnego podłogowego o śr. 50 mm na wpust PCV
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8

[RMS 2969]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=9738
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0212-06	4-02	0212-06		1
mpn=_1211_
na=Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=3	0	ilość podejść	1
jm=msc.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=2
wo=2
jm=m	040
oon=łączna długość

[RMS 1]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0
il=2.52

[RMS 2898]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 2899]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=9

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=9762
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0211-01	2-15	0211-01		1
mpn=_1211
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 32 mm o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=1
jm=podej.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.561	0	0.561
np=1
wa=0
wb=0
il=0.561

[RMS 2898]
nz=3.1	0	3.1
np=1
wa=0
wb=0
il=3.1

[RMS 2899]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2709]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[POZYCJA]
id=9739
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0212-08	4-02	0212-08		1
mpn=_1211_
na=Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=1	0	ilość podejść	1
jm=msc.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=1
wo=1
jm=m	040
oon=łączna długość

[RMS 1]
nz=1.83	0	1.83
np=1
wa=0
wb=0
il=1.83

[RMS 2900]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 2901]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=9740
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0210-03	4-02	0210-03		1
mpn=_121,0:0,0911_
na=Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi lub za pomocą klejenia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=3	0	ilość odcinków	1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=5.5
wo=5.5
jm=m	040
oon=łączna długość

[RMS 1]
nz=0.57	0	0.57
np=1
wa=0
wb=0
il=1.71

[RMS 2902]
nz=1.961667	0		2	1.07
np=1
wa=0
wb=0
il=5.885

[RMS 2903]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 2899]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=9741
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0219-04	4-02	0219-04		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Wymiana zlewozmywaka blaszanego emaliowanego, ze stali nierdzewnej na szafce
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.7	0	1.7
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7

[RMS 2904]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=9742
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0220-05	4-02	0220-05		0
na=Wymiana elementów - syfon z tworzywa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0
il=0.61

[RMS 2905]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 4]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=9744
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0224-03	4-02	0224-03		1
mpn=_1211
na=Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt"
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=7.18	0	7.18
np=1
wa=0
wb=0
il=7.18

[RMS 2909]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 2910]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=9788
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	8 0113-05	8	0113-05		1
mpn=_1211
na=Wymiana wężyka w oplocie elastycznym - wc
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=1	0	ilość wymian	1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=0
wo=0
jm=m	040
oon=długość rury

[RMS 1]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0
il=0.58

[RMS 2988]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 4]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=9745
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0222-02	4-02	0222-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wymiana wanny stalowej emaliowanej lub z tworzywa sztucznego L=150cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=4.66	0	4.66
np=1
wa=0
wb=0
il=4.66

[RMS 2998]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 2999]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=9763
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0220-04	4-02	0220-04		1
mpn=_1211
na=Wymiana umywalki porcelanowej bez wsporników z syfonem z tworzywa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.7	0	1.7
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7

[RMS 2945]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 2947]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 2946]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=9796
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0301-01	4-02	0301-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Przewinięcie odcinka rury stalowej, czarnej o śr. 15-20 mm - gazowej
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=2	0	ilość odcinków	1
jm=msc.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=1
wo=1
jm=m	040
oon=łączna długość

[RMS 1]
nz=1.82	0	1.82
np=1
wa=0
wb=0
il=3.64

[RMS 4]
nz=5	0	5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=9746
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0305-07	4-02	0305-07		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wymiana kurka gazowego przelotowego o śr. 15 mm - przy urządzeniach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7

[RMS 2913]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3008]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 4]
nz=5	0	5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=9801
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0305-07	4-02	0305-07		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Wymiana kurka gazowego przelotowego o śr. 20 mm - przy urządzeniach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7

[RMS 3009]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3008]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 4]
nz=5	0	5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=9752
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0305-02	4-02	0305-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wymiana filtra gazowego o śr. 20 mm - w instalacjach
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0
il=0.45

[RMS 2957]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 4]
nz=5	0	5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=9798
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0301-01	4-02	0301-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Przewinięcie odcinka rury stalowej, czarnej o śr. 15-20 mm - gazowej
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=2	0	ilość odcinków	1
jm=msc.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=1
wo=1
jm=m	040
oon=łączna długość

[RMS 1]
nz=1.82	0	1.82
np=1
wa=0
wb=0
il=3.64

[RMS 4]
nz=5	0	5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=9799
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0301-02	4-02	0301-02		1
mpn=_121,0:0,0911_
na=Wymiana odcinka rury stalowej,czarnej o połączeniach gwintowanych o śr. 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=1	0	ilość odcinków	1
jm=msc.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=1.5
wo=1.5
jm=m	040
oon=łączna długość

[RMS 1]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 3002]
nz=1.575	0		2	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.575

[RMS 3003]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3004]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3005]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=9800
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0302-01	4-02	0302-01		1
mpn=_1211_
na=Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych o śr. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=2	0	ilość odcinków	1
jm=msc.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=1.5
wo=1.5
jm=m	040
oon=łączna długość

[RMS 1]
nz=1.58	0	1.58
np=1
wa=0
wb=0
il=3.16

[RMS 2959]
nz=0.7875	0		2	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.575

[RMS 3003]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=9751
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0315-03	4-02	0315-03		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Wymiana kuchni gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem elektrycznym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=2.26	0	2.26
np=1
wa=0
wb=0
il=2.26

[RMS 2919]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 2920]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=9802
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0312-01	2-15	0312-01		1
mpn=_1211
na=Wymiana - podgrzewacz gazowy wody przepływowej1310Podgrzewacz z czujnikiem zaniku ciągu, bez płomienia dyżurnego, z zapłonem bateryjnym.1310Należy uwzględnić również konieczność podłączenia podgrzewacza z kominem.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=2.3	0	2.3
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1965

[RMS 3010]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 2923]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 2924]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 2925]
nz=12.3	0	12.3
np=1
wa=0
wb=0
il=12.3

[RMS 2926]
nz=4.1	0	4.1
np=1
wa=0
wb=0
il=4.1

[RMS 4]
nz=1.4	0	1.4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2927]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07

[POZYCJA]
id=9754
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0307-01	2-15	0307-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=1
jm=lokal.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=2.36	0	2.36
np=1
wa=0
wb=0
il=2.36

[RMS 4]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2881]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0002

[POZYCJA]
id=9755
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1212-29	4-01	1212-29		1
mpn=_1211
na=Miniowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 1]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.72

[RMS 2948]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.056

[RMS 2930]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.008

[RMS 2949]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6

[RMS 4]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=9756
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0333-08	4-01	0333-08		1
mpn=1211
na=Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0
il=0.72

[POZYCJA]
id=9757
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0323-02	4-01	0323-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0
il=0.98

[RMS 2932]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 2933]
nz=0.00099	0	0.00099
np=1
wa=0
wb=0
il=0.002

[RMS 2934]
nz=0.00056	0	0.00056
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0011

[RMS 2935]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 229]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2936]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[RMS 2937]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[POZYCJA]
id=9758
pd=ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0336-01	4-01	0336-01		1
na=Wykucie bruzd 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 1]
nz=0.64	0	0.64
np=1
wa=0
wb=0
il=5.12

[POZYCJA]
id=9759
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0325-01	4-01	0325-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w ścianach z cegieł
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 1]
nz=0.48	0	0.48
np=1
wa=0
wb=0
il=3.84

[RMS 2932]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=24

[RMS 2938]
nz=0.00029	0	0.00029
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0023

[RMS 2840]
nz=0.00016	0	0.00016
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0013

[RMS 2935]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.008

[RMS 229]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.008

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=9793
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0509-05	4-02	0509-05		1
mpn=_1211
na=Czyszczenie głowic termostatycznych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=1.12

[RMS 4]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[SUMA KONTROLNA]
1543ecbe244f8763f131fa6b74 c59a7