[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.5
nan=REMONT  MIESZKANIA
pe=1
op=1
opn=2	0	2	1	1	0	17	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	3	1
prn=2	2	4	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS  INWESTORSKI	PRZEDMIAR
nfn=KZGM W KATOWICACH
afn=ul. Grażyńskiego 5  ,  41 - 126  KATOWICE
nb=Remont  mieszkania
ab=Katowice , ul Ratuszowa 4/4
ni=KOMUNALNY ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
ai=KATOWICE UL. GRAŻYŃSKIEGO 5
nk=Janusz Kobyliński TT		Jerzy Wysocki		Jakub Paszek TT	
dt=29.04.2021	0

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=10	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=10

[RMS ZEST 1229]
ty=M
na=Aparat domofonu	0
id=7040922	1
jm=szt	020
ce=0	1550560142
cw=0	PLN	80
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 1235]
ty=M
na=bateria umywalkowa i zlewozmywakowa ścienna	0
id=5711099	2
jm=szt.	020
ce=0	1617964475
cw=0	PLN	174.7
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 1236]
ty=M
na=baterie wannowe ścienne, mosiężne, chromowane z natryskiem wężowym	0
id=5712099	2
jm=szt	020
ce=0	1617964483
cw=0	PLN	216.17
kz=4	0	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=benzyna do lakierów	0
id=1050199	1
jm=dm3	066
ce=0	1617776069
cw=0	PLN	7.26
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1338
wcn=0	0

[RMS ZEST 1273]
ty=M
na=benzyna do lakierów'	0
id=1050199	1
jm=dm3	066
ce=0	1617964222
cw=0	PLN	10.77
kz=4	0	PLN	1	
il=0.003
wcn=0	0

[RMS ZEST 123]
ty=S
na=betoniarka wolnospadowa elektryczna	0
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0	1617776069
cw=0	PLN	5.78
il=0.266
wcn=0	0

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=cegła budowlana pełna	0
id=1800199	1
jm=szt.	020
ce=0	1617776069
cw=0	PLN	1.2
kz=4	-1	PLN	1	
il=4
wcn=0	0

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=cement portlandzki 35 bez dodatków	0
id=1700301	1
jm=t	034
ce=0	1617776069
cw=0	PLN	520.51
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0041
wcn=0	0

[RMS ZEST 300]
ty=M
na=cement portlandzki z dodatkami 25	0
id=1701100	1
jm=t	034
ce=0	1617776069
cw=0	PLN	456.45
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0255
wcn=0	0

[RMS ZEST 1216]
ty=M
na=cement portlandzki z dodatkami 25''	0
id=1701100	1
jm=t	034
ce=0	1617780571
cw=0	PLN	414.95
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.012
wcn=0	0

[RMS ZEST 313]
ty=M
na=ciasto wapienne (wapno gaszone)	0
id=2360000	1
jm=m3	060
ce=0	1617776069
cw=0	PLN	349.97
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0235
wcn=0	0

[RMS ZEST 1217]
ty=M
na=ciasto wapienne (wapno gaszone)''	0
id=2360000	1
jm=m3	060
ce=0	1617780571
cw=0	PLN	318.15
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.012
wcn=0	0

[RMS ZEST 106]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 1228]
ty=M
na=dzwonki na prąd stały lub zmienny'	0
id=7250299	1
jm=szt.	020
ce=0	1585737930
cw=0	PLN	45
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.02
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7250299
wcn=0	0

[RMS ZEST 78]
ty=R
na=elektromonterzy gr.II	0
id=662	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	0
id=1511599	1
jm=dm3	066
ce=0	1617776069
cw=0	PLN	17.49
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.3082
wcn=0	0

[RMS ZEST 1272]
ty=M
na=farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60 %	0
id=1511601	1
jm=dm3	066
ce=0	1617964233
cw=0	PLN	19.96
kz=4	0	PLN	1	
il=0.021
pr=	0	0	0	1510299
wcn=0	0

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	0
id=1511799	1
jm=dm3	066
ce=0	1617776069
cw=0	PLN	15.15
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.2869
wcn=0	0

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=farby emulsyjne nawierzchniowe	0
id=1510899	1
jm=dm3	066
ce=0	1617776069
cw=0	PLN	3.92
kz=4	-1	PLN	1	
il=39.7555
wcn=0	0

[RMS ZEST 1255]
ty=M
na=filtr gazowy o śr 20 mm	0
id=5720002	1
jm=szt.	020
ce=0	1617964526
cw=0	PLN	27.7
kz=4	0	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 301]
ty=M
na=gips szpachlowy	0
id=1740103	1
jm=t	034
ce=0	1617776069
cw=0	PLN	1328.23
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1929
wcn=0	0

[RMS ZEST 1226]
ty=M
na=Gniazdo 2x2P+Z 10/16A 250V IP-44	0
id=7530231	2
jm=szt	020
ce=0	1550558544
cw=0	PLN	11.05
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.12
wcn=0	0

[RMS ZEST 1227]
ty=M
na=Gniazdo izol.nt 2P+Z 10/16A 250V IP20 kpl.	0
id=7530023	1
jm=szt	020
ce=0	1550558810
cw=0	PLN	13.07
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.08
wcn=0	0

[RMS ZEST 87]
ty=M
na=klej Winylowy Winylep	0
id=1551305	2
jm=kg	033
ce=0	1617776069
cw=0	PLN	6.45
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.6656
wcn=0	0

[RMS ZEST 1260]
ty=M
na=kolana spalinowe z blachy stalowej ocynkowanej śr.131 mm	0
id=6311800	1
jm=szt.	020
ce=0	1617964539
cw=0	PLN	20.12
kz=4	0	PLN	1	
il=2
wcn=0	0

[RMS ZEST 377]
ty=M
na=kołki rozporowe z wkrętami	0
id=1330400	1
jm=kg	033
ce=0	1617776069
cw=0	PLN	6.03
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.28
wcn=0	0

[RMS ZEST 1252]
ty=M
na=komplety przelewowo-spustowe do wanien	0
id=5717199	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	18.37
kz=4	0	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5717199
wcn=0	0

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=kratki wentylacyjne	0
id=1350309	1
jm=szt.	020
ce=0	1617776069
cw=0	PLN	15.63
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
wcn=0	0

[RMS ZEST 1242]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne o śr. 110 mm, z PCW, różne	0
id=5613999	2
jm=szt	020
ce=0	1448876790
cw=0	PLN	15.15
kz=4	0	PLN	1	
il=2
wcn=0	0

[RMS ZEST 1239]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne, z PCW, różne	0
id=5613999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	2.45
kz=4	0	PLN	1	
il=7.1
wcn=0	0

[RMS ZEST 1231]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5649999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	7.36
kz=4	0	PLN	1	
il=6
wcn=0	0

[RMS ZEST 1230]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5649999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	0.82
kz=4	0	PLN	1	
il=18
wcn=0	0

[RMS ZEST 1256]
ty=M
na=kuchnie gazowe 4-palnikowe z piekarnikiem	0
id=6340120	2
jm=szt	020
ce=0	1560334943
cw=0	PLN	800
kz=4	0	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 99]
ty=M
na=listwy przyścienne z polichlorku winylu	0
id=1567000	2
jm=m	040
ce=0	1617776069
cw=0	PLN	2.88
kz=4	-1	PLN	1	
il=37.7282
wcn=0	0

[RMS ZEST 1225]
ty=M
na=Łącznik 1-P+N n/t 250V/10A st.podst.IP20	0
id=7510001	2
jm=szt	020
ce=0	1550558385
cw=0	PLN	7.92
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.1
wcn=0	0

[RMS ZEST 1262]
ty=M
na=łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 15 mm	0
id=5101201	1
jm=szt.	020
ce=0	1617964338
cw=0	PLN	2.73
kz=4	0	PLN	1	
il=4.1
wcn=0	0

[RMS ZEST 1257]
ty=M
na=łączniki z żeliwa ciągliwego czarne	0
id=5109999	2
jm=szt.	020
ce=0	1617964357
cw=0	PLN	2.41
kz=4	0	PLN	1	
il=2
wcn=0	0

[RMS ZEST 1261]
ty=M
na=łączniki z żeliwa ciągliwego czarne	0
id=5100499	1
jm=szt.	020
ce=0	1617964336
cw=0	PLN	2.93
kz=4	0	PLN	1	
il=12.3
wcn=0	0

[RMS ZEST 16]
ty=R
na=malarze gr.II	0
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 257]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 255]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.III	0
id=203	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 105]
ty=R
na=murarze gr.II	0
id=342	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 254]
ty=M
na=Opinia kominiarska	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1617776069
cw=0	PLN	181.5
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 147]
ty=M
na=Opłata za składowanie gruzu	0
id=	3
jm=m3	060
ce=0	1617776069
cw=0	PLN	145.2
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.9
wcn=0	0

[RMS ZEST 524]
ty=M
na=ościeżnice drzwiowe stalowe drzwi wewn.	0
id=2715199	2
jm=szt	020
ce=0	1617776069
cw=0	PLN	102.85
kz=4	-1	PLN	1	
il=3
wcn=0	0

[RMS ZEST 1222]
ty=M
na=ościeżnice drzwiowe stalowe standard'	0
id=2715199	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	80
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=papier ścierny w arkuszach	0
id=3920099	1
jm=ark.	116
ce=0	1617776069
cw=0	PLN	1.29
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.62
wcn=0	0

[RMS ZEST 1274]
ty=M
na=papier ścierny w arkuszach'	0
id=3920099	1
jm=ark.	116
ce=0	1617964285
cw=0	PLN	1.42
kz=4	0	PLN	1	
il=0.6
wcn=0	0

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=piasek do zapraw	0
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0	1617776069
cw=0	PLN	40.1
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.8291
wcn=0	0

[RMS ZEST 1218]
ty=M
na=piasek do zapraw''	0
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0	1617780571
cw=0	PLN	36.45
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.052
wcn=0	0

[RMS ZEST 376]
ty=M
na=płyty paździerzowe bardzo twarde	0
id=2650299	1
jm=m3	060
ce=0	1617776069
cw=0	PLN	1052.7
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.5267
wcn=0	0

[RMS ZEST 1258]
ty=M
na=podgrzewacze gazowe wody przepływowej'	0
id=6310300	1
jm=szt.	020
ce=0	1560334842
cw=0	PLN	800
kz=4	0	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 20]
ty=R
na=posadzkarze gr.II	0
id=382	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 38]
ty=R
na=posadzkarze gr.III	0
id=383	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 1266]
ty=M
na=przeciwnakrętki z żeliwa ciągliwego czarne o śr. 20 mm	0
id=5108299	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	2.57
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 1250]
ty=M
na=przyłącza elastyczne z tworzywa sztucznego	0
id=5708499	2
jm=szt.	020
ce=0	1561626775
cw=0	PLN	9.5
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1605164474
cw=0	PLN	20
il=218.7929
wcn=0	0

[RMS ZEST 405]
ty=R
na=robocizna'	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1538729879
cw=0	PLN	18
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 1116]
ty=R
na=robocizna''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1448881622
cw=0	PLN	11
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 1199]
ty=R
na=robocizna''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1448881622
cw=0	PLN	11
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 84]
ty=R
na=robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 10]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 9]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 1224]
ty=M
na=roboty rózne'	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0	1619689623
cw=0	PLN	150
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 752]
ty=M
na=roboty rózne''	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0	1617776069
cw=0	PLN	250
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 1244]
ty=M
na=rury kanalizacyjne, jednokielichowe, z PCW	0
id=5601199	2
jm=m	040
ce=0	1617964366
cw=0	PLN	8.35
kz=4	0	PLN	1	
il=2.675
wcn=0	0

[RMS ZEST 1259]
ty=M
na=rury spalinowe z blachy ocynkowanej śr.131 mm	0
id=6312300	1
jm=szt	020
ce=0	1617964551
cw=0	PLN	33.04
kz=4	0	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 1268]
ty=M
na=rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o śr. 15 mm	0
id=5040999	2
jm=m	040
ce=0	1617964325
cw=0	PLN	7.17
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.575
wcn=0	0

[RMS ZEST 1264]
ty=M
na=rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane czarne o śr. 20 mm	0
id=5030999	2
jm=m	040
ce=0	1617964310
cw=0	PLN	9.17
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.575
wcn=0	0

[RMS ZEST 1263]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1617964296
cw=0	PLN	67.85
il=0.07
wcn=0	0

[RMS ZEST 146]
ty=S
na=samochód skrzyniowy do 5 t	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0	1617776069
cw=0	PLN	66.8
il=2.831
wcn=0	0

[RMS ZEST 1249]
ty=M
na=sedes typu "Kompakt"	0
id=6328112	2
jm=szt.	020
ce=0	1560334915
cw=0	PLN	39
kz=4	0	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 523]
ty=M
na=skrzydła drzwi płycinowych	0
id=2711999	2
jm=szt	020
ce=0	1617776069
cw=0	PLN	272.25
kz=4	-1	PLN	1	
il=3
wcn=0	0

[RMS ZEST 1221]
ty=M
na=skrzydła drzwiowe zezw. wzmacniane'	0
id=2713999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	560
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 1247]
ty=M
na=syfony z tworzywa sztucznego	0
id=5712300	1
jm=szt	020
ce=0	1617964510
cw=0	PLN	19.77
kz=4	0	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 1111]
ty=M
na=szpachlówka celulozowa na tynki	0
id=1513000	1
jm=dm3	066
ce=0	1617776069
cw=0	PLN	17.53
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.09
wcn=0	0

[RMS ZEST 1233]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1617964276
cw=0	PLN	67.85
il=0.013
wcn=0	0

[RMS ZEST 116]
ty=S
na=środek transportu poziomego	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1617776069
cw=0	PLN	9.27
il=0.24
wcn=0	0

[RMS ZEST 1223]
ty=S
na=środek transportu poziomego'	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	7.66
il=0.064
wcn=0	0

[RMS ZEST 1271]
ty=S
na=środek transportu poziomego''	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN	7.66
il=0.0002
wcn=0	0

[RMS ZEST 1270]
ty=M
na=trójnik gazowy o śr. 15 mm	0
id=6312101	1
jm=szt.	020
ce=0	1560334862
cw=0	PLN	2.45
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 8]
ty=R
na=tynkarze gr.II	0
id=462	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 134]
ty=R
na=tynkarze gr.III	0
id=463	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN	0
il=0
wcn=0	0

[RMS ZEST 1269]
ty=M
na=uchwyty do rur o śr. 15 mm	0
id=6600099	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	1.28
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=	0	0	0	6600009
wcn=0	0

[RMS ZEST 1265]
ty=M
na=uchwyty do rur o śr. 20 mm	0
id=6600099	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	2.95
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 1243]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 110 mm	0
id=6602099	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	3.05
kz=4	0	PLN	1	
il=3
wcn=0	0

[RMS ZEST 1241]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 32 mm	0
id=6602099	2
jm=szt	020
ce=0	1560334970
cw=0	PLN	1.75
kz=4	0	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 1240]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 50 mm	0
id=6602099	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	2.01
kz=4	0	PLN	1	
il=8
wcn=0	0

[RMS ZEST 1232]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=6602999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN	0.51
kz=4	0	PLN	1	
il=6
wcn=0	0

[RMS ZEST 1248]
ty=M
na=urządzenia sanitarne "KOMPAKT"	0
id=6327799	2
jm=kpl.	090
ce=0	1560334908
cw=0	PLN	310
kz=4	0	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 1251]
ty=M
na=Wanna kąpielowa blaszana L=1300 cm	0
id=6322221	2
jm=szt	020
ce=0	1617774907
cw=0	PLN	291.74
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 265]
ty=M
na=wapno suchogaszone'	0
id=1720200	1
jm=t	034
ce=0	1617776069
cw=0	PLN	544.82
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1515
wcn=0	0

[RMS ZEST 216]
ty=M
na=woda z rurociągu	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0	1617776069
cw=0	PLN	12.1
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.9148
wcn=0	0

[RMS ZEST 1219]
ty=M
na=woda z rurociągu'	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0	1617780571
cw=0	PLN	11
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.016
wcn=0	0

[RMS ZEST 1237]
ty=M
na=wodomierze skrzydełkowe o śr. 15 mm	0
id=6305099	2
jm=szt.	020
ce=0	1617964532
cw=0	PLN	61.2
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 26]
ty=S
na=wyciąg	0
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0	1617776069
cw=0	PLN	9.31
il=0.1575
wcn=0	0

[RMS ZEST 7]
ty=S
na=wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1617776069
cw=0	PLN	9.56
il=1.8976
wcn=0	0

[RMS ZEST 1220]
ty=S
na=wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t'	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1617780571
cw=0	PLN	8.69
il=0.4
wcn=0	0

[RMS ZEST 365]
ty=M
na=wykładzina podłogowa z polichlorku winylu, rulonowa,bez warstwy izolacyjnej,typu Gamrat,gr.2,0 mm'	0
id=1563099	2
jm=m2	050
ce=0	1617776069
cw=0	PLN	33.76
kz=4	-1	PLN	1	
il=28.776
wcn=0	0

[RMS ZEST 1238]
ty=M
na=zawory kulowe o śr. nominalnej 15 mm	0
id=5701499	2
jm=szt.	020
ce=0	1617964456
cw=0	PLN	13.92
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=	0	0	0	5701402;5701422
wcn=0	0

[RMS ZEST 1234]
ty=M
na=zawór czerpalny 15mm	0
id=5702901	1
jm=szt	020
ce=0	1617964459
cw=0	PLN	17.45
kz=4	0	PLN	1	
il=2
wcn=0	0

[RMS ZEST 1253]
ty=M
na=zawór kulowy gazowy 15 mm	0
id=5720001	1
jm=szt.	020
ce=0	1617964523
cw=0	PLN	18.25
kz=4	0	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 1254]
ty=M
na=zawór kulowy gazowy o śr 20 mm	0
id=5720002	1
jm=szt.	020
ce=0	1617964524
cw=0	PLN	27.7
kz=4	0	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 1246]
ty=M
na=zlewozmywaki ze stali nierdzewnej	0
id=6321699	2
jm=szt.	020
ce=0	1617964556
cw=0	PLN	280.38
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=	0	0	0	6321699
wcn=0	0

[RMS ZEST 1245]
ty=M
na=złączki dwukielichowe z PCW o śr. 50 mm	0
id=5613400	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	2.45
kz=4	0	PLN	1	
il=2
wcn=0	0

[RMS ZEST 1267]
ty=M
na=złączki z żeliwa ciągliwego czarne o śr. 20 mm	0
id=5104999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN	2.43
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
wcn=0	0

[RMS ZEST 6]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
wa=0
kn=0	0	0
id=3
nu=1
wn=		

[POZYCJA]
id=278
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-13	4-01	0354-13		1
mpn=1211
na=Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[POZYCJA]
id=22
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0322-02	4-01	0322-02		1
mpn=_1211
na=Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,0						

[RMS 1]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0
il=1.36

[RMS 28]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 29]
nz=0.00207	0	0.00207
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0041

[RMS 4]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 31]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=392
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0702-04	3	0702-04		1
mpn=_1211
na=Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnętrznych1310( drzwi wewnętrzne , przeszklone , zamkami , klamkami , łazienkowe  z  otworem wentylacyjnym  o  pow. 220 cm2 , ościeżnice stalowe standard szt. 3 wszystkie szer. 0,80 m ,  )
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=4.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4.8	1	4,8						

[RMS 1]
nz=4.33	0	4.33
np=1
wa=0
wb=0
il=20.784

[RMS 523]
nz=3	1	3
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 524]
nz=3	1	3
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 6]
nz=8	0	8
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[RMS 116]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[POZYCJA]
id=1154
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0702-06	3	0702-06		1
mpn=_1211
na=Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych1310( wejściowe ,  drewniane , wzmocnione , z klamkamii szyldami , zamkiem , wizjerem , numerkiem , szer. 80 cm , ościeżnica stalowa standard )
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=1.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.6	1	1.60						

[RMS 1]
nz=3.9	0	3.9
np=1
wa=0
wb=0
il=6.24

[RMS 1221]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1222]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=11.5	0	11.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1223]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.064

[POZYCJA]
id=1153
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0707-05	4-01	0707-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=40
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40						

[RMS 1]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 1216]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.012

[RMS 1217]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.012

[RMS 1218]
nz=0.0013	0	0.0013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.052

[RMS 1219]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.016

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1220]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[POZYCJA]
id=1075
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1209-13	4-01	1209-13		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8

[RMS 1111]
nz=0.045	0	0.045
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[RMS 15]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=0.56

[RMS 12]
nz=0.044	0	0.044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.088

[RMS 13]
nz=0.047	0	0.047
np=1
wa=0
wb=0
il=0.094

[RMS 14]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=0
wb=0
il=0.042

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1155
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0819-15	4-01	0819-15		1
mpn=1211
na=ROzebranie wykładziny ściennej z płytek
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=1.1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.1	1	1,1						

[RMS 1]
nz=1.38	0	1.38
np=1
wa=0
wb=0
il=1.518

[POZYCJA]
id=1156
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0711-01	4-01	0711-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=1.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.4	1	1,4						

[RMS 1]
nz=1.51	0	1.51
np=1
wa=0
wb=0
il=2.114

[RMS 300]
nz=0.0052	0	0.0052
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0073

[RMS 313]
nz=0.0048	0	0.0048
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0067

[RMS 4]
nz=0.0266	0	0.0266
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0372

[RMS 216]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0094

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07

[RMS 123]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.056

[POZYCJA]
id=394
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0709-05	4-01	0709-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[RMS 1]
nz=0.55	0	0.55
np=1
wa=0
wb=0
il=3.85

[RMS 300]
nz=0.0026	0	0.0026
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0182

[RMS 313]
nz=0.0024	0	0.0024
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0168

[RMS 4]
nz=0.0133	0	0.0133
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0931

[RMS 216]
nz=0.0034	0	0.0034
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0238

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.21

[RMS 123]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.21

[POZYCJA]
id=1157
pd=						0
na=Mycie i uzupełnienie fug posadzki z płytek ceramicznych w łazience
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,0						

[RMS 1224]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=204
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0713-01	4-01	0713-01		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=108.08
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=108.08	1	108,08						

[RMS 1]
nz=0.37	0	0.37
np=1
wa=0
wb=0
il=39.9896

[RMS 265]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1189

[RMS 301]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1513

[RMS 4]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5404

[RMS 216]
nz=0.0064	0	0.0064
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6917

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0808

[POZYCJA]
id=205
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0713-02	4-01	0713-02		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=29.68
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=29.68	1	29,68						

[RMS 1]
nz=0.55	0	0.55
np=1
wa=0
wb=0
il=16.324

[RMS 265]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0326

[RMS 301]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0416

[RMS 4]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1484

[RMS 216]
nz=0.0064	0	0.0064
np=1
wa=0
wb=0
il=0.19

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2968

[POZYCJA]
id=8
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-02	4-01	1204-02		1
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=108.08
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=108.08	1	108,08						

[RMS 1]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0
il=12.8615

[RMS 11]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0
il=30.9109

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=9
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-01	4-01	1204-01		1
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów +
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=29.68
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=29.68	1	29,68						

[RMS 1]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0
il=3.5319

[RMS 11]
nz=0.298	0	0.298
np=1
wa=0
wb=0
il=8.8446

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=11
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1212-28	4-01	1212-28		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych , gazowych i  c.o.  o średnicy do 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=15.3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15.3	1	15,3						

[RMS 1]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=3.366

[RMS 12]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1989

[RMS 13]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2142

[RMS 14]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0918

[RMS 15]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=3.06

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=869
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0818-05	4-01	0818-05		1
mpn=1211
na=Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych dwie warstwy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=26.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=26.4	1	26,4						

[RMS 1]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=4.752

[POZYCJA]
id=1077
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0428-01	4-01	0428-01		1
mpn=1211
na=Rozebranie podłóg z płyt paździerzowych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=26.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=26.4	1	26,4						

[RMS 1]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=4.752

[POZYCJA]
id=264
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0820-03	4-01	0820-03		1
mpn=1211
na=Przykręcenie do podłóg płyt paździerzowych twardych z poziomowaniem
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=26.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=26.4	1	26,4						

[RMS 1]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0
il=12.936

[RMS 376]
nz=0.01995	0	0.01995
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5267

[RMS 377]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=5.28

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=259
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1206-02	2	1206-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej1310( wykładzina podłogowa z polichlorku winylu, rulonowa,bez warstwy izolacyjnej gr. 2,0 mm , min. warstwa ścieralna 0,3 mm , klasa ścieralności T, wgniecenie resztkowe max 0,2 mm,odporności na oddziaływanie krzesła na rolkach  )
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=26.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=26.4	1	26,4						

[RMS 1]
nz=0.395	0	0.395
np=1
wa=0
wb=0
il=10.428

[RMS 365]
nz=1.09	0	1.09
np=1
wa=0
wb=0
il=28.776

[RMS 87]
nz=0.404	0	0.404
np=1
wa=0
wb=0
il=10.6656

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 26]
nz=0.0057	0	0.0057
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1505

[POZYCJA]
id=24
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1206-04	2	1206-04		1
mpn=_1211
na=Listwy do posadzek przyścienne z polichlorku winylu klejone
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=35.26
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=35.26	1	35,26						

[RMS 1]
nz=0.164	0	0.164
np=1
wa=0
wb=0
il=5.7826

[RMS 99]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0
il=37.7282

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 26]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0071

[POZYCJA]
id=291
pd=						0
na=Opinia kominiarska dotycząca sprawności przewodów wentylacyjnych
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,0						

[RMS 254]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=635
pd=						0
na=Mycie grzejników i okien wraz z regulacją,  oraz inne drobne prace
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,0						

[RMS 752]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=99
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-13 0108-16 analogia	4-01	0108-13 0108-16 analogia		1
mpn=39:0:15.00968,101211
na=Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych i drewnianych na odległość 15.0 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=1.9
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.9	1	1,9						

[RMS 1]
nz=1.81	0	1.81
np=1
wa=0
wb=0
il=3.439

[RMS 146]
nz=1.49	0	0.93+14*0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.831

[POZYCJA]
id=101
pd=		kalk własna		kalk własna		0
na=Opłata za składowanie gruzu na wysypisku
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=1.9
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.9	1	1,9						

[RMS 147]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9

[ELEMENT 1]
na=Instalacje elektryczne
wa=0
kn=0	0	0
id=1158
nu=2
wn=		

[POZYCJA]
id=1159
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-03	5-08	0307-03		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.198	0	0.198
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9455

[RMS 1225]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=5.1

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1160
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-03	5-08	0309-03		1
mpn=_1211
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.187	0	0.187
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0715

[RMS 1226]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=6.12

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1161
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-04	5-08	0309-04		1
mpn=_1211
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych  2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem,IP 44
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.264	0	0.264
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0085

[RMS 1227]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=4.08

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1162
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 0309-11	4-03	0309-11		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Wymiana dzwonka na napięcie sieci 230 V z przedzwonieniem i podłączeniem przewodów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.6699	0	0.6699
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6699

[RMS 1228]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 6]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1163
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 0312-01	4-03	0312-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Aparat domofonu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.239	0	1.239
np=1
wa=0
wb=0
il=1.239

[RMS 1229]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1164
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1202-01	4-03	1202-01		1
mpn=_1211
na=Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=4
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0
il=5.2

[POZYCJA]
id=1165
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0902-01	5-08	0902-01		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=4
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=1166
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0902-02	5-08	0902-02		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=6
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 1]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=1.68

[POZYCJA]
id=1167
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0902-05	5-08	0902-05		1
mpn=1211
na=Próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=0.33

[ELEMENT 1]
na=Instalacje sanitarne
wa=0
kn=0	0	0
id=1168
nu=3
wn=		

[POZYCJA]
id=1169
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0116-01	2-15	0116-01		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 1]
nz=0.289	0	0.289
np=1
wa=0
wb=0
il=1.734

[RMS 1230]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=18

[RMS 1231]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 1232]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1233]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.006

[POZYCJA]
id=1170
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0128-01	4-02	0128-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wymiana zaworu czerpalnego (wypływowego) o śr. 15 mm - pralka, ustęp
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0
il=0.46

[RMS 1234]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1171
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0132-01	4-02	0132-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej - na baterie jednochwytowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0
il=1.08

[RMS 1235]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1172
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0132-04	4-02	0132-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wymiana baterii wannowej ściennej lub stojącej z natryskiem wężowym - na baterie jednochwytowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.61	0	1.61
np=1
wa=0
wb=0
il=1.61

[RMS 1236]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1173
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0131-01	4-02	0131-01		1
mpn=_1211
na=Wymiana wodomierza o śr. 15 mm w rurociągu z rur z tworzyw sztucznych łączonych metodą zgrzewania
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.72	0	0.72
np=1
wa=0
wb=0
il=0.72

[RMS 1237]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1174
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-01	2-15	0132-01		1
mpn=121,0:1,092,0:0,0911
na=Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm - zawór kulowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.277	0	0.277
np=1
wa=0
wb=0
il=0.277

[RMS 1238]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1233]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.003

[POZYCJA]
id=1175
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0212-06	4-02	0212-06		1
mpn=_1211_
na=Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=2	0	ilość podejść	1
jm=msc.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=2
wo=2
jm=m	040
oon=łączna długość

[RMS 1]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0
il=1.68

[RMS 1239]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 1240]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 6]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1176
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0211-01	2-15	0211-01		1
mpn=_1211
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 32 mm o połączeniach wciskowych - pralka
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=1
jm=podej.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.561	0	0.561
np=1
wa=0
wb=0
il=0.561

[RMS 1239]
nz=3.1	0	3.1
np=1
wa=0
wb=0
il=3.1

[RMS 1241]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1233]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[POZYCJA]
id=1177
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0212-08	4-02	0212-08		1
mpn=_1211_
na=Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=1	0	ilość podejść	1
jm=msc.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=1
wo=1
jm=m	040
oon=łączna długość

[RMS 1]
nz=1.83	0	1.83
np=1
wa=0
wb=0
il=1.83

[RMS 1242]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1243]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 6]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1178
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0210-03	4-02	0210-03		1
mpn=_121,0:0,0911_
na=Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi lub za pomocą klejenia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=2	0	ilość odcinków	1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=2.5
wo=2.5
jm=m	040
oon=łączna długość

[RMS 1]
nz=0.57	0	0.57
np=1
wa=0
wb=0
il=1.14

[RMS 1244]
nz=1.3375	0		2	1.07
np=1
wa=0
wb=0
il=2.675

[RMS 1245]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1240]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 6]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1179
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0219-04	4-02	0219-04		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Wymiana zlewozmywaka blaszanego emaliowanego, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych na szafce
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=1.7	0	1.7
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7

[RMS 1246]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1180
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0220-05	4-02	0220-05		0
na=Wymiana elementów - syfon z tworzywa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0
il=0.61

[RMS 1247]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1181
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0224-03	4-02	0224-03		1
mpn=_1211
na=Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt"
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=7.18	0	7.18
np=1
wa=0
wb=0
il=7.18

[RMS 1248]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1249]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1182
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	8 0113-05	8	0113-05		1
mpn=_1211
na=Wymiana wężyka w oplocie elastycznym - wc
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=1	0	ilość wymian	1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=0
wo=0
jm=m	040
oon=długość rury

[RMS 1]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0
il=0.58

[RMS 1250]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1183
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0222-02	4-02	0222-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wymiana wanny stalowej emaliowanej lub z tworzywa sztucznego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=4.66	0	4.66
np=1
wa=0
wb=0
il=4.66

[RMS 1251]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1252]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1184
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0310-01	2-15	0310-01		1
mpn=_1211
na=Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm - zawór kulowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2292

[RMS 1253]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=0.6	0	0.6
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1185
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0310-02	2-15	0310-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm - zawór kulowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=0
wb=0
il=0.296

[RMS 1254]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=0.6	0	0.6
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1186
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0310-02	2-15	0310-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Filtr gazowy o śr. 20 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=0
wb=0
il=0.296

[RMS 1255]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=0.6	0	0.6
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1187
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0315-03	4-02	0315-03		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Wymiana kuchni gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem elektrycznym i iskrownikiem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=2.26	0	2.26
np=1
wa=0
wb=0
il=2.26

[RMS 1256]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1257]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1188
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0312-01	2-15	0312-01		1
mpn=_1211
na=Wymiana - podgrzewacz gazowy wody przepływowej1310Podgrzewacz z czujnikiem zaniku ciągu, bez płomienia dyżurnego, z zapłonem bateryjnym.1310Należy uwzględnić również konieczność podłączenia podgrzewacza z kominem.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=2.3	0	2.3
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1965

[RMS 1258]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1259]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1260]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1261]
nz=12.3	0	12.3
np=1
wa=0
wb=0
il=12.3

[RMS 1262]
nz=4.1	0	4.1
np=1
wa=0
wb=0
il=4.1

[RMS 6]
nz=1.4	0	1.4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1263]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07

[POZYCJA]
id=1189
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0301-01	4-02	0301-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Przewinięcie odcinka rury stalowej, czarnej o śr. 15-20 mm - gazowej
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=2	0	ilość odcinków	1
jm=msc.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=1
wo=1
jm=m	040
oon=łączna długość

[RMS 1]
nz=1.82	0	1.82
np=1
wa=0
wb=0
il=3.64

[RMS 6]
nz=5	0	5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1190
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0301-02	4-02	0301-02		1
mpn=_121,0:0,0911_
na=Wymiana odcinka rury stalowej,czarnej o połączeniach gwintowanych o śr. 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=1	0	ilość odcinków	1
jm=msc.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=1.5
wo=1.5
jm=m	040
oon=łączna długość

[RMS 1]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1264]
nz=1.575	0		2	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.575

[RMS 1265]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1266]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1267]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1191
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0302-01	4-02	0302-01		1
mpn=_1211_
na=Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych o śr. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=2	0	ilość odcinków	1
jm=msc.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=1.5
wo=1.5
jm=m	040
oon=łączna długość

[RMS 1]
nz=1.58	0	1.58
np=1
wa=0
wb=0
il=3.16

[RMS 1268]
nz=0.7875	0		2	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.575

[RMS 1269]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1192
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0308-01	2-15	0308-01		1
mpn=_1211
na=Trójniki gazowe o śr. nom. 15 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2101

[RMS 1270]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=1.4	0	1.4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1193
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0307-01	2-15	0307-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=1
jm=lokal.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=2.36	0	2.36
np=1
wa=0
wb=0
il=2.36

[RMS 6]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1271]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0002

[POZYCJA]
id=1194
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1212-29	4-01	1212-29		1
mpn=_1211
na=Miniowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3.0						

[RMS 1]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.27

[RMS 1272]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.021

[RMS 1273]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.003

[RMS 1274]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1195
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0509-05	4-02	0509-05		1
mpn=_1211
na=Czyszczenie głowic termostatycznych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=0.84

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[SUMA KONTROLNA]
6e7aca 34aa17c7f188fb31296c9196a