Załącznik nr 1

**Opis przedmiotu zamówienia: autoklaw poziomy 2840 EL-D zgodnie z minimalnymi wymaganiami technicznymi**

 **(1 szt.):**

Model/typ……………………………………………..

Producent/kraj

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagania:** | **Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę potwierdzające wymagania Zamawiającego (należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu lub wpisać tak/nie)** |
|  | Autoklaw laboratoryjny z komorą poziomą o pojemności 28 litrów |  |
|  | Zakres temperatury sterylizacji od 105 do 138 °C |  |
|  | Czas sterylizacji od 1 do 99 min |  |
|  | Ciśnienie robocze min. 2,8 bar |  |
|  | Minimum  2 wewnętrzne elastyczne sondy do pomiaru temperatury sterylizowanych materiałów |  |
|  | Wyświetlacz kolorowy z menu w języku polskim z pamięcią wewnętrzną do 200 cykli |  |
|  |  Minimum 10 standardowych programów sterylizacji i minimum  20 programów użytkownika |  |
|  | Komora oraz drzwi autoklawu wykonane ze stali nierdzewnej 316 l |  |
|  | Zabezpieczenie przed przegrzaniem i zbyt wysokim ciśnieniem |  |
|  | Port do walidacji |  |
|  | Złącza do transmisji danych |  |
|  | Wymiary maksymalne komory Ø28 cm, głębokość 40 cm |  |
|  | Wymiary maksymalne autoklawu 53x44x63 cm (SxWxG), Waga maksymalna 43 kg |  |
|  | Zasilanie 1-fazowe 240 V; 50/60Hz |  |
|  | Moc urządzenia 2,2 kW |  |

*Formularz należy podpisać*

*kwalifikowanym podpisem elektronicznym*

podpisy osób/-y uprawnionych/-ej