**Informacje**

|  |  |
| --- | --- |
| **długość** | 1480 mm |
| **szerokość** | 830 mm |
| **wysokość** | 2010 mm |
| **pojemność** | 1300 l |
| **temperatura minimalna** | -2 °C |
| **temperatura maksymalna** | 8 °C |
| **moc całkowita** | 0.44 kW |
| **napięcie:** | 230 V |
| **ilość drzwi** | 2 szt. |
| **rodzaj drzwi:** | uchylne  |
| **drzwi przeszklone:** | Nie |
| **rozmrażanie:** | automatyczne, ręczne  |
| **waga** | 188 kg |
| **rozmiar GN:** | GN 2/1 (650x530 mm)  |
| **wyświetlacz:** | Tak |
| **materiał:** | stal nierdzewna  |

**Szafa chłodnicza 2 drzwiowa ze stali nierdzewnej, GN 2/1, 1300 l**

* elektroniczny sterownik z cyfrowym wyświetlaczem temperatury
* filtr przeciwpyłkowy
* samodomykające się drzwi z zamkiem
* profilowany uchwyt otwierania drzwi
* komora chłodząca wykonana ze stali nierdzewnej
* obudowa wykonana ze stali nierdzewnej
* dedykowane prowadnice 840644 i półki 840645 – 8 sztuk
* wymiary wewnętrzne (WxDxH) ~ 1340×680×1400mm
* dynamiczny układ chłodzenia
* w standardzie oświetlenie komory
* funkcja automatycznego i ręcznego odszraniania
* przednie kółka wyposażone w hamulec
* Wysokość: 2010 mm
* Głębokość: 830 mm
* Szerokość: 1480 mm
* Napięcie: 230 V
* Moc elektryczna: 0.44 kW
* Temperatura min.: -2 °C
* Temperatura max.: +8 °C
* Pojemność netto: 1185 l
* Klasa energetyczna: D
* Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi: nie
* Czynnik chłodniczy: R290
* Strefa klimatyczna: 4
* Pojemność brutto: 1300 l