*Załącznik nr 1 do Umowy*

**Opis przedmiotu zamówienia**

**Część I:**

Przedmiotem zamówienia jest renowacja czterdziestu stołów, polegająca na demontażu stołów, szlifowaniu, struganiu, malowaniu lakierem półmatowym ( jachtowym) poszczególnych elementów i ponownym montażu:

1. 16 szt. o wym. 1600 x 900 x 850 mm,
2. 8 szt. o wym. 1200 x 900 x 850 mm,
3. 16 szt. o wym. 800 x 800 x 850 mm ,

**Cześć II:**

Przedmiotem zamówienia jest:

1. odtworzenie ogrodzenia typu D – 184 moduły. Rysunek techniczny elementów ogrodzenia typu D w stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia.

Odtworzenie (rozbiórka i montaż) ogrodzenia typu D na ścieżce od gospody w kierunku zwierzyńca, Domu Rybaka i Płuczki dotyczy 184 modułów ogrodzenia w siedmiu odcinkach ( w tym 191 słupów).

Moduł typu D – odcinek ogrodzenia liczony pomiędzy osiami słupów, połączonych liną zabezpieczającą. Słupy wykonane z drewna sosnowego, malowane impregnatem do drewna, lina zabezpieczająca - jutowa.

Wymiary elementów ogrodzenia zgodnie z rysunkiem technicznym ogrodzenia typu D i pomiarami w terenie.

1. odtworzenie ogrodzenia typu E ( 107 modułów) i F ( 4 bramy dwuskrzydłowe) – zwierzyniec. Rysunek techniczny elementów ogrodzenia typu E stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia.

Odtworzenie (rozbiórka i montaż) ogrodzenia typu E dookoła zwierzyńca dotyczy 107 modułów wraz z 4 bramami dwuskrzydłowymi (typ F) – w tym 113 słupów.

Odtworzenie ogrodzenia zwierzyńca będzie polegało na wymianie 107 modułów typu E ogrodzenia. Za moduł przyjęto odcinek ogrodzenia liczony pomiędzy osiami słupów, połączonych siatką zabezpieczającą. Słupy wykonane z drewna sosnowego, malowane impregnatem do drewna, siatka zabezpieczająca tzw. leśna. Wymianie będą też podlegały 4 bramy dwuskrzydłowe (ogrodzenie typu F) składające się ze słupów i belek drewnianych, malowanych impregnatem do drewna i siatki tzw. leśnej. Dwie bramy dwuskrzydłowe o szerokości w osiach słupów 466 cm i dwie bramy dwuskrzydłowe o szerokościach w osiach słupów 284 cm.

1. odtworzenie pomostu typu A1 i A2 nad zwierzyńcem. Rysunek techniczny pomostu typu A1 i A2 stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia.

Odtworzenie pomostu typ A1 i A2 nad zwierzyńcem dotyczy wymiany desek podestu na całej długości (47 modułów pomostu typu A1 i 1 moduł pomostu typu A2), naprawy balustrady w ilości 94 modułów (wymiany uszkodzonych kantówek miedzy słupami przęseł - górna poręcz i dolna kantówka). Zabezpieczenia całości konstrukcji pomostu impregnatem Altax. Oczyszczenie prętów, które stanowią wypełnienie przęseł oraz zabezpieczenie farbą antykorozyjną.