# Zakres prac remontowych w roku 2024 wynikających z przeglądu bocznicy kolejowej

**Obiekt budowlany /nazwa i lokalizacja/**

*Bocznica kolejowa Górażdże Cement S.A. Stacja Przesypowa Cementu w Poznaniu ul. Szarych Szeregów 23*

1. **Tory:**

**Tor 101:**

* w km 0.209 oraz 0.249 na łuku. Poprawić wymiary szerokości na zabudowanych podkładach. Łącznie na 12 szt. podkładów oznaczonych na gruncie.

**Tor 103**

 w km 0.209 – 0.221 dokonać zabudowy ściągów szynowych lub podkładów stalowych (pasy) w celu regulacji i stabilizacji szerokości toru

 **Tor 104**

* w km 0.200 za przejazdem wewnętrznym wymienić 1 kpl podzłączowy oraz 4 podkłady DR oraz podbić. Wymagany demontaż i montaż ponowny płyt CBP.

**Geometria:**

**Tor 103** – km 0.205 – 0.215 poprawić przechyłkę na prostej 10mb

**Tor 104 –** w km 0.150 – 0.160 poprawić prześwity 10mb.

**Złączki:**

**Tor nr 103 -** w km 0.209 – 0.221 dokonać dokręcania śrub stopowych oraz nakrętek/wkrętów

 **2. Rozjazdy:**

 **Rz nr 102:**

* Przekroczony parametr f, f1 oraz żłobeki1
* Wymienić profil prawej kierownicy Kn49 lub zregenerować.

**Rz nr 103:**

* Przekroczona przechyłka na wymiarze d, d1, e1

**Rz nr 106:**

* Regulacja lewego zamknięcia nastawczego

**Rz nr 107:**

* Przekroczona szerokość na wymiarze b, e, f, f1 oraz żłobek h1, i, i1
* Wyciąć spływy w krzyżownicy.

**Rz nr 108:**

* Przekroczona szerokość na wymiarze f, f1, przechyłka na wymiarze e, e1 oraz żłobek i1,
* Odsłonić rozjazd do oceny (częściowo zasypany)
* Wyciąć spływy w krzyżownicy.

**Rz nr 109:**

* Przekroczona szerokość na wymiarze f, przechyłka na wymiarze c, c1, d, d1, e1.
* Wyciąć spływy w krzyżownicy.

**Rz nr 110:**

* Przekroczony parametr f oraz żłobek h.
* Poprawić doleganie lewej iglicy do opórek.

**Rz nr 111:**

* Przekroczony parametr f, oraz żłobek h1,
* Oczyścić podsypkę w bloku krzyżownicy,

**Stan podtorza :**

**Tor nr 103a –** *15mb przed przejazdem i w przejeździe tworzy się wychlap. Oczyścić podsypkę, wykonać odprowadzenie wody.*