Załącznik nr 2

**Zamawiający:**

**Powiat Tarnogórski**

**ul. Karłuszowiec 5**

**42-600 Tarnowskie Góry**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Nazwa zadania inwestycyjnego: „Zakup samochodu osobowego typu PICK-UP 4x4, wyposażonego w pług lemieszowy”**

1. Wykonawca zapewni na swój koszt dostawę przedmiotu umowy do siedziby Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach 42 – 600 Tarnowskie Góry, ul. Pyskowicka 54.
2. Samochód zostanie dostarczony w terminie 100 dni od daty podpisania umowy.
3. Nie dopuszcza się dostawy samochodu używanego.
4. Zamawiający wymaga, aby samochód w momencie dostawy był wyposażony w opony odpowiednie dla pory roku odbioru.
5. **Wykonawca zapewni:**

**• minimum 3 lata gwarancji mechanicznej na przedmiot zamówienia od daty podpisania bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego,**

**• minimum 5 lat gwarancji na perforację elementów nadwozia od daty podpisania bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego,**

**• minimum 5 lat gwarancji lakierniczej na przedmiot zamówienia od daty podpisania bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego.**

**Powyższe minimalne okresy gwarancji nie dotyczą skrzyni ładunkowej.**

1. Assistance – minimum 3 lata od daty zakupu, 24 godz/7dni w tygodniu.
2. Z wydaniem samochodu Wykonawca przekaże Zamawiającemu, wszystkie komplety kluczyków / kart elektronicznych dostarczane przez producenta, instrukcję obsługi, świadectwo homologacji, dokument gwarancji wystawiony przez producenta samochodu i osprzętu.
3. Zakupiony samochód nie będzie posiadał jakichkolwiek nadruków, czy też informacji reklamowych.
4. Samochód powinien być wyposażony we wszystkie elementy wymagane przez Zamawiającego w procesie montażu fabrycznego lub w serwisie autoryzowanym przed sprzedażą pojazdu.
5. Samochód oraz wyposażenie dodatkowe muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, muszą być wolne między innymi od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych oraz spełniać wszystkie warunki, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym i przepisach wykonawczych.
6. Samochód musi być objęty autoryzowanym serwisem gwarancyjnym producenta lub importera na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Samochód przed dostarczeniem należy dodatkowo zabezpieczyć powłoką antykorozyjną.
8. Emisja spalin CO2 samochodu musi mieścić się w przedziale od 208 do 315 g/km.
9. Średnie zużycie paliwa na 100 km musi mieścić się w przedziale od 7 do 14 l/100km

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zakres samochód** | **Specyfikacja samochodów**  |
| 1 | **Dane ogólne** | Samochód nowy, sprawny technicznie i nieużywany typu PICK-UP 4x4, podwójna kabina, 4 drzwiowy; 5 osobowy; DMC 3,5T wyprodukowany nie wcześniej niż w 2023 r. wyposażony w pług lemieszowy –– 1 sztuka, posiadający świadectwo homologacjiKonstrukcja pojazdu oparta na ramie.Pojazd przystosowany do ruchu prawostronnegoPrzestrzeń ładunkowa trwale oddzielonaSamochód fabrycznie przystosowany do jazdy poza utwardzonymi drogamiDopuszczalne kolory nadwozia: szary, srebrny, zielony, brązowy, czarny, biały w tym lakiery metalizowane Hak fabryczny Skrzynia ładunkowa z dedykowaną nadstawką, zamykaną na klucz lub dedykowaną pokrywą skrzyni ładunkowejSamochód wyposażony w obowiązkowe akcesoria tj. gaśnica, trójkąt, itp. oraz homologacje  |
| 2 | **Wymiary zewnętrzne/ogumienie** | Rozstaw osi: min. 3000 mm Długość auta: min. 5095 mm Szerokość: min. 1850 mmWysokość: min. 1815 mmFelgi min. 17” – oraz dwa komplety kół, ogumienie fabrycznie nowe na sezon zimowy oraz letni, nie starsze niż 12 miesięcy. Parametry opon muszą być zgodne z zaleceniami producenta samochodu (indeks prędkości i nośności, 4x4), bez opon wielosezonowych, nalewanych, bieżnikowanychZestaw naprawczy lub pełnowymiarowe koło zapasowe wraz z potrzebnym osprzętem do zmianyKlasa opon premium; auto w momencie wydania powinno zostać wyposażone w opony dostosowane do panujących warunków pogodowych; drugi komplet kół zapakowany w worki transportowe |
| 3 | **Silnik, skrzynia biegów, napęd** | Pojemność silnika min. 2,0 cm3 Diesel turbodoładowany, 4 cylindrowy o mocy min 200KM i momencie obrotowym min 440Nm Napęd: 4x4, blokada mechanizmu różnicowego, napęd 4WDNorma emisji spalin: min. Euro 6Skrzynia biegów: automatyczna minimum 6 - biegowa |
| 4 | **Bezpieczeństwo** | Blokada tylnego mechanizmu różnicowegoMin. 6 poduszek powietrznychSystem ABS – System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowaniaSystem ESP – elektroniczna kontrola toru jazdySystem wspomagający hamownieAktywna kontrola przechyłów nadwoziaAsystent ruszania na wzniesieniuSystem kontroli zjazdu ze wzniesieniaSystem kontroli trakcjiSystem monitorowania ciśnienia w oponachAutomatyczne światła jazdy dziennejWspomaganie kierownicy Zagłówki dla wszystkich siedzeń w pojeździe. |
| 5 | **Wyposażenie dodatkowe** | ImmobilizerAlarmKlimatyzacja Centralny zamek – sterowany zdalnieFiltr kabinowyFotel kierowcy z regulacją wysokości Regulowany stopień pochylenia fotela kierowcy2-rząd siedzeń Lusterka zewnętrzne regulowane i składane elektrycznie, Elektrycznie sterowane szybyRegulowane zagłówki przednieKierownica regulowana w 2 płaszczyznachLusterko wewnętrzne elektrochromatyczneCzujnik zmierzchuCzujnik deszczuLED- światła do jazdy dziennejLED-kierunkowskazy w lusterkachLED-owe światła przeciwmgłoweTylne światła LED 3 światło STOP - LEDPorty USBZestaw głośnomówiący BluetoothWyświetlacz z kamerą cofania (HD) , Radio samochodoweOsłony przeciwbłotne z przodu i tyłuFabryczna osłona podwoziaChromowane klamki wewnętrzneKomplet dywaników gumowych |
| 6 | **Pług lemieszowy** | Szerokość: min. 210 cmSzerokość przy maksymalnym wychyleniu: min. 185 cmWysokość: min. 55 cmWaga: min. 140 kgSprężyny odskokowe: min. 6Lemiesz wyposażony w sprężyny odskokowe.Regulowany kąt ataku.Funkcja umożliwiająca nacisk na pług.Urządzenie zasilające w zamkniętej obudowie.System montażu gwarantujący szybkie i łatwe mocowanie pługa do pojazdu.Bezpośredni podnośnik hydrauliczny.Autodiagnostyka w kabinie pojazdu. |
| **Uwaga: do faktury zakupowej pojazdu należy bezwzględnie dołączyć do wszystkich urządzeń stanowiących wyposażenie auta stosowne gwarancje, instrukcje, certyfikaty itp.** |