Załącznik nr 2

**Zamawiający:**

**Powiat Tarnogórski**

**ul. Karłuszowiec 5**

**42-600 Tarnowskie Góry**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Nazwa zadania inwestycyjnego: „Zakup samochodu osobowego typu PICK-UP 4x4, wyposażonego w pług lemieszowy”**

1. Wykonawca zapewni na swój koszt dostawę przedmiotu umowy do siedziby Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach 42 – 600 Tarnowskie Góry, ul. Pyskowicka 54.
2. Samochód zostanie dostarczony w terminie 100 dni od daty podpisania umowy.
3. Nie dopuszcza się dostawy samochodu używanego.
4. Zamawiający wymaga, aby samochód w momencie dostawy był wyposażony w opony odpowiednie dla pory roku odbioru.
5. **Wykonawca zapewni:**

**• minimum 3 lata gwarancji mechanicznej na przedmiot zamówienia od daty podpisania bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego,**

**• minimum 5 lat gwarancji na perforację elementów nadwozia od daty podpisania bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego,**

**• minimum 5 lat gwarancji lakierniczej na przedmiot zamówienia od daty podpisania bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego.**

**Powyższe minimalne okresy gwarancji nie dotyczą skrzyni ładunkowej.**

1. Assistance – minimum 3 lata od daty zakupu, 24 godz/7dni w tygodniu.
2. Z wydaniem samochodu Wykonawca przekaże Zamawiającemu, wszystkie komplety kluczyków / kart elektronicznych dostarczane przez producenta, instrukcję obsługi, świadectwo homologacji, dokument gwarancji wystawiony przez producenta samochodu i osprzętu.
3. Zakupiony samochód nie będzie posiadał jakichkolwiek nadruków, czy też informacji reklamowych.
4. Samochód powinien być wyposażony we wszystkie elementy wymagane przez Zamawiającego w procesie montażu fabrycznego lub w serwisie autoryzowanym przed sprzedażą pojazdu.
5. Samochód oraz wyposażenie dodatkowe muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, muszą być wolne między innymi od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych oraz spełniać wszystkie warunki, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym i przepisach wykonawczych.
6. Samochód musi być objęty autoryzowanym serwisem gwarancyjnym producenta lub importera na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Samochód przed dostarczeniem należy dodatkowo zabezpieczyć powłoką antykorozyjną.
8. Emisja spalin CO2 samochodu musi mieścić się w przedziale od 208 do 315 g/km.
9. Średnie zużycie paliwa na 100 km musi mieścić się w przedziale od 7 do 14 l/100km

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zakres samochód** | **Specyfikacja samochodów** |
| 1 | **Dane ogólne** | Samochód nowy, sprawny technicznie i nieużywany typu PICK-UP 4x4, podwójna kabina, 4 drzwiowy; 5 osobowy; DMC 3,5T wyprodukowany nie wcześniej niż w 2023 r. wyposażony w pług lemieszowy –– 1 sztuka, posiadający świadectwo homologacji  Konstrukcja pojazdu oparta na ramie.  Pojazd przystosowany do ruchu prawostronnego  Przestrzeń ładunkowa trwale oddzielona  Samochód fabrycznie przystosowany do jazdy poza utwardzonymi drogami  Dopuszczalne kolory nadwozia: szary, srebrny, zielony, brązowy, czarny, biały w tym lakiery metalizowane  Hak fabryczny  Skrzynia ładunkowa z dedykowaną nadstawką, zamykaną na klucz lub dedykowaną pokrywą skrzyni ładunkowej  Samochód wyposażony w obowiązkowe akcesoria tj. gaśnica, trójkąt, itp. oraz  homologacje |
| 2 | **Wymiary zewnętrzne/ogumienie** | Rozstaw osi: min. 3000 mm  Długość auta: min. 5095 mm  Szerokość: min. 1850 mm  Wysokość: min. 1815 mm  Felgi min. 17” – oraz dwa komplety kół, ogumienie fabrycznie nowe na sezon zimowy oraz letni, nie starsze niż 12 miesięcy. Parametry opon muszą być zgodne z zaleceniami producenta samochodu (indeks prędkości i nośności, 4x4), bez opon wielosezonowych, nalewanych, bieżnikowanych  Zestaw naprawczy lub pełnowymiarowe koło zapasowe wraz z potrzebnym osprzętem do zmiany  Klasa opon premium; auto w momencie wydania powinno zostać wyposażone w opony dostosowane do panujących warunków pogodowych; drugi komplet kół zapakowany w worki transportowe |
| 3 | **Silnik, skrzynia biegów, napęd** | Pojemność silnika min. 2,0 cm3 Diesel turbodoładowany, 4 cylindrowy o mocy min 200KM i momencie obrotowym min 440Nm  Napęd: 4x4, blokada mechanizmu różnicowego, napęd 4WD  Norma emisji spalin: min. Euro 6  Skrzynia biegów: automatyczna minimum 6 - biegowa |
| 4 | **Bezpieczeństwo** | Blokada tylnego mechanizmu różnicowego  Min. 6 poduszek powietrznych  System ABS – System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania  System ESP – elektroniczna kontrola toru jazdy  System wspomagający hamownie  Aktywna kontrola przechyłów nadwozia  Asystent ruszania na wzniesieniu  System kontroli zjazdu ze wzniesienia  System kontroli trakcji  System monitorowania ciśnienia w oponach  Automatyczne światła jazdy dziennej  Wspomaganie kierownicy  Zagłówki dla wszystkich siedzeń w pojeździe. |
| 5 | **Wyposażenie dodatkowe** | Immobilizer  Alarm  Klimatyzacja  Centralny zamek – sterowany zdalnie  Filtr kabinowy  Fotel kierowcy z regulacją wysokości Regulowany stopień pochylenia fotela kierowcy  2-rząd siedzeń  Lusterka zewnętrzne regulowane i składane elektrycznie,  Elektrycznie sterowane szyby  Regulowane zagłówki przednie  Kierownica regulowana w 2 płaszczyznach  Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne  Czujnik zmierzchu  Czujnik deszczu  LED- światła do jazdy dziennej  LED-kierunkowskazy w lusterkach  LED-owe światła przeciwmgłowe  Tylne światła LED  3 światło STOP - LED  Porty USB  Zestaw głośnomówiący Bluetooth  Wyświetlacz z kamerą cofania (HD) ,  Radio samochodowe  Osłony przeciwbłotne z przodu i tyłu  Fabryczna osłona podwozia  Chromowane klamki wewnętrzne  Komplet dywaników gumowych |
| 6 | **Pług lemieszowy** | Szerokość: min. 210 cm  Szerokość przy maksymalnym  wychyleniu: min. 185 cm  Wysokość: min. 55 cm  Waga: min. 140 kg  Sprężyny odskokowe: min. 6  Lemiesz wyposażony w sprężyny odskokowe.  Regulowany kąt ataku.  Funkcja umożliwiająca nacisk na pług.  Urządzenie zasilające w zamkniętej obudowie.  System montażu gwarantujący szybkie i łatwe mocowanie pługa do pojazdu.  Bezpośredni podnośnik hydrauliczny.  Autodiagnostyka w kabinie pojazdu. |
| **Uwaga: do faktury zakupowej pojazdu należy bezwzględnie dołączyć do wszystkich urządzeń stanowiących wyposażenie auta stosowne gwarancje, instrukcje, certyfikaty itp.** | | |