Przedmiar robót – zał nr 10

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

45421132-8 Instalowanie okien

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okiennej w budynku UMiG w Międzyborzu

ADRES INWESTYCJI : Międzybórz, ul. Kolejowa nr 13

INWESTOR : Gmina Międzybórz

ADRES INWESTORA : Międzybórz, ul. Kolejowa nr 13

Stawka roboczogodziny : 0,00 zł

Poziom cen :

NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu

NORMA PRO

Wymiana okien UMiG Miedzyborz PRZEDMIAR

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| 1 | 45111300-1 | Wykucie krat i istniejącej stolarki |  |  |
| 1 d.1 | KNR 4-01 0354-06 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2 | szt. |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,000 |
| 2 d.1 | KNR 4-01 0354-07 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 | szt. |  |  |
|  |  | 6 | szt. | 6,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6,000 |
| 3 d.1 | KNR 4-01 0354-08 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 | m2 |  |  |
|  |  | (1,25\*2,30\*9)+(1,65\*1,35)+(1,25\*2,26\*5)+(1,95\*1,35) | m2 | 44,860 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 44,860 |
| 4 d.1 | KNR 4-01 0354-03 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 | szt. |  |  |
|  |  | 14 | szt. | 14,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14,000 |
| 5 d.1 | KNR 4-01 0354-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 | szt. |  |  |
|  |  | 17 | szt. | 17,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 17,000 |
| 6 d.1 | KNR 4-01 0354-05 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 | m2 |  |  |
|  |  | (1,25\*2,30\*9)+(1,65\*1,35)+(1,95\*1,35)+(2,00\*2,20)+(1,15\*2,10\*12)+(1,25\* 2,26\*5)+(1,50\*2,10) | m2 | 81,390 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 81,390 |
| 2 | 45421132-8 | Montaż stolarki okiennej |  |  |
| ~~7 d.2~~ | ~~KNR 0-19 1023-02~~ | ~~Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow.~~~~do 0.6 m2 - piwnica~~ | ~~m2~~ |  |  |
|  |  |  | ~~m2~~ |  |  |
|  |  |  |  | ~~RAZEM~~ |  |
| 8 d.2 | KNR 0-19 1023-05 | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 0,92\*1,00 + 0,92\*1,00 + (1,18\*0,7 \* 2 ) | m2 | 3,492 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3,492 |
| 9 d.2 | KNR 0-19 1023-06 | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 0,91\*1,49 \* 2 | m2 | 2,72 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,72 |
| 10 d.2 | KNR 0-19 1023-11 | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 | m2 |  |  |
|  |  | (1,4\*2,19 \* 9) + 2,16\*1,38 + 1,95\*1,4 + 1,75\*2,18 + (1,84\*2,41 \* 3) + (1,5\*2,37 \* 9 ) + 1,29\*1,89 + 5,05\*2,19 + 2\*2,5  | m2 | 100,915 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 100,915 |
| 11 d.2 | KNR 0-19 1023-10 | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2 | m2 |  |  |
|  |  | (1,01\*1,55 \* 3) + (1,29\*1,89 \* 5) | m2 | 16,887 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16,887 |
| 12d.2 | KNR-W 4-010353-12 | Wykłucie parapetów wewnętrznych (0,88 x 0,25 x 3 ) + ( 1,28 x 025 x 11 ) + ( 2,03 x 0,25 ) + ( 1,82 x 0,25 ) + ( 0,91 x 0,25 x 2 ) + ( 0,80 x 0,25 x 2 ) + ( 1,62 x 0,25 ) + ( 0,78 x 0,25 x 2 ) + ( 1,71 x 0,25 x 3 ) + ( 1,32 x 0,25 x 10 ) + ( 1,16 x 0,25 x 5 ) + ( 1,05 x 0,25 x 2 ) | M2 | 13,350 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 13,350 |
| 13d.2 | KNR 2-022103-02 | Dostawa i montaż parapetów z konglomeratu grubości 2cm s= 250 cm(0,88 x 0,25 x 3 ) + ( 1,28 x 025 x 11 ) + ( 2,03 x 0,25 ) + ( 1,82 x 0,25 ) + ( 0,91 x 0,25 x 2 ) + ( 0,80 x 0,25 x 2 ) + ( 1,62 x 0,25 ) + ( 0,78 x 0,25 x 2 ) + ( 1,71 x 0,25 x 3 ) + ( 1,32 x 0,25 x 10 ) + ( 1,16 x 0,25 x 5 ) + ( 1,05 x 0,25 x 2 ) | M2 | 13,350 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 13,350 |
| 14 | KNR 2-020506-02 | Dostawa i montaż parapetów zewnętrznych z blachy (0,88 x 0,25 x 3 ) + ( 1,28 x 025 x 11 ) + ( 2,03 x 0,25 ) + ( 1,82 x 0,25 ) + ( 0,91 x 0,25 x 2 ) + ( 0,80 x 0,25 x 2 ) + ( 1,62 x 0,25 ) + ( 0,78 x 0,25 x 2 ) + ( 1,71 x 0,25 x 3 ) + ( 1,32 x 0,25 x 10 ) + ( 1,16 x 0,25 x 5 ) + ( 1,05 x 0,25 x 2 ) |  | 13,350 |  |
| d.2 |  |  |  | RAZEM | 13,350 |
| 14d.2 | KNR 2-020803-03 | Tynki wew. zwykłe kat. III wykon. ręcznie na ścianach i słupach ( 4,62 x0,5 x 3 ) + ( 6,68 x 0,5 ) + ( 6,20 x 0,5 ) + ( 3,80 x 0,5 x 2 ) + ( 3,34 x 0,5 x 2 ) + (7,36 x 0,5 )+ ( 4,30 x 0,5 x 2 ) + ( 8.02 x 0,5 x 3 ) + ( 2,74 x 0,5 x 10 ) + ( 5,86 x 0,5 x 5 ) + ( 3,16 x 0,5 x 2 ) + ( 6,5 x 0,5 ) + ( 14,39 x 0,5 ) | M2 | 82,47 |  |
|  |  |  |  | RAZEM  | 82,47 |
| 15 | KNR AT-022057-01 | Montaż narożników ochronnych na narożach ( 3,81 x 3 ) + ( 5,48 x 11 ) + 4,62 + 4,45 + ( 2,98 x 2 ) + ( 2,62 x 2 ) + 5,81 + ( 3,59 x 2 ) + ( 6,38 x 3 ) + ( 5,94 x 10 ) + ( 4,77 x 5 ) + ( 2,18 x 2 ) + 6,5 + 9,39 | M | 209,45 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 209,45 |
| 16d.2 | KNNR 30605-04 | Malowanie dwukrotne z przygotowaniem powierzchni ścian i sufitów farbą lateksową  |  | 350,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 350,00 |

KOSZTORYS OFERTOWY

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartośćzł(5 x 6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 45111300-1 | Wykucie krat i istniejącej stolarki |  |  |  |
| 1 d.1 | KNR 4-01 035406 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2 | szt. | 2,000 | 0,00 | 0,00 |
| 2 d.1 | KNR 4-01 035407 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 | szt. | 6,000 | 0,00 | 0,00 |
| 3 d.1 | KNR 4-01 035408 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 | m2 | 44,860 | 0,00 | 0,00 |
| 4 d.1 | KNR 4-01 035403 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 | szt. | 14,000 | 0,00 | 0,00 |
| 5 d.1 | KNR 4-01 035404 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 | szt. | 17,000 | 0,00 | 0,00 |
| 6 d.1 | KNR 4-01 035405 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 | m2 | 81,390 | 0,00 | 0,00 |

KOSZTORYS OFERTOWY

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartośćzł(5 x 6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 45421132-8 | Montaż stolarki okiennej |  |  |  |
| 7 d.2 | KNR 0-19 102302 | Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 0.6 m2 - piwnica | m2 | 1,170 | 0,00 | 0,00 |
| 8 d.2 | KNR 0-19 102305 | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2 | m2 | 8,015 | 0,00 | 0,00 |
| 9 d.2 | KNR 0-19 102306 | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2 | m2 | 15,415 | 0,00 | 0,00 |
| 10 d.2 | KNR 0-19 102311 | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 | m2 | 50,183 | 0,00 | 0,00 |
| 11 d.2 | KNR 0-19 102310 | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2 | m2 | 31,208 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 45421100-5 | Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów |
| 12d.2 | KNR-W 4-010353-12 | Wykłucie parapetów wewnętrznych  | m2 | 13,350 |  |  |
| 13d.2 | KNR 2-022103-02 | Dostawa i montaż parapetów z konglomeratu grubości 2cm s= 250 cm | m2 | 13,350 |  |  |
| 4 | 45453003-7 | Roboty remontowe i renowacyjne |
| 14d.2 | KNR 2-020803-03 | Tynki wew. zwykłe kat. III wykon. ręcznie na ścianach i słupach  | m2 | 82,47 |  |  |
| 15 | KNR AT-022057-01 | Montaż narożników ochronnych na narożach  | m | 209,45 |  |  |
| 5 | 45442100-8 | Roboty malarskie |
| 16d.2 | KNNR 30605-04 | Malowanie dwukrotne z przygotowaniem powierzchni ścian i sufitów farbą lateksową  | m2 | 350 |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |  |  | 0,00 |

Słownie: zero i 00/100 zł