Załącznik Nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia dla ciągnika

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa parametru** | **Parametry wymagane przez Zamawiającego** |
| **1.** | **Ramię uniwersalne hydrauliczne montowane na tył ciągnika** | |
| 1.1. | Stan | Fabrycznie nowy |
| 1.2. | Rok produkcji | 2021 |
| 1.3. | Sposób mocowania na ciągniku | Tylny TUZ, minimum kat. II |
| 1.4. | Napęd narzędzi i głowic | Hydrauliczny, własny, |
| 1.5. | Sterowanie | Elektryczne z kabiny operatora, proporcjonalne z wolnym startem wału roboczego |
| 1.6. | Zasięg poziomy ramienia mierzony od środka ciągnika do środka przyłącza głowicy | Minimum 5,10 m |
| 1.7. | Położenie wysięgnika względem ciągnika | prawe |
| 1.8. | Przesunięcie belki mocującej głowicę wzdłuż ciągnika. Praca głowicy na równi z operatorem. | wymagane |
| 1.9. | Kąt obrotu głowicy | Minimum 205o |
| 1.10. | Zabezpieczenie ramienia | Bezpiecznik hydrauliczny – obrót 90o |
| 1.11. | Chłodnica oleju | wymagana |
| 1.12. | Belka oświetleniowa | wymagana |
| 1.13. | Prędkość WOM | 540 obr./min |
| 1.14. | Przepływ znamionowy pompy obsługującej napęd wału roboczego głowicy ramienia | Minimum 90 l/min. |
| **2.** | **Głowica kosząca montowana na ramieniu uniwersalnym** | |
| 2.1. | Stan | Fabrycznie nowy |
| 2.2. | Rok produkcji | 2021 |
| 2.3. | Szerokość robocza | 1000 mm do 1200 mm |
| 2.4. | Średnica wału roboczego | Minimum 130 mm |
| 2.5. | Średnica wału kopiującego | Minimum 130 mm |
| 2.6. | Napęd | Hydrauliczny bezpośredni |
| 2.7. | Liczba kompletów noży bijakowych | 10 - 16 szt. |
| 2.8. | Rodzaj noży bijakowych | Bijak młotkowy |
| **3.** | **Kosiarka bijakowa tylno – boczna** | |
| 3.1. | Stan | Fabrycznie nowy |
| 3.2. | Rok produkcji | 2021 |
| 3.3. | Położenie kosiarki względem ciągnika | Prawe |
| 3.4. | Szerokość robocza | 1800 mm |
| 3.5. | Średnica wału roboczego | Minimum 160 mm |
| 3.6. | Średnica wału kopiującego | Minimum 160 mm |
| 3.7. | Liczba kompletów noży bijakowych | 16 -24 szt. |
| 3.8. | Rodzaj noży bijakowych | Bijak młotkowy |
| 3.9. | Waga jednego noża bijakowego | Minimum 1,2 kg |
| 3.10  . | Obroty WOM | 540 obr./min |
| 3.11. | Typ zawieszenia | Pentografowe |
| 3.12. | Sposób mocowania na ciągniku | TUZ minimum kat. II |
| 3.13. | Zapotrzebowanie mocy ciągnika | Minimalne 50 KM |
| 3.14. | Zakres cięcia w pionie | Minimum 90o |
| 3.15. | Zakres cięcia w skłonie | Minimum 55o |
| 3.16. | Zasięg od środka ciągnika do końca głowicy | Minimum 2000 mm |
| 3.17. | Bezpiecznik najazdowy mechaniczny automatyczny | wymagany |
| 3.18. | Wał kopiujący z krytym systemem smarowania | wymagany |
| 3.19. | Pokrywa inspekcyjna (łatwy dostęp do noży) | wymagany |
| 3.20. | Regulacja przesuwu w poziomie oraz kąta obrotu kosiarki | hydraulicznie |