***SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA***

 **Kserokopiarki – urządzenia wielofunkcyjne**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **1.** | **Kserokopiarka monochromatyczna ( urządzenie wielofunkcyjne) KONICA MINOLTA BIZHUP 367 + toner** |
| **2.** | **Kserokopiarka (urządzenia wielofunkcyjne) monochromatyczna Kyocera TASKalfa 1800 z podajnikiem, dupleksem i tonerem na 15 000 arkuszy** |
| **3.** | **Kserokopiarka (urządzenia wielofunkcyjne) monochromatyczna Kyocera 6525 z tonerem na 15 000 arkuszy** |

**ZADANIE 1.Kserokopiarka monochromatyczna (urządzenie wielofunkcyjne) KONICA MINOLTA BIZHUP 367 + toner**

|  |  |
| --- | --- |
| **NAZWA PARAMETRU** | **WYMAGANIA MINIMALNE** |
| Technologia druku | technologia laserowa |
| Wymagana funkcjonalność | drukowanie, kopiowanie, skanowanie |
| Format oryginału | A3 |
| Format kopii | A5-A3;A6S |
| Szybkość kopiowania/drukowania A3 | do 18 str./min |
| Szybkość kopiowania/drukowania A4 | Do 36 str.A4 / min. |
| Rozdzielczość drukowania | 1800 (odpowiednik)x600 dpi |
| Czas wydruku pierwszej strony | 4,3 sek.  |
| Czas nagrzewania | 20 sek.  |
| Pobór mocy w czasie drukowania | 600 W lub mniej |
| Kopiowanie wielokrotne | 1- 9999 kopii |
| Pamięć systemu (MB)  |  2048 MB |
| Dysk twardy |  250GB |
| Zoom | 25-400% |
| Panel operatora | wyposażony w dotykowy, kolorowy ekran LCD,opisy na panelu oraz komunikaty na ekranie w języku polskim |
| Dupleks | w standardzie |
| Podajnik dokumentów | Automatyczny podajnik dokumentów z funkcją obracania, pojemność 100 ark. |
| Pojemność papieru  | Min. 1100 arkuszy. Kasety obsługujące format papieru A-3, A-4. |
| Podajnik ręczny | na min. 100 ark. A6-A4, 60-256 g/m2 |
| Podstawa | Oryginalna producenta, dedykowana i dopasowana kolorystycznie, wzorniczo i i kształtem do urządzenia.  |
| Funkcja druku sieciowego | w standardzie |
| Gramatura papieru(g/m²) | 60-220 g/m² |
| Emulacje | PCL 6, PostScript 3, bezpośredni wydruk plików PDF i XPS |
| Interfejsy | USB 2.0, Ethernet 10/100/1000Base-TX, USB dla pamięci przenośnej |
| Funkcja skanowania sieciowego | w standardzie, skanowanie pełno-kolorowe |
| Funkcje skanowania | skanowanie do e-mail, do FTP, do-SMB, TWAIN, WSD, do pamięci przenośnej USB |
| Rozdzielczość skanowania | 600 x 600 dpi |
| Prędkość skanowania | Mono: min. 40 str./min., kolor: min. 20 str. / min. (300 dpi/A4) |
| Interfejs skanera | 10/100/1000Base-TX |
| Typy plików | PDF, JPEG, TIFF, XPS |
| Dodatkowe kasety  | Dodatkowe kasety na arkusze A5-A3, kaseta dużej pojemności 2 500 arkuszy |
| Materiały eksploatacyjne jako wyposażenie standardowe(dostarczone w komplecie w ramach oferowanej ceny jednostkowej). | **Tonery** - właściwa ilość tonerów, która zapewni wydrukowanie minimum 18000 stron A4 przy pokryciu strony zgodnie z normą ISO19752.**Bębny** - właściwa ilość materiałów eksploatacyjnych (za wyjątkiem tonerów), która zapewni wydrukowanie minimum 150 000 stron A4.Materiały muszą być nowe i nieużywane, pierwszej kategorii oraz wyprodukowane przez producenta oferowanych urządzeń. |
| Gwarancja | 24 miesiące , w ramach gwarancji bezpłatny serwis ,wymiana części zamiennych i eksploatacyjnych -z wyjątkiem tonerów -oraz bezpłatne konserwacje urządzeń zgodnie z zaleceniami producenta. |
| Oświadczenie | Oświadczenie producenta oferowanego sprzętu lub jego autoryzowanego przedstawiciela w Polsce, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązaniazwiązane z serwisem.Konieczność nie zachodzi w przypadku autoryzowanego przedstawiciela producenta.(załączyć dokument świadectwo autoryzacji) |
| Serwis | Czas reakcji 24 godz.usługi serwisowe prowadzone w miejscu lokalizacji urządzenia. |
| Certyfikat | Certyfikat ISO 140001:2004 producenta oferowanego sprzętu ;Certyfikat ISO 9001:2008 producenta oferowanego sprzętu |

**ZADANIE 2.Kserokopiarka monochromatyczna Kyocera TASKalfa 1800 z podajnikiem, dupleksem i tonerem na 15 000 arkuszy**

|  |  |
| --- | --- |
| **NAZWA PARAMETRU** | **WYMAGANIA MINIMALNE** |
| Technologia druku | technologia laserowa |
| Wymagana funkcjonalność | drukowanie, kopiowanie, skanowanie |
| Format oryginału | A3 |
| Format kopii | A6-A3 |
| Prędkość druku | Do 18/8 strony A4 / min. |
| Rozdzielczość drukowania | 600x600 dpi |
| Czas wydruku pierwszej strony | 5,7 sek. lub mniej |
| Czas nagrzewania | 17,2 sek.  |
| Pobór mocy w czasie drukowania | 600 W lub mniej |
| Kopiowanie wielokrotne | 1- 999 kopii |
| Pamięć systemu (MB)  |  256 MB |
| Dysk twardy |   |
| Zoom | 25-400% |
| Panel operatora | wyposażony w dotykowy, kolorowy ekran LCD,opisy na panelu oraz komunikaty na ekranie w języku polskim |
| Dupleks | w standardzie |
| Podajnik dokumentów | automatyczny – dwustronny na min. 50 ark. |
| Pojemność papieru  |  Kasety obsługujące format papieru A-3, A-4. |
| Funkcja druku sieciowego | w standardzie |
| Gramatura papieru(g/m²) | 60-220 g/m² |
| Emulacje | PCL 6, PostScript 3, bezpośredni wydruk plików PDF i XPS |
| Interfejsy | USB 2.0,  |
| Funkcja skanowania sieciowego | w standardzie, skanowanie pełno-kolorowe |
| Funkcje skanowania | skanowanie do e-mail, do FTP, do-SMB, TWAIN, WSD, do pamięci przenośnej USB |
| Rozdzielczość skanowania | 600 x 600 dpi |
| Prędkość skanowania |  22 obrazy na minutę |
| Interfejs skanera | 10/100/1000Base-TX |
| Typy plików | PDF, JPEG, TIFF, XPS |
| Materiały eksploatacyjne jako wyposażenie standardowe(dostarczone w komplecie w ramach oferowanej ceny jednostkowej). | **Tonery** - właściwa ilość tonerów, która zapewni wydrukowanie minimum 15000 stron A4 przy pokryciu strony zgodnie z normą ISO19752.**Bębny** - właściwa ilość materiałów eksploatacyjnych (za wyjątkiem tonerów), która zapewni wydrukowanie minimum 300 000 stron A4.Materiały muszą być nowe i nieużywane, pierwszej kategorii oraz wyprodukowane przez producenta oferowanych urządzeń. |
| Gwarancja | 24 miesiące , w ramach gwarancji bezpłatny serwis ,wymiana części zamiennych i eksploatacyjnych -z wyjątkiem tonerów -oraz bezpłatne konserwacje urządzeń zgodnie z zaleceniami producenta. |
| Oświadczenie | Oświadczenie producenta oferowanego sprzętu lub jego autoryzowanego przedstawiciela w Polsce, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązaniazwiązane z serwisem.Konieczność nie zachodzi w przypadku autoryzowanego przedstawiciela producenta.(załączyć dokument świadectwo autoryzacji) |
| Serwis | Czas reakcji 24 godz.usługi serwisowe prowadzone w miejscu lokalizacji urządzenia. |
| Certyfikat | Certyfikat ISO 140001:2004 producenta oferowanego sprzętu ;Certyfikat ISO 9001:2008 producenta oferowanego sprzętu |

 **ZADANIE 3. Kserokopiarka monochromatyczna Kyocera FS-6525 z tonerem na 15 000 arkuszy**

|  |  |
| --- | --- |
| **NAZWA PARAMETRU** | **WYMAGANIA MINIMALNE** |
| Technologia druku | technologia laserowa |
| Wymagana funkcjonalność | drukowanie, kopiowanie, skanowanie |
| Format oryginału | A3 |
| Format kopii | A6-A3 |
| Prędkość druku | Do 25 strony A4 / min. |
| Rozdzielczość drukowania | 600x600 dpi |
| Czas wydruku pierwszej strony | 8 sek. lub mniej |
| Czas nagrzewania | 20 sek.  |
| Pobór mocy w czasie drukowania | 600 W lub mniej |
| Kopiowanie wielokrotne | 1- 999 kopii |
| Pamięć systemu (MB)  |  1024 MB max. 2,048 MB |
| Dysk twardy |   |
| Zoom | 25-400% |
| Panel operatora | wyposażony w dotykowy, kolorowy ekran LCD,opisy na panelu oraz komunikaty na ekranie w języku polskim |
| Dupleks | w standardzie |
| Podajnik dokumentów | automatyczny – dwustronny na min. 50 ark. |
| Pojemność papieru  |  Kasety obsługujące format papieru A-3, A-4. |
| Podajnik ręczny | na min. 100 ark. A6-A4, 60-256 g/m2 |
| Funkcja druku sieciowego | w standardzie |
| Gramatura papieru(g/m²) | 60-220 g/m² |
| Emulacje | PCL 6 (5e/XL),KPDL ( Postscript 3 compatybile) PDF i XPS |
| Interfejsy | USB 2.0, USB Host 2.0, Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX, |
| Funkcja skanowania sieciowego | w standardzie, skanowanie pełno-kolorowe |
| Funkcje skanowania | skanowanie do e-mail, do FTP, do-SMB, TWAIN, WSD, do pamięci przenośnej USB |
| Rozdzielczość skanowania | 600 x 600 dpi |
| Prędkość skanowania | Mono: min. 40 str./min., kolor: min. 20 str. / min. (300 dpi/A4) |
| Interfejs skanera | 10/100/1000Base-TX |
| Typy plików | PDF, JPEG, TIFF, XPS |
| Materiały eksploatacyjne jako wyposażenie standardowe(dostarczone w komplecie w ramach oferowanej ceny jednostkowej). | **Tonery** - właściwa ilość tonerów, która zapewni wydrukowanie minimum 15 000 stron A4 przy pokryciu strony zgodnie z normą ISO19752.**Bębny** - właściwa ilość materiałów eksploatacyjnych (za wyjątkiem tonerów), która zapewni wydrukowanie minimum 300 000 stron A4.Materiały muszą być nowe i nieużywane, pierwszej kategorii oraz wyprodukowane przez producenta oferowanych urządzeń. |
| Gwarancja | 24 miesiące , w ramach gwarancji bezpłatny serwis ,wymiana części zamiennych i eksploatacyjnych -z wyjątkiem tonerów -oraz bezpłatne konserwacje urządzeń zgodnie z zaleceniami producenta. |
| Oświadczenie | Oświadczenie producenta oferowanego sprzętu lub jego autoryzowanego przedstawiciela w Polsce, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązaniazwiązane z serwisem.Konieczność nie zachodzi w przypadku autoryzowanego przedstawiciela producenta.(załączyć dokument świadectwo autoryzacji) |
| Serwis | Czas reakcji 24 godz.usługi serwisowe prowadzone w miejscu lokalizacji urządzenia. |
| Certyfikat | Certyfikat ISO 140001:2004 producenta oferowanego sprzętu ;Certyfikat ISO 9001:2008 producenta oferowanego sprzętu |