*Załącznik nr 4 do OPZ - Zestawienie ilościowo – cenowe*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Lp.* | *Wyszczególnienie dostawy i prac montażowych* | *Ilość* | *Cena jednostkowa* | *Wartość* |
| 1 | **DOSTAWA** |  |  |  |
| 1.1 | Pływak stalowy o wymiarach **6x2,4m** z pokładem drewnianym z desek modrzewiowych, wolnych od sęków, o klasie minimum C24 | 10\* |  |  |
| 1.2 | Pływak stalowy o wymiarach **9x2,4m** z pokładem drewnianym z desek modrzewiowych, wolnych od sęków, o klasie minimum C24 | 2\* |  |  |
| 1.3 | Trap stalowy – ruchomy, o przekroju eliptycznym z pokładem z desek modrzewiowych, wolnych od sęków, o klasie minimum C24 | 1 |  |  |
| 1.4 | Wytyk cumowniczy wraz z knagami i pokładem z desek modrzewiowych o klasie drewna min. C24, długość 6 m, szerokość 0,4 m | 18 |  |  |
| 1.5 | Postument zasilająco oświetleniowy | 5 |  |  |
| 1.6 | Stojak na sprzęt ratunkowy | 3 |  |  |
| 1.7 | Drabinki wyłazowe | 4 |  |  |
| 1.8 | Maszt stalowy h=2,0 m ze światłem nawigacyjnym | 1 |  |  |
| 1.9 | Knagi pokładowe stalowe (dla pływaków pomostowych) | 36 |  |  |
| 1.10 | Poler cumowniczy podwójny | 29 |  |  |
| 1.11 | Martwa kotwica żelbetowa | 18 |  |  |
| 1.12 | Łańcuch kotwiczny w odcinkach po 18 m | 18 |  |  |
| 1.13 | Obciążniki żelbetowe łańcucha | 18 |  |  |
| 1.14 | Odcinkowe pełne rury osłonowe wraz z elastycznymi kołnierzami do prowadzenia w nich instalacji wodnej i elektrycznej pod pokładem pomostu | 20 |  |  |
| 2 | **TRANSPORT WRAZ Z ROZŁADUNKIEM (przy użyciu dźwigu)** | 1 kpl. |  |  |
| 3 | **PRACE MONTAŻOWE (bez montażu kotwic, łańcuchów kotwicznych i obciążników żelbetowych łańcucha)** | 1 kpl. |  |  |
| 4 | **Demontaż części przedłużanej pomostu po sezonie wraz z transportem wewnętrznym i zeskładowaniem na zimowisku** | 1 kpl. |  |  |
| 4a | **Demontaż części przedłużanej pomostu po sezonie ograniczony do udziału Wykonawcy w postaci zapewnienia nadzoru technicznego** | 1 kpl. |  |  |

1. \*Zamawiający dopuszcza zmianę ilościową w punkcie 1.1 i 1.2, tj.: w przypadku dostawy 3 szt. pływaków stalowych o wymiarach 6 x 2,4 m zamiast 2 szt. pływaków stalowych o wymiarach 9 x 2,4 m, w pkt. 1.1 należy wpisać ilość: 13 i w pkt. 1.2 należy wpisać ilość: 0.
2. Zamawiający zastrzega prawo zmiany poz. 4 na poz. 4a, polegającej na ograniczenia udziału Wykonawcy do zapewnienia nadzoru technicznego przy demontażu części przedłużanej pomostu.

Wartość oferty należy obliczyć przez podsumowanie pozycji od 1.1. do 4 (bez 4a).

Natomiast należy wycenić każdą pozycję włącznie z 4a ( z zastrzeżeniem lit. a.)