**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1**. Zestaw akumulatorów Metabo 3x LiHD 5,5 Ah Metaloc - 1 komplet**

Numer katalogowy : 685069000

**dane techniczne:**

* Rodzaj akumulatora: LiHD
* Pojemność akumulatora: 5,5 Ah
* Napięcie akumulatora: 18 V

**zakres dostawy:**

* 3 x akumulator LiHD 18 V/5,5 Ah
* ładowarka ASC 30-36 V
* walizka Metaloc II



2. **Wiertarko – wkrętarka akumulatorowa BS 18 LTX-X3 Quick METABO – 1 komplet**

Numer katalogowy : 602201500

**Opis:**

* System Metabo Quick: szybka wymiana uchwytu narzędziowego i używanego narzędzia umożliwia różne rodzaje prac
* Możliwość przełączenia na pracę impulsową ułatwia wykręcanie zapieczonych śrub i nawiercanie otworów na gładkich powierzchniach
* Z przystawką zwiększającą moment obrotowy PowerX3: trzykrotnie zwiększa siłę urządzenia podczas ekstremalnie ciężkich zadań
* Mocny silnik 4-szczotkowy umożliwiający szybkie wiercenie i wkręcanie
* Wrzeciono z gniazdem sześciokątnym do końcówek wkrętakowych umożliwia pracę bez uchwytu wiertarskiego
* Wąski kołnierz (Ø 43 mm) do wszechstronnych zastosowań
* Wbudowana lampka do oświetlania miejsca pracy
* Wytrzymała obudowa przekładni z aluminiowego odlewu ciśnieniowego - optymalne odprowadzanie ciepła i trwałość
* Z praktycznym zaczepem do paska i pojemnikiem na końcówki wkrętakowe, do zamocowania z prawej lub lewej strony.
* Akumulatory ze wskaźnikiem stanu naładowania
* Technologia Ultra-M: największa moc, oszczędne ładowanie i 3 lata gwarancji na akumulator

**Dane techniczne:**

Rodzaj akumulatora

Li-Ion

Napięcie akumulatora

18 V

Pojemność akumulatora

2 x 5.2 Ah

Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim

55 Nm

Moment impulsowy

60 Nm

Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu twardym

110 Nm

Regulowany moment obrotowy

1.5 - 24 Nm

Średnica wiercenia w stali

13 mm

Ø wiertła do drewna miękkiego

65 mm

Prędkość obrotowa na biegu jałowym

0 - 500 / 0 - 1700 /min

Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim

1.5 - 13 mm

Ciężar (z akumulatorem)

2 kg

**Wibracje**

Klasa L

2.5 m/s²

Współczynnik niepewności pomiarowej K

1.5 m/s²

Zakręcanie bezudarowe

2.5 m/s²

Współczynnik niepewności pomiarowej K

1.5 m/s²

**Emisja hałasu**

Poziom ciśnienia dźwięku

80 dB(A)

Poziom mocy akustycznej (LwA)

91 dB(A)


Współczynnik niepewności pomiarowej K

3 dB(A)

**Zakres dostawy :**

* Przystawka zwiększająca moment obrotowy PowerX3 z długą rękojeścią pomocniczą
* Szybkowymienny uchwyt wiertarski
* 1 bit (TX 50)
* Uchwyty szybkowymienne do bitów
* Rękojeść pomocnicza
* Zaczep do paska i magazynek na bity
* 2 akumulatory Li-Power (18 V/5,2 Ah)
* Ładowarka ASC 30-36 V "AIR COOLED"
* walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego

****

****