**DOSTAWA BIOMASY W ILOŚCI 26900 Mg**

**DANE DOTYCZĄCE PALIWA - BIOMASY**

Paliwo w warunkach gwarancyjnych:

Typ: zrębki drewna

Pochodzenie: biomasa leśna

Dodatkowe wymagania dotyczące biomasy:

bez związków fluorowo-organicznych

bez tworzyw sztucznych, powłok lub innych materiałów

bez zawartości rtęci

maks. zawartość azotu: 0,6 %

Wartość opałowa, paliwo suche i wolne od popiołu: 19,4 MJ/kg

Min. wartość opałowa: 7,00 MJ/kg

Zawartość wilgoci: 30-55 %

Właściwości fizyczne

Gęstość nasypowa - 260-350 kg/m3

Wymiary maksymalne 50x100x30 mm

Zwartość frakcji drobnej (wymiar podłużny i/lub poprzeczny <1 mm) < 5%

Czystość paliwa ≥ 60% czystej zrębki

**Dostawa transportem kolejowym lub drogowym franco magazyn MPEC Włocławek**