[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.8
nan=Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 48,0 kW  na gruncie na terenie Domu Pomocy Społecznej w Chwałkowie
pe=1
op=1
opn=2	0	0	1	1	0	17	8	0	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	3	1
prn=2	2	2	3	4	1	6	0	1	0
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=199825.06
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		37365.66

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR
nfn=Nieruchomość
afn=ul. Piastowska 38/47; 63-700 Krotoszyn
nb=Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 48,0 kW  na gruncie na terenie Domu Pomocy Społecznej w Chwałkowie
ab=Chwałkowo 73, 63-840 Krobia, Działki nr. 226/1 i 226/2
ni=Starostwo Powiatowe w Gostyniu, 
ai=ul. Wrocławska 256, 63-800 Gostyń
nk=Marek Przywarty ul. 56 Pułku Piechoty wlkp. 3/22; 63 - 700 Krotoszyn	budowlana, elektryczna
dt=09.2024	0
pcn=III kwartał 2024r. - Sekocenbud ceny średnie

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	Opis projektu - charakterystyka robót, przyjętych rozwiązań robót do kosztorysowania13101310Zakres robót zostanie w całości wykonany systemem zleconym;13101310Przedmiot inwestycji:1310Montaż modułów fotowoltaicznych o mocy 400 Wp na konstrukcjach wolnostojących układ poziomy - sztuk 1201310Falownik trójfazowy o mocy 50 kW - 1 szt.1310Konstrukcja mocująca - konstrukcja wolnostojąca, dwupodporowa, wbijana w grunt, czterorzędowa, układ modułów w poziomie1310Montaż rozdzielnicy RPV DC przy falowniku1310Montaż rozdzielnicy RPV AC przy falowniku1310Zabezpieczenia ograniczniki przepięć DC typu T1+T2 - 7 szt w rodzielnicy RPV DC1310Zabezpieczenia ogranicznik przepięć AC typu T1+T2 - 1 szt , rozłącznik bezpiecznikowy 100 A - 1 szt w rodzielnicy RPV AC1310Montaż złącza kablowe w termoutwardzalnej obudowie z fundamentem. W złączu kablowym zamontować rozłącznik bezpiecznikowy 100 A - 1 szt1310Kable DC  o przekroju 6 mm2 -400 metrów  układane na konstrukcji wsporczej, natomiast w gruncie w rurze osłonowej1310Kabel LGY 1x16 mm2 żółto - zielony  - 20 metrów1310Kable AC:1310YLY 5x35 mm2 - 2 m w rurze osłonowej od rozdzielnicy RPV AC do falownika1310YAKY 4 x185 mm2 - 170 m - w ziemi, natomaist w przeciskach w rurze ochronnej RHDPE 110/6,3 mm1310YLY 5x35 mm2 - 15 metrów w korycie kablowym wewnątrz budynku do głównego złącza kablowego1310Wykop - 130 metrów1310głębokości min. 0,8 m 1310podsypka piaskowa 20 centymetrowa ca całej długości trasy kablowej. 1310Ułożony kabel przysypać 10 centymetrową warstwą piasku i 15 centymetrową warstwą rodzimego gruntu. 1310 Oznaczyć kabel poprzez ułożenie folii z tworzywa sztucznego o kolorze niebieskim o szerokości wykopu. 1310Następnie zasypać całkowicie wykop gruntem rodzimym i zagęścić.1310Przeciski - 2 szt po 20 m1310każdy przecisk o długości 20 metrów1310kabel YAKY 4x185 mm2 w przeciskach układać w rurze osłonowej rurze ochronnej RHDPE 110/6,3 mm1310Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej na długości 15 metrów1310Uziemienie1310Uziemienie pionowe  prętowe1310Ułożenie bednarki 20 m pomiędzy rzędami konstrukcji wsporczej wraz z połaczeniem do profili stalowych1310Moduł GPRS/4G do monitoringu pracy instalacji fotowoltaicznej1310Pomiary elektryczne instalacji fotowoltaicznej1310Przygotowanie dokumentacji powykonawczej, zgłoszenie do Zakładu Energetycznego i Państwowej Straży Pożarnej.131013101310

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=23	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=67.9	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=11.6	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 257]
ty=M
na=bednarka ocynkowana 25x4	0
id=1120099	1
jm=m	040
ce=9.9	1726582538
cw=9.9	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=20.8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1121099

[RMS ZEST 204]
ty=S
na=ciągnik kołowy	0
id=39100	1
jm=m-g	148
ce=85	1704785825
cw=85	PLN
il=0.765
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39100

[RMS ZEST 256]
ty=R
na=elektromonterzy gr.III	0
id=663	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 208]
ty=M
na=Falownik trójfazowy o mocy 50 kW	0
id=7099999	2
jm=szt.	020
ce=14690	1726596017
cw=14690	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7059999

[RMS ZEST 200]
ty=M
na=folia kalandrowana z PCW uplastycznionego gr. powyżej 0.4-0.6 mm gat. I/II	0
id=1560199	2
jm=m2	050
ce=2	1582578109
cw=2	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=71.4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1560199

[RMS ZEST 216]
ty=M
na=fundament prefabrykowany	0
id=8149999	2
jm=szt.	020
ce=230	1726582549
cw=230	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8140199

[RMS ZEST 223]
ty=M
na=Kabel LGY 1x16 mm2 żółto - zielony	0
id=7999999	2
jm=m	040
ce=7.2	1726582580
cw=7.2	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=20.8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7960099

[RMS ZEST 229]
ty=M
na=Kabl AC:1310YAKY 4 x185 mm2 - 170 m - w ziemi, natomaist w przeciskach w rurze ochronnej RHDPE 110/6,3 mm	0
id=7999999	2
jm=m	040
ce=48	1726582618
cw=48	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=176.8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7960099

[RMS ZEST 227]
ty=M
na=Kabl AC:1310YLY 5x35 mm2 -  w rurze osłonowej od rozdzielnicy RPV AC do falownika	0
id=7999999	2
jm=m	040
ce=15.2	1726582646
cw=15.2	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.08
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7960099

[RMS ZEST 230]
ty=M
na=Kabl AC:1310YLY 5x35 mm2 - 15 metrów w korycie kablowym wewnątrz budynku do głównego złącza kablowego	0
id=7999999	2
jm=m	040
ce=15.2	1726582655
cw=15.2	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=15.6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7960099

[RMS ZEST 221]
ty=M
na=Kable DC  o przekroju 6 mm2	0
id=7999999	2
jm=m	040
ce=6	1726582667
cw=6	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=416
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7960099

[RMS ZEST 228]
ty=M
na=klej szybkoschnący	0
id=1551399	2
jm=kg	033
ce=15	1726582678
cw=15	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1552699

[RMS ZEST 226]
ty=M
na=kołki rozporowe plastykowe	0
id=8990499	2
jm=szt.	020
ce=1
cw=1	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=40.5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8990499

[RMS ZEST 210]
ty=M
na=Konstrukcja mocująca - konstrukcja wolnostojąca, dwupodporowa, wbijana w grunt, czterorzędowa, układ modułów w poziomie dla 120 modułów	0
id=8340799	2
jm=kpl.	020
ce=28000	1726596080
cw=28000	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8340899

[RMS ZEST 193]
ty=S
na=koparka łańcuchowa do rowów kablowych 37 kM	0
id=13612	1
jm=m-g	148
ce=140	1704785830
cw=140	PLN
il=4.628
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	13612

[RMS ZEST 206]
ty=S
na=koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15 m3	0
id=11111	1
jm=m-g	148
ce=140
cw=140	PLN
il=2.6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	11111

[RMS ZEST 246]
ty=M
na=kostka betonowa "POLBRUK" - z demontażu + 10% nowej	0
id=2220999	1
jm=m2	050
ce=38	1726596353
cw=38	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.53

[RMS ZEST 224]
ty=M
na=listwa elektroinstalacyjna	0
id=7583099	2
jm=m	040
ce=10
cw=10	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=17.68
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7583099

[RMS ZEST 225]
ty=M
na=łącznik	0
id=8322199	2
jm=szt.	020
ce=8	1726582703
cw=8	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=11.56
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8322199

[RMS ZEST 207]
ty=M
na=Moduł fotowoltaiczny o mocy 400 Wp	0
id=7099999	2
jm=szt.	020
ce=300	1726596062
cw=300	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=120
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7059999

[RMS ZEST 232]
ty=M
na=Moduł GPRS/4G do monitoringu pracy instalacji fotowoltaicznej	0
id=1551399	2
jm=szt	020
ce=950	1624097286
cw=950	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7580399

[RMS ZEST 65]
ty=R
na=monterzy gr.I	0
id=772	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 66]
ty=R
na=monterzy gr.II	0
id=332	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 199]
ty=M
na=opaski kablowe typu Oki	0
id=7648099	2
jm=szt.	020
ce=2	1726582746
cw=2	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=17
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7648099

[RMS ZEST 247]
ty=M
na=piasek	0
id=1601899	1
jm=m3	060
ce=45	1726582749
cw=45	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.927

[RMS ZEST 194]
ty=M
na=piasek'	0
id=1601799	2
jm=m3	060
ce=45	1726582753
cw=45	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9.88
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1601799

[RMS ZEST 250]
ty=S
na=piła do ciecia płytek	0
id=75251	1
jm=m-g	148
ce=25	1726582395
cw=25	PLN
il=0.45

[RMS ZEST 188]
ty=M
na=Pomiary instalacji elektrycznej, w oparciu o norm PN-HD 60364-6:2016-07'	0
id=1551399	2
jm=kpl.	020
ce=600	1726594357
cw=600	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7580399

[RMS ZEST 258]
ty=M
na=Pomiary instalacji fotowoltaicznej, w oparciu o norm PN-EN 62446-1:2016''	0
id=1551399	2
jm=kpl.	020
ce=800	1726594389
cw=800	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7580399

[RMS ZEST 251]
ty=M
na=pręty stalowe ocynkowane	0
id=1101099	1
jm=m	040
ce=38	1726594484
cw=38	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1121399

[RMS ZEST 203]
ty=S
na=przyczepa do przewożenia kabli	0
id=39971	1
jm=m-g	148
ce=25	1726582400
cw=25	PLN
il=0.765
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39970

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=35.9	1726548745
cw=35.9	PLN
il=786.2088

[RMS ZEST 77]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 214]
ty=M
na=rozdzielnica RPV AC przy falowniku oraz zestawu zabezpieczeń AC (Zabezpieczenia ogranicznik przepięć AC typu T1+T2 - 1 szt , rozłącznik bezpiecznikowy 100 A - 1 szt w rodzielnicy RPV AC)	0
id=7058999	2
jm=kpl.	020
ce=1100	1726582773
cw=1100	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7058999

[RMS ZEST 213]
ty=M
na=rozdzielnica RPV DC przy falowniku oraz zestawu zabezpieczeń DC (Zabezpieczenia ograniczniki przepięć DC typu T1+T2 - 7 szt w rodzielnicy RPV DC)	0
id=7058999	2
jm=kpl.	020
ce=950	1726582776
cw=950	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7058999

[RMS ZEST 219]
ty=M
na=Rura BE32	0
id=5609999	2
jm=m	040
ce=6	1726582800
cw=6	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=416

[RMS ZEST 243]
ty=M
na=rura osłonowa -  rura ochronaj RHDPE 110/6,3 mm	0
id=7580007	2
jm=m	040
ce=32	1726582862
cw=32	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=41.6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7581101

[RMS ZEST 241]
ty=S
na=samochód dostawczy	0
id=39510	1
jm=m-g	148
ce=86	1726582403
cw=86	PLN
il=1.56
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39511

[RMS ZEST 195]
ty=S
na=samochód samowyładowczy	0
id=39800	1
jm=m-g	148
ce=86	1704785852
cw=86	PLN
il=1.482
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39810

[RMS ZEST 201]
ty=M
na=słupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm	0
id=8190601	2
jm=szt.	020
ce=5	1726582867
cw=5	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.55
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8190601

[RMS ZEST 255]
ty=S
na=spawarka elektryczna transformatorowa do 500 A	0
id=72121	1
jm=m-g	148
ce=5	1535817079
cw=5	PLN
il=4.1425
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	72121

[RMS ZEST 168]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=86	1726582407
cw=86	PLN
il=2.9279
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39000

[RMS ZEST 202]
ty=S
na=środek transportowy'	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=86	1704785855
cw=86	PLN
il=2.533
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39000

[RMS ZEST 248]
ty=M
na=tarcza diamentowa do cięcia kamieni naturalnych i betonu	0
id=0_11001	3
jm=szt	020
ce=120	1726582871
cw=120	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0045

[RMS ZEST 249]
ty=S
na=ubijak spalinowy	0
id=12622	1
jm=m-g	148
ce=25	1726582410
cw=25	PLN
il=0.795

[RMS ZEST 244]
ty=S
na=ubijak spalinowy 200 kg	0
id=12612	1
jm=m-g	148
ce=25	1726582413
cw=25	PLN
il=3.6608
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	12624

[RMS ZEST 220]
ty=M
na=uchwyty do rur	0
id=6602999	2
jm=szt.	020
ce=2	1653369893
cw=2	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=280
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6602999

[RMS ZEST 198]
ty=M
na=wazelina techniczna	0
id=1034799	2
jm=kg	033
ce=4	1726582876
cw=4	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.89
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1034700

[RMS ZEST 254]
ty=S
na=wibromłot elektryczny lub spalinowy do 3kW	0
id=21811	1
jm=m-g	148
ce=25	1726582415
cw=25	PLN
il=1.1925
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	21811

[RMS ZEST 245]
ty=M
na=woda	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=5	1726582878
cw=5	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.42
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3930000

[RMS ZEST 252]
ty=M
na=wsporniki ścienne	0
id=7590599	1
jm=szt.	020
ce=4	1535817329
cw=4	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=20.2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7590599

[RMS ZEST 191]
ty=M
na=Wykonanie dokumentacji powykonawczej	0
id=1551399	2
jm=szt	020
ce=950	1624097286
cw=950	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7580399

[RMS ZEST 190]
ty=M
na=Zgłoszeniowa instalacji fotowoltaicznej do OSD'	0
id=1551399	2
jm=szt	020
ce=1000	1726594443
cw=1000	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7580399

[RMS ZEST 231]
ty=M
na=Zgłoszeniowa instalacji fotowoltaicznej do Państwowej Straży Pożarnej.	0
id=1551399	2
jm=szt	020
ce=1000	1726594300
cw=1000	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7580399

[RMS ZEST 253]
ty=M
na=złącza uniwersalne	0
id=7590730	1
jm=szt.	020
ce=4	1535817333
cw=4	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7590730

[RMS ZEST 218]
ty=M
na=złącze kablowe w termoutwardzalnej obudowie . W złączu kablowym zamontować rozłącznik bezpiecznikowy 100 A - 1 szt	0
id=7052999	2
jm=kpl.	090
ce=950	1726596306
cw=950	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7052999

[RMS ZEST 4]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=1153.7443

[ELEMENT 1]
na=Instalacja fotowoltaiczna o mocy 48,00 kW
wa=153614.53
kn=25824.54	101479.79	2001.05
id=275
nu=1
wn=18890.35	5418.8	

[POZYCJA]
id=276
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-05	5	0406-05		1
mpn=1211
na=Montaż modułów fotowoltaicznych o mocy 400 Wp na konstrukcjach wolnostojących układ poziomy
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=120
jm=szt.	020
kj=73.95	300	0
cj=438.56		138.56	300	0
wn=6025.2	1728	

[PRZEDMIAR]
wo=120	1	120,00						

[RMS 1]
nz=2.06	0	2,06
np=1
wa=8874
wb=20451.6
il=247.2

[RMS 207]
nz=1	0	1
np=1
wa=36000
wb=44280
il=120

[POZYCJA]
id=279
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-03	5	0406-03		1
mpn=1211
na=Falownik trójfazowy o mocy 50 kW
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=szt.	020
kj=41.29	14690	0
cj=14767.37		77.37	14690	0
wn=28.04	8.04	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00						

[RMS 1]
nz=1.15	0	1,15
np=1
wa=41.29
wb=95.17
il=1.15

[RMS 208]
nz=1	0	1
np=1
wa=14690
wb=18068.7
il=1

[POZYCJA]
id=449
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1102-11	5	1102-11		1
mpn=1211
na=Konstrukcja mocująca - konstrukcja wolnostojąca, dwupodporowa, wbijana w grunt, czterorzędowa, układ modułów w poziomie - wraz z montażem
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=1
jm=kpl.	090
kj=62.47	28700	0
cj=28817.06		117.06	28700	0
wn=42.42	12.17	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1.00						

[RMS 1]
nz=1.74	0	1,74
np=1
wa=62.47
wb=143.98
il=1.74

[RMS 210]
nz=1	0	1
np=1
wa=28000
wb=34440
il=1

[RMS 4]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=700
wb=861
il=700

[POZYCJA]
id=532
pd=WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996	KSNR	5 0201-02	5	0201-02		1
mpn=1211
na=Montaż rozdzielnicy RPV DC przy falowniku oraz zestawu zabezpieczeń DC (Zabezpieczenia ograniczniki przepięć DC typu T1+T2 - 7 szt w rodzielnicy RPV DC)
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=1
jm=kpl	090
kj=466.34	950	0
cj=1823.81		873.81	950	0
wn=316.64	90.83	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00						

[RMS 1]
nz=12.99	0	12,99
np=1
wa=466.34
wb=1074.79
il=12.99

[RMS 213]
nz=1	0	1
np=1
wa=950
wb=1168.5
il=1

[POZYCJA]
id=535
pd=WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996	KSNR	5 0201-02	5	0201-02		1
mpn=1211
na=Montaż rozdzielnicy RPV AC przy falowniku oraz zestawu zabezpieczeń AC (Zabezpieczenia ogranicznik przepięć AC typu T1+T2 - 1 szt , rozłącznik bezpiecznikowy 100 A - 1 szt w rodzielnicy RPV AC)
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=1
jm=kpl	090
kj=466.34	1100	0
cj=1973.81		873.81	1100	0
wn=316.64	90.83	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00						

[RMS 1]
nz=12.99	0	12,99
np=1
wa=466.34
wb=1074.79
il=12.99

[RMS 214]
nz=1	0	1
np=1
wa=1100
wb=1353
il=1

[POZYCJA]
id=490
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0403-01	5	0403-01		1
mpn=_1211
na=Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fundamencie prefabrykowanym1310Montaż złącza kablowe w termoutwardzalnej obudowie z fundamentem. 1310W złączu kablowym zamontować rozłącznik bezpiecznikowy 100 A - 1 szt
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=1
jm=szt.	020
kj=122.06	1180	0
cj=1408.71		228.71	1180	0
wn=82.88	23.77	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00						

[RMS 1]
nz=3.4	0	3,4
np=1
wa=122.06
wb=281.31
il=3.4

[RMS 218]
nz=1	0	1
np=1
wa=950
wb=1168.5
il=1

[RMS 216]
nz=1	0	1
np=1
wa=230
wb=282.9
il=1

[POZYCJA]
id=544
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0710-01	5	0710-01		1
mpn=_1211
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w kanałach odkrywanych z mocowaniem 1310Kable DC  o przekroju 6 mm2 - 400 metrów  układane na konstrukcji wsporczej, natomiast w gruncie w rurze osłonowe
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=400
jm=m	040
kj=2.14	6.4	0.58
cj=11.49		4.01	6.4	1.08
wn=736	212	

[PRZEDMIAR]
wo=400	1	400,00						

[RMS 1]
nz=0.0597	0	0,0597
np=1
wa=856
wb=1972
il=23.88

[RMS 221]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=2496
wb=3072
il=416

[RMS 4]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=64
wb=80
il=62.4

[RMS 168]
nz=0.0067	0	0,0067
np=1
wa=232
wb=532
il=2.68

[POZYCJA]
id=586
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0710-01	5	0710-01		1
mpn=_1211
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w kanałach odkrywanych z mocowaniem1310Kabel LGY 1x16 mm2 żółto - zielony
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=20
jm=m	040
kj=2.14	7.68	0.58
cj=12.77		4.01	7.68	1.08
wn=36.8	10.6	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20,00						

[RMS 1]
nz=0.0597	0	0,0597
np=1
wa=42.8
wb=98.6
il=1.194

[RMS 223]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=149.8
wb=184.2
il=20.8

[RMS 4]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=3.8
wb=4.6
il=3.745

[RMS 168]
nz=0.0067	0	0,0067
np=1
wa=11.6
wb=26.6
il=0.134

[POZYCJA]
id=591
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0113-01	5	0113-01		1
mpn=1211
na=Rury ochronne z PCW o śr.do 80 mm
op=0	0	0	0	1	0	0	0	0
nu=9
ob=400
jm=m	040
kj=15.8	7.83	0
cj=37.44		29.61	7.83	0
wn=4292	1232	

[PRZEDMIAR]
wo=400	1	400,00						

[RMS 1]
nz=0.44	0	0,44
np=0
wa=6320
wb=14568
il=176

[RMS 219]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=2496
wb=3072
il=416
nan=1

[RMS 220]
nz=0.7	0	0,7
np=1
wa=560
wb=688
il=280

[RMS 4]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=76
wb=92
il=76.4

[POZYCJA]
id=596
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0710-01	5	0710-01		1
mpn=_1211
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w kanałach odkrywanych z mocowaniem1310Kabl AC:1310YLY 5x35 mm2 - 2 m w rurze osłonowej od rozdzielnicy RPV AC do falownika
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=2
jm=m	040
kj=2.14	16.21	0.58
cj=21.3		4.01	16.21	1.08
wn=3.68	1.06	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,00						

[RMS 1]
nz=0.0597	0	0,0597
np=1
wa=4.28
wb=9.86
il=0.1194

[RMS 227]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=31.62
wb=38.9
il=2.08

[RMS 4]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0.8
wb=0.98
il=0.7905

[RMS 168]
nz=0.0067	0	0,0067
np=1
wa=1.16
wb=2.66
il=0.0134

[POZYCJA]
id=607
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0110-01	5	0110-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) klejone
op=0	0	0	0	1	0	0	0	0
nu=11
ob=2
jm=m	040
kj=7.57	17.77	0
cj=31.95		14.18	17.77	0
wn=10.28	2.94	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,00						

[RMS 1]
nz=0.211	0	0,211
np=1
wa=15.14
wb=34.88
il=0.422

[RMS 224]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=20.8
wb=25.58
il=2.08

[RMS 225]
nz=0.68	0	0,68
np=1
wa=10.88
wb=13.38
il=1.36

[RMS 228]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=3
wb=3.7
il=0.2

[RMS 4]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0.86
wb=1.06
il=0.867

[POZYCJA]
id=623
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0710-01	5	0710-01		1
mpn=_1211
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w kanałach odkrywanych z mocowaniem1310Kabl AC:1310YLY 5x35 mm2 - 15 metrów w korycie kablowym wewnątrz budynku do głównego złącza kablowego
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=15
jm=m	040
kj=2.14	16.21	0.58
cj=21.3		4.01	16.21	1.08
wn=27.6	7.95	

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15,00						

[RMS 1]
nz=0.0597	0	0,0597
np=1
wa=32.1
wb=73.95
il=0.8955

[RMS 230]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=237.15
wb=291.75
il=15.6

[RMS 4]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=6
wb=7.35
il=5.9288

[RMS 168]
nz=0.0067	0	0,0067
np=1
wa=8.7
wb=19.95
il=0.1005

[POZYCJA]
id=601
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0110-04	5	0110-04		1
mpn=1211
na=Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do cegły
op=0	0	0	0	1	0	0	0	0
nu=13
ob=15
jm=m	040
kj=15.87	19	0
cj=48.74		29.74	19	0
wn=161.7	46.35	

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[RMS 1]
nz=0.442	0	0,442
np=0
wa=238.05
wb=548.7
il=6.63

[RMS 224]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=156
wb=191.85
il=15.6

[RMS 225]
nz=0.68	0	0,68
np=1
wa=81.6
wb=100.35
il=10.2

[RMS 226]
nz=2.7	0	2,7
np=1
wa=40.5
wb=49.8
il=40.5

[RMS 4]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=6.9
wb=8.55
il=6.9525

[POZYCJA]
id=497
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0701-04	5	0701-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. I-II
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=52
jm=m3	060
kj=2.15	0	12.46
cj=27.38		4.03	0	23.35
wn=515.84	148.2	

[PRZEDMIAR]
wo=52	1	130*0,80*0,50						

[RMS 1]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=111.8
wb=257.92
il=3.12

[RMS 193]
nz=0.089	0	0,089
np=1
wa=647.92
wb=1493.44
il=4.628

[POZYCJA]
id=500
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0706-02	5	0706-02		1
mpn=_1211
na=Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,6 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=130
jm=m	040
kj=0.64	3.51	0.98
cj=6.54		1.19	3.51	1.84
wn=143	40.3	

[PRZEDMIAR]
wo=130	1	130,00						

[RMS 1]
nz=0.0179	0	0,0179
np=1
wa=83.2
wb=189.8
il=2.327

[RMS 194]
nz=0.076	0	0,076
np=1
wa=444.6
wb=547.3
il=9.88

[RMS 4]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=11.7
wb=14.3
il=11.115

[RMS 195]
nz=0.0114	0	0,0114
np=1
wa=127.4
wb=293.8
il=1.482

[POZYCJA]
id=510
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0707-04	5	0707-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie1310Kabl AC:1310YAKY 4 x185 mm2 - 170 m - w ziemi, natomaist w przeciskach w rurze ochronnej RHDPE 110/6,3 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=170
jm=m	040
kj=6.35	52.39	1.77
cj=67.6		11.9	52.39	3.31
wn=936.7	268.6	

[PRZEDMIAR]
wo=170	1	170,00						

[RMS 1]
nz=0.177	0	0,177
np=1
wa=1079.5
wb=2488.8
il=30.09

[RMS 229]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=8486.4
wb=10438
il=176.8

[RMS 198]
nz=0.017	0	0,017
np=1
wa=11.9
wb=15.3
il=2.89

[RMS 199]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=34
wb=42.5
il=17

[RMS 200]
nz=0.42	0	0,42
np=1
wa=142.8
wb=175.1
il=71.4

[RMS 201]
nz=0.015	0	0,015
np=1
wa=13.6
wb=17
il=2.55

[RMS 4]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=217.6
wb=266.9
il=217.2175

[RMS 202]
nz=0.0149	0	0,0149
np=1
wa=217.6
wb=501.5
il=2.533

[RMS 203]
nz=0.0045	0	0,0045
np=1
wa=18.7
wb=42.5
il=0.765

[RMS 204]
nz=0.0045	0	0,0045
np=1
wa=64.6
wb=147.9
il=0.765

[POZYCJA]
id=522
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0702-04	5	0702-04		1
mpn=_1211
na=Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. I-II
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=52
jm=m3	060
kj=0.72	0	7
cj=14.46		1.35	0	13.11
wn=272.48	78	

[PRZEDMIAR]
wo=52	1	130*0,80*0,50						

[RMS 1]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=37.44
wb=86.32
il=1.04

[RMS 206]
nz=0.05	0	0,05
np=1
wa=364
wb=838.76
il=2.6

[POZYCJA]
id=658
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-01	2-01	0236-01		1
mpn=_1211
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=52
jm=m3	060
kj=4.8	0	1.76
cj=12.29		8.99	0	3.3
wn=231.92	66.04	

[PRZEDMIAR]
wo=52	1	130*0,80*0,50						

[RMS 1]
nz=0.1337	0	0,1337
np=1
wa=249.6
wb=575.12
il=6.9524

[RMS 244]
nz=0.0704	0	0,0704
np=1
wa=91.52
wb=211.12
il=3.6608

[POZYCJA]
id=632
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0115-01	AL-01	0115-01		1
mpn=_1211
na=Montaż urządzenia zdalnej transmisji i monitoringu - Moduł GPRS/4G do monitoringu pracy instalacji fotowoltaicznej
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=1
jm=szt.	020
kj=117.03	950	0
cj=1169.28		219.28	950	0
wn=79.46	22.79	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00						

[RMS 1]
nz=3.26	0	3,26
np=1
wa=117.03
wb=269.71
il=3.26

[RMS 232]
nz=1	0	1
np=1
wa=950
wb=1168.5
il=1

[POZYCJA]
id=642
pd=OKRB Warszawa,zeszyty WACETOB	E	-0510 4300-03	0510	4300-03		1
mpn=1211
na=Przepust trójotworowy o dł. do 20 m wykonany rurą stalową o śr. 130 mm przy użyciu wiertnicy ręcznej w gruncie kat. III wyposażony w dodatkową rurę izolacyjną z PCW o śr. 100 mm1310Przecisk -  20 mb - 2 szt
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=40
jm=m	040
kj=132.83	34.61	3.35
cj=289.77		248.89	34.61	6.27
wn=3698.4	1060.8	

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	20,00*2						

[RMS 1]
nz=3.7	0	3,7
np=1
wa=5313.2
wb=12245.2
il=148

[RMS 243]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=1331.2
wb=1637.2
il=41.6

[RMS 4]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=53.2
wb=65.6
il=53.248

[RMS 241]
nz=0.039	0	0,039
np=1
wa=134
wb=308.4
il=1.56

[POZYCJA]
id=656
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0807-01	2-31	0807-01		1
mpn=_1211
na=Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej  na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=15
jm=m2	050
kj=28.23	0	0
cj=52.9		52.9	0	0
wn=287.55	82.5	

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15,00						

[RMS 1]
nz=0.7864	0	0,7864
np=1
wa=423.45
wb=976.05
il=11.796

[POZYCJA]
id=661
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0103-02	2-31	0103-02		1
mpn=_1211
na=Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=15
jm=m2	050
kj=6.7	0.03	0
cj=12.59		12.56	0.03	0
wn=68.25	19.65	

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15,00						

[RMS 1]
nz=0.1866	0	0,1866
np=1
wa=100.5
wb=231.75
il=2.799

[RMS 245]
nz=0.005	0	0,005
np=1
wa=0.45
wb=0.6
il=0.075

[POZYCJA]
id=664
pd=(N.Z.) IGM 1995	KNR	0-11 0320-01	0-11	0320-01		0
na=Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 40 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem odtworzenie chodnika
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=15
jm=m2	050
kj=30.13	6.82	2.08
cj=67.17		56.46	6.82	3.89
wn=328.05	94.05	

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15,00						

[RMS 1]
nz=0.8394	0	0,8394
np=1
wa=451.95
wb=1041.75
il=12.591

[RMS 246]
nz=0.102	0	1,02*0,1
np=1
wa=58.2
wb=71.55
il=1.53

[RMS 247]
nz=0.0618	0	0,0618
np=1
wa=41.7
wb=51.3
il=0.927

[RMS 245]
nz=0.023	0	0,023
np=1
wa=1.8
wb=2.25
il=0.345

[RMS 248]
nz=0.0003	0	0,0003
np=1
wa=0.6
wb=0.75
il=0.0045

[RMS 249]
nz=0.053	0	0,053
np=1
wa=19.95
wb=45.9
il=0.795

[RMS 250]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=11.25
wb=25.95
il=0.45

[POZYCJA]
id=672
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0602-11	5-08	0602-11		1
mpn=1211
na=Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych na wspornikach mocowanych na konstrukcji przez spawanie - przekrój bednarki do 120 mm21310Ułożenie bednarki pomiędzy rzędami konstrukcji wsporczej wraz z połaczeniem do profili stalowych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=20
jm=m	040
kj=10.11	14.7	0.74
cj=35.02		18.94	14.7	1.38
wn=147.2	42.2	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20,00						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.2949	0	0,2949
np=1
wa=202.2
wb=466
il=5.6326

[RMS 257]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=206
wb=253.4
il=20.8

[RMS 252]
nz=1.01	0	1,01
np=1
wa=80.8
wb=99.4
il=20.2

[RMS 4]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=7.2
wb=8.8
il=7.17

[RMS 255]
nz=0.1475	0	0,1475
np=1
wa=14.8
wb=34
il=2.95

[POZYCJA]
id=677
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0618-01	5-08	0618-01		1
mpn=1211
na=Łączenie pręta o śr.do 10mm na dachu za pomoca złączy skręcanych uniwer- salnych krzyżowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=5
jm=szt.	020
kj=6.41	4.1	0
cj=16.11		12.01	4.1	0
wn=21.75	6.25	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5,00						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.187	0	0,187
np=1
wa=32.05
wb=73.85
il=0.8929

[RMS 253]
nz=1	0	1
np=1
wa=20
wb=24.6
il=5

[RMS 4]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0.5
wb=0.6
il=0.5

[POZYCJA]
id=681
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0614-02	5-08	0614-02		1
mpn=1211
na=Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=7.5
jm=m	040
kj=10.9	40.51	4.78
cj=69.89		20.42	40.51	8.96
wn=79.88	22.88	

[PRZEDMIAR]
wo=7.5	1	2,50*3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.3179	0	0,3179
np=1
wa=81.75
wb=188.4
il=2.277

[RMS 251]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=296.4
wb=364.575
il=7.8

[RMS 4]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=7.43
wb=9.15
il=7.41

[RMS 254]
nz=0.159	0	0,159
np=1
wa=29.85
wb=68.7
il=1.1925

[RMS 255]
nz=0.159	0	0,159
np=1
wa=6
wb=13.875
il=1.1925

[ELEMENT 1]
na=2
wa=8844.87
kn=2398.84	4350	0
id=715
nu=2
wn=1628.82	467.21	

[POZYCJA]
id=692
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1307-01	5	1307-01		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie i konfiguracja działania instalacji fotowoltaicznej
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=1
jm=kpl.	090
kj=538.5	0	0
cj=1009.02		1009.02	0	0
wn=365.64	104.88	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00						

[RMS 1]
nz=15	0	15
np=1
wa=538.5
wb=1241.09
il=15

[POZYCJA]
id=694
pd=		kalk. własna		kalk. własna		0
na=Pomiary instalacji elektrycznej, w oparciu o norm PN-HD 60364-6:2016-07
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	600	0
cj=600		0	600	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00						

[RMS 188]
nz=1	0	1
np=1
wa=600
wb=738
il=1

[POZYCJA]
id=696
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-02	5	1301-02		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=1
jm=kpl.	090
kj=422.18	0	0
cj=791.07		791.07	0	0
wn=286.66	82.23	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1.00						

[RMS 1]
nz=11.76	0	11,76
np=1
wa=422.18
wb=973.02
il=11.76

[POZYCJA]
id=698
pd=		kalk. własna		kalk. własna		0
na=Pomiary instalacji fotowoltaicznej, w oparciu o norm PN-EN 62446-1:2016
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	800	0
cj=800		0	800	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00						

[RMS 258]
nz=1	0	1
np=1
wa=800
wb=984
il=1

[POZYCJA]
id=700
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1303-03	5	1303-03		1
mpn=1211
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=1
jm=kpl.	090
kj=388.8	0	0
cj=728.52		728.52	0	0
wn=264	75.72	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1.00						

[RMS 1]
nz=10.83	0	10,83
np=1
wa=388.8
wb=896.08
il=10.83

[POZYCJA]
id=702
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1305-01	5	1305-01		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=1
jm=prób.	000
kj=370.85	0	0
cj=694.89		694.89	0	0
wn=251.81	72.23	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00						

[RMS 1]
nz=10.33	0	10,33
np=1
wa=370.85
wb=854.71
il=10.33

[POZYCJA]
id=706
pd=PPKZ 1982						1
mpn=1211
na=Przygotowanie dokumentacji do zgłoszenia instalacji fotowoltaicznej do Zakładu Energetycznego
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=1
jm=szt	020
kj=226.17	1000	0
cj=1423.79		423.79	1000	0
wn=153.57	44.05	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00						

[RMS 1]
nz=6.3	0	6,3
np=1
wa=226.17
wb=521.26
il=6.3

[RMS 190]
nz=1	0	1
np=1
wa=1000
wb=1230
il=1

[POZYCJA]
id=709
pd=PPKZ 1982						1
mpn=1211
na=Przygotowanie dokumentacji do zgłoszenia instalacji fotowoltaicznej do Zakładu Energetycznego
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=1
jm=szt	020
kj=226.17	1000	0
cj=1423.79		423.79	1000	0
wn=153.57	44.05	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00						

[RMS 1]
nz=6.3	0	6,3
np=1
wa=226.17
wb=521.26
il=6.3

[RMS 231]
nz=1	0	1
np=1
wa=1000
wb=1230
il=1

[POZYCJA]
id=712
pd=PPKZ 1982						1
mpn=1211
na=Wykonanie dokumentacji powykonawczej
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=1
jm=szt	020
kj=226.17	950	0
cj=1373.79		423.79	950	0
wn=153.57	44.05	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00						

[RMS 1]
nz=6.3	0	6,3
np=1
wa=226.17
wb=521.26
il=6.3

[RMS 191]
nz=1	0	1
np=1
wa=950
wb=1168.5
il=1

[SUMA KONTROLNA]
79 3489649d01ebcd0b210f3a3c3314a
