[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.8
nan=Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 48,0 kW  na gruncie na terenie Domu Pomocy Społecznej w Rogowie
pe=1
op=1
opn=2	0	0	1	1	0	17	8	0	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	3	1
prn=2	2	2	3	4	1	6	0	1	0
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS NAKŁADCZY - PRZEDMIARY	PRZEDMIAR
nb=Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 48,0 kW  na gruncie na terenie Domu Pomocy Społecznej w Rogowie
ab=Rogowo 24, 63-840 Krobia Działki nr 109, 110/1
ni=Starostwo Powiatowe w Gostyniu, 
ai=ul. Wrocławska 256, 63-800 Gostyń

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	13101310Przedmiot inwestycji:13101310Montaż modułów fotowoltaicznych o mocy 400 Wp na konstrukcjach wolnostojących układ poziomy - sztuk 1201310Falownik trójfazowy o mocy 50 kW - 1 szt.1310Konstrukcja mocująca - konstrukcja wolnostojąca, dwupodporowa, wbijana w grunt, czterorzędowa, układ modułów w poziomie1310Montaż rozdzielnicy RPV DC przy falowniku1310Montaż rozdzielnicy RPV AC przy falowniku1310Zabezpieczenia ograniczniki przepięć DC typu T1+T2 - 7 szt w rodzielnicy RPV DC1310Zabezpieczenia ogranicznik przepięć AC typu T1+T2 - 1 szt , rozłącznik bezpiecznikowy 100 A - 1 szt w rodzielnicy RPV AC1310W złączu kablowym rozłącznik bezpiecznikowy 100 A  - 1 szt1310Kable DC  o przekroju 6 mm2 -400 metrów  układane na konstrukcji wsporczej, natomiast w gruncie w rurze osłonowej1310Kabel LGY 1x16 mm2 żółto - zielony  - 20 metrów1310Kable AC:1310YLY 5x35 mm2 - 2 m w rurze osłonowej od rozdzielnicy RPV AC do falownika1310YAKY 4 x120 mm2 - 100 m - w ziemi,1310Wykop - 95 metrów1310głębokości min. 0,8 m 1310podsypka piaskowa 20 centymetrowa ca całej długości trasy kablowej. 1310Ułożony kabel przysypać 10 centymetrową warstwą piasku i 15 centymetrową warstwą rodzimego gruntu. 1310 Oznaczyć kabel poprzez ułożenie folii z tworzywa sztucznego o kolorze niebieskim o szerokości wykopu. 1310Następnie zasypać całkowicie wykop gruntem rodzimym i zagęścić.1310Uziemienie1310Uziemienie pionowe  prętowe1310Ułożenie bednarki 20 m pomiędzy rzędami konstrukcji wsporczej wraz z połaczeniem do profili stalowych1310Moduł GPRS/4G do monitoringu pracy instalacji fotowoltaicznej1310Pomiary elektryczne instalacji fotowoltaicznej1310Przygotowanie dokumentacji powykonawczej, zgłoszenie do Zakładu Energetycznego i Państwowej Straży Pożarnej.131013101310

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 204]
ty=S
na=ciągnik kołowy	0
id=39100	1
jm=m-g	148
ce=0	1726598211
cw=0	PLN
il=0.45
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39100

[RMS ZEST 256]
ty=R
na=elektromonterzy gr.III	0
id=663	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 208]
ty=M
na=Falownik trójfazowy o mocy 50 kW	0
id=7099999	2
jm=szt.	020
ce=0	1726598198
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7059999

[RMS ZEST 200]
ty=M
na=folia kalandrowana z PCW uplastycznionego gr. powyżej 0.4-0.6 mm gat. I/II	0
id=1560199	2
jm=m2	050
ce=0	1726598198
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=42
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1560199

[RMS ZEST 216]
ty=M
na=fundament prefabrykowany	0
id=8149999	2
jm=szt.	020
ce=0	1726598198
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8140199

[RMS ZEST 223]
ty=M
na=Kabel LGY 1x16 mm2 żółto - zielony	0
id=7999999	2
jm=m	040
ce=0	1726598199
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=20.8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7960099

[RMS ZEST 258]
ty=M
na=Kabl AC:1310YAKY 4 x120 mm2	0
id=7999999	2
jm=m	040
ce=0	1726598199
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=104
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7960099

[RMS ZEST 227]
ty=M
na=Kabl AC:1310YLY 5x35 mm2 -  w rurze osłonowej od rozdzielnicy RPV AC do falownika	0
id=7999999	2
jm=m	040
ce=0	1726598200
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.08
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7960099

[RMS ZEST 221]
ty=M
na=Kable DC  o przekroju 6 mm2	0
id=7999999	2
jm=m	040
ce=0	1726598201
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=416
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7960099

[RMS ZEST 228]
ty=M
na=klej szybkoschnący	0
id=1551399	2
jm=kg	033
ce=0	1726598201
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1552699

[RMS ZEST 210]
ty=M
na=Konstrukcja mocująca - konstrukcja wolnostojąca, dwupodporowa, wbijana w grunt, czterorzędowa, układ modułów w poziomie dla 120 modułów	0
id=8340799	2
jm=kpl.	020
ce=0	1726598202
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8340899

[RMS ZEST 193]
ty=S
na=koparka łańcuchowa do rowów kablowych 37 kM	0
id=13612	1
jm=m-g	148
ce=0	1726598212
cw=0	PLN
il=3.382
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	13612

[RMS ZEST 206]
ty=S
na=koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15 m3	0
id=11111	1
jm=m-g	148
ce=0	1726598212
cw=0	PLN
il=1.9
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	11111

[RMS ZEST 224]
ty=M
na=listwa elektroinstalacyjna	0
id=7583099	2
jm=m	040
ce=0	1726598202
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=2.08
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7583099

[RMS ZEST 225]
ty=M
na=łącznik	0
id=8322199	2
jm=szt.	020
ce=0	1726598203
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=1.36
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8322199

[RMS ZEST 207]
ty=M
na=Moduł fotowoltaiczny o mocy 400 Wp	0
id=7099999	2
jm=szt.	020
ce=0	1726598203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=120
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7059999

[RMS ZEST 232]
ty=M
na=Moduł GPRS/4G do monitoringu pracy instalacji fotowoltaicznej	0
id=1551399	2
jm=szt	020
ce=0	1726598204
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7580399

[RMS ZEST 65]
ty=R
na=monterzy gr.I	0
id=772	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 66]
ty=R
na=monterzy gr.II	0
id=332	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 199]
ty=M
na=opaski kablowe typu Oki	0
id=7648099	2
jm=szt.	020
ce=0	1726598204
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7648099

[RMS ZEST 194]
ty=M
na=piasek'	0
id=1601799	2
jm=m3	060
ce=0	1726598204
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.22
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1601799

[RMS ZEST 259]
ty=M
na=Pomiary instalacji elektrycznej, w oparciu o norm PN-HD 60364-6:2016-07''	0
id=1551399	2
jm=kpl.	020
ce=0	1726598205
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7580399

[RMS ZEST 260]
ty=M
na=Pomiary instalacji fotowoltaicznej, w oparciu o norm PN-EN 62446-1:2016''	0
id=1551399	2
jm=kpl.	020
ce=0	1726598205
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7580399

[RMS ZEST 251]
ty=M
na=pręty stalowe ocynkowane	0
id=1101099	1
jm=m	040
ce=0	1726598206
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1121399

[RMS ZEST 203]
ty=S
na=przyczepa do przewożenia kabli	0
id=39971	1
jm=m-g	148
ce=0	1726598213
cw=0	PLN
il=0.45
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39970

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1726598197
cw=0	PLN
il=581.8564

[RMS ZEST 77]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 214]
ty=M
na=rozdzielnica RPV AC przy falowniku oraz zestawu zabezpieczeń AC (Zabezpieczenia ogranicznik przepięć AC typu T1+T2 - 1 szt , rozłącznik bezpiecznikowy 100 A - 1 szt w rodzielnicy RPV AC)	0
id=7058999	2
jm=kpl.	020
ce=0	1726598206
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7058999

[RMS ZEST 213]
ty=M
na=rozdzielnica RPV DC przy falowniku oraz zestawu zabezpieczeń DC (Zabezpieczenia ograniczniki przepięć DC typu T1+T2 - 7 szt w rodzielnicy RPV DC)	0
id=7058999	2
jm=kpl.	020
ce=0	1726598206
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7058999

[RMS ZEST 219]
ty=M
na=Rura BE32	0
id=5609999	2
jm=m	040
ce=0	1726598207
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=416

[RMS ZEST 195]
ty=S
na=samochód samowyładowczy	0
id=39800	1
jm=m-g	148
ce=0	1726598214
cw=0	PLN
il=1.083
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39810

[RMS ZEST 201]
ty=M
na=słupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm	0
id=8190601	2
jm=szt.	020
ce=0	1726598208
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8190601

[RMS ZEST 255]
ty=S
na=spawarka elektryczna transformatorowa do 500 A	0
id=72121	1
jm=m-g	148
ce=0	1726598214
cw=0	PLN
il=1.1925
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	72121

[RMS ZEST 168]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1726598215
cw=0	PLN
il=2.8274
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39000

[RMS ZEST 202]
ty=S
na=środek transportowy'	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1726598215
cw=0	PLN
il=1.49
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39000

[RMS ZEST 244]
ty=S
na=ubijak spalinowy 200 kg	0
id=12612	1
jm=m-g	148
ce=0	1726598215
cw=0	PLN
il=2.6752
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	12624

[RMS ZEST 220]
ty=M
na=uchwyty do rur	0
id=6602999	2
jm=szt.	020
ce=0	1726598208
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=280
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6602999

[RMS ZEST 198]
ty=M
na=wazelina techniczna	0
id=1034799	2
jm=kg	033
ce=0	1726598208
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.7
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1034700

[RMS ZEST 254]
ty=S
na=wibromłot elektryczny lub spalinowy do 3kW	0
id=21811	1
jm=m-g	148
ce=0	1726598216
cw=0	PLN
il=1.1925
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	21811

[RMS ZEST 191]
ty=M
na=Wykonanie dokumentacji powykonawczej	0
id=1551399	2
jm=szt	020
ce=0	1726598209
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7580399

[RMS ZEST 261]
ty=M
na=Zgłoszeniowa instalacji fotowoltaicznej do OSD''	0
id=1551399	2
jm=szt	020
ce=0	1726598209
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7580399

[RMS ZEST 262]
ty=M
na=Zgłoszeniowa instalacji fotowoltaicznej do Państwowej Straży Pożarnej.'	0
id=1551399	2
jm=szt	020
ce=0	1726598210
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7580399

[RMS ZEST 253]
ty=M
na=złącza uniwersalne	0
id=7590730	1
jm=szt.	020
ce=0	1726598210
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7590730

[RMS ZEST 218]
ty=M
na=złącze kablowe w termoutwardzalnej obudowie . W złączu kablowym zamontować rozłącznik bezpiecznikowy 100 A - 1 szt	0
id=7052999	2
jm=kpl.	090
ce=0	1726598211
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7052999

[RMS ZEST 205]
ty=S
na=żuraw samochodowy'	0
id=31100	1
jm=m-g	148
ce=0	1726598217
cw=0	PLN
il=0.45
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	31100

[RMS ZEST 4]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Instalacja fotowoltaiczna o mocy 48,00 kW
wa=0
kn=0	0	0
id=275
nu=1
wn=		

[POZYCJA]
id=276
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-05	5	0406-05		1
mpn=1211
na=Montaż modułów fotowoltaicznych o mocy 400 Wp na konstrukcjach wolnostojących układ poziomy
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=120
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=120	1	120,00						

[RMS 1]
nz=2.06	0	2,06
np=1
wa=0
wb=0
il=247.2

[RMS 207]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=120

[POZYCJA]
id=279
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-03	5	0406-03		1
mpn=1211
na=Falownik trójfazowy o mocy 50 kW
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00						

[RMS 1]
nz=1.15	0	1,15
np=1
wa=0
wb=0
il=1.15

[RMS 208]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=449
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1102-11	5	1102-11		1
mpn=1211
na=Konstrukcja mocująca - konstrukcja wolnostojąca, dwupodporowa, wbijana w grunt, czterorzędowa, układ modułów w poziomie - wraz z montażem
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1.00						

[RMS 1]
nz=1.74	0	1,74
np=1
wa=0
wb=0
il=1.74

[RMS 210]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 4]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=532
pd=WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996	KSNR	5 0201-02	5	0201-02		1
mpn=1211
na=Montaż rozdzielnicy RPV DC przy falowniku oraz zestawu zabezpieczeń DC (Zabezpieczenia ograniczniki przepięć DC typu T1+T2 - 7 szt w rodzielnicy RPV DC)
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00						

[RMS 1]
nz=12.99	0	12,99
np=1
wa=0
wb=0
il=12.99

[RMS 213]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=535
pd=WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996	KSNR	5 0201-02	5	0201-02		1
mpn=1211
na=Montaż rozdzielnicy RPV AC przy falowniku oraz zestawu zabezpieczeń AC (Zabezpieczenia ogranicznik przepięć AC typu T1+T2 - 1 szt , rozłącznik bezpiecznikowy 100 A - 1 szt w rodzielnicy RPV AC)
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00						

[RMS 1]
nz=12.99	0	12,99
np=1
wa=0
wb=0
il=12.99

[RMS 214]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=490
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0403-01	5	0403-01		1
mpn=_1211
na=Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fundamencie prefabrykowanym1310Montaż złącza kablowe w termoutwardzalnej obudowie z fundamentem. 1310W złączu kablowym zamontować rozłącznik bezpiecznikowy 100 A - 1 szt
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00						

[RMS 1]
nz=3.4	0	3,4
np=1
wa=0
wb=0
il=3.4

[RMS 218]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 216]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=544
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0710-01	5	0710-01		1
mpn=_1211
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w kanałach odkrywanych z mocowaniem 1310Kable DC  o przekroju 6 mm2 - 400 metrów  układane na konstrukcji wsporczej, natomiast w gruncie w rurze osłonowe
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=400
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=400	1	400,00						

[RMS 1]
nz=0.0597	0	0,0597
np=1
wa=0
wb=0
il=23.88

[RMS 221]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=416

[RMS 4]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 168]
nz=0.0067	0	0,0067
np=1
wa=0
wb=0
il=2.68

[POZYCJA]
id=586
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0710-01	5	0710-01		1
mpn=_1211
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w kanałach odkrywanych z mocowaniem1310Kabel LGY 1x16 mm2 żółto - zielony
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20,00						

[RMS 1]
nz=0.0597	0	0,0597
np=1
wa=0
wb=0
il=1.194

[RMS 223]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=20.8

[RMS 4]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 168]
nz=0.0067	0	0,0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.134

[POZYCJA]
id=591
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0113-01	5	0113-01		1
mpn=1211
na=Rury ochronne z PCW o śr.do 80 mm
op=0	0	0	0	1	0	0	0	0
nu=9
ob=400
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=400	1	400,00						

[RMS 1]
nz=0.44	0	0,44
np=0
wa=0
wb=0
il=176

[RMS 219]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=416
nan=1

[RMS 220]
nz=0.7	0	0,7
np=1
wa=0
wb=0
il=280

[RMS 4]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=596
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0710-01	5	0710-01		1
mpn=_1211
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w kanałach odkrywanych z mocowaniem1310Kabl AC:1310YLY 5x35 mm2 - 2 m w rurze osłonowej od rozdzielnicy RPV AC do falownika
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,00						

[RMS 1]
nz=0.0597	0	0,0597
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1194

[RMS 227]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.08

[RMS 4]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 168]
nz=0.0067	0	0,0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0134

[POZYCJA]
id=607
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0110-01	5	0110-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) klejone
op=0	0	0	0	1	0	0	0	0
nu=11
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,00						

[RMS 1]
nz=0.211	0	0,211
np=1
wa=0
wb=0
il=0.422

[RMS 224]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.08

[RMS 225]
nz=0.68	0	0,68
np=1
wa=0
wb=0
il=1.36

[RMS 228]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 4]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=497
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0701-04	5	0701-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. I-II
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=38
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=38	1	95,00*0,80*0,50						

[RMS 1]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=2.28

[RMS 193]
nz=0.089	0	0,089
np=1
wa=0
wb=0
il=3.382

[POZYCJA]
id=500
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0706-02	5	0706-02		1
mpn=_1211
na=Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,6 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=95
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=95	1	95,00						

[RMS 1]
nz=0.0179	0	0,0179
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7005

[RMS 194]
nz=0.076	0	0,076
np=1
wa=0
wb=0
il=7.22

[RMS 4]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 195]
nz=0.0114	0	0,0114
np=1
wa=0
wb=0
il=1.083

[POZYCJA]
id=510
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0707-04	5	0707-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie1310Kabl AC:1310YAKY 4 x120 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=100
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100,00						

[RMS 1]
nz=0.177	0	0,177
np=1
wa=0
wb=0
il=17.7

[RMS 258]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=104

[RMS 198]
nz=0.017	0	0,017
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7

[RMS 199]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 200]
nz=0.42	0	0,42
np=1
wa=0
wb=0
il=42

[RMS 201]
nz=0.015	0	0,015
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5

[RMS 4]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 202]
nz=0.0149	0	0,0149
np=1
wa=0
wb=0
il=1.49

[RMS 203]
nz=0.0045	0	0,0045
np=1
wa=0
wb=0
il=0.45

[RMS 204]
nz=0.0045	0	0,0045
np=1
wa=0
wb=0
il=0.45

[RMS 205]
nz=0.0045	0	0,0045
np=1
wa=0
wb=0
il=0.45

[POZYCJA]
id=522
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0702-04	5	0702-04		1
mpn=_1211
na=Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. I-II
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=38
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=38	1	95,00*0,80*0,50						

[RMS 1]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.76

[RMS 206]
nz=0.05	0	0,05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9

[POZYCJA]
id=658
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-01	2-01	0236-01		1
mpn=_1211
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=38
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=38	1	95,00*0,80*0,50						

[RMS 1]
nz=0.1337	0	0,1337
np=1
wa=0
wb=0
il=5.0806

[RMS 244]
nz=0.0704	0	0,0704
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6752

[POZYCJA]
id=632
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0115-01	AL-01	0115-01		1
mpn=_1211
na=Montaż urządzenia zdalnej transmisji i monitoringu - Moduł GPRS/4G do monitoringu pracy instalacji fotowoltaicznej
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00						

[RMS 1]
nz=3.26	0	3,26
np=1
wa=0
wb=0
il=3.26

[RMS 232]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=677
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0618-01	5-08	0618-01		1
mpn=1211
na=Łączenie pręta o śr.do 10mm na dachu za pomoca złączy skręcanych uniwer- salnych krzyżowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5,00						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.187	0	0,187
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8929

[RMS 253]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 4]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=681
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0614-02	5-08	0614-02		1
mpn=1211
na=Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=7.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7.5	1	2,50*3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.3179	0	0,3179
np=1
wa=0
wb=0
il=2.277

[RMS 251]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=7.8

[RMS 4]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 254]
nz=0.159	0	0,159
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1925

[RMS 255]
nz=0.159	0	0,159
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1925

[POZYCJA]
id=716
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1307-01	5	1307-01		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie i konfiguracja działania instalacji fotowoltaicznej
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00						

[RMS 1]
nz=15	0	15
np=1
wa=0
wb=0
il=15

[POZYCJA]
id=718
pd=		kalk. własna		kalk. własna		0
na=Pomiary instalacji elektrycznej, w oparciu o norm PN-HD 60364-6:2016-07
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00						

[RMS 259]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=720
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-02	5	1301-02		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1.00						

[RMS 1]
nz=11.76	0	11,76
np=1
wa=0
wb=0
il=11.76

[POZYCJA]
id=722
pd=		kalk. własna		kalk. własna		0
na=Pomiary instalacji fotowoltaicznej, w oparciu o norm PN-EN 62446-1:2016
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00						

[RMS 260]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=724
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1303-03	5	1303-03		1
mpn=1211
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1.00						

[RMS 1]
nz=10.83	0	10,83
np=1
wa=0
wb=0
il=10.83

[POZYCJA]
id=726
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1305-01	5	1305-01		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=1
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00						

[RMS 1]
nz=10.33	0	10,33
np=1
wa=0
wb=0
il=10.33

[POZYCJA]
id=728
pd=PPKZ 1982						1
mpn=1211
na=Przygotowanie dokumentacji do zgłoszenia instalacji fotowoltaicznej do Zakładu Energetycznego
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00						

[RMS 1]
nz=6.3	0	6,3
np=1
wa=0
wb=0
il=6.3

[RMS 261]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=731
pd=PPKZ 1982						1
mpn=1211
na=Przygotowanie dokumentacji do zgłoszenia instalacji fotowoltaicznej do Zakładu Energetycznego
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00						

[RMS 1]
nz=6.3	0	6,3
np=1
wa=0
wb=0
il=6.3

[RMS 262]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=734
pd=PPKZ 1982						1
mpn=1211
na=Wykonanie dokumentacji powykonawczej
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,00						

[RMS 1]
nz=6.3	0	6,3
np=1
wa=0
wb=0
il=6.3

[RMS 191]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[SUMA KONTROLNA]
9c 22a3f6225 a292ef3acacc4 0 0e2