**FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ CENOWY**

**Założenia techniczne przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, transport i montaż trzech gablot muzealnych o wymiarach:

a/ dł. 6300mm x w. 2300mm x sz. 600mm

b/ dł. 3700mm x w. 2300mm x sz. 600mm

c/ dł. 2600mm x w. 2300mm x sz. 600mm

1. Gabloty wykonane z blachy stalowej oraz profili aluminiowych.
2. Boki oraz drzwi wykonane ze szkła hartowanego Optiwhite (odżelaźnione) o grubości min. 8 mm.

## Łączenia szyb na krawędziach fazowane. Brak pionowych profili. Na pionowych łączeniach szyb trwale zamocowana bezbarwna uszczelka.

1. Gabloty pyłoszczelne.
2. Na plecach gablot, zamocowana płyta mdf umożliwiająca łatwy montaż eksponatów.
3. System mocowania formatek szklanych stanowiących front i boki gabloty ma umożliwiać łatwy dostęp do części ekspozycyjnej przez osoby do tego uprawnione, a jednocześnie uniemożliwić dostęp dla osób postronnych.
4. Po zamknięciu gabloty żadne elementy typu zamki i zawiasy nie są widoczne, a gablota stanowi jednolity estetyczny monolit.
5. Gabloty będą wyposażone w punktowe oświetlenie LED (oświetlenie wolne od promieniowania UV). Temperatura barwowa światła 3000K.
6. W cokole dolnym i górnym należy przewidzieć łatwo dostępne przestrzenie techniczne (okablowanie, oświetlenie, itp.).
7. Cena musi uwzględniać wykonanie, transport i montaż.