X:\1906_AMFITEATR\1906_0-WERSJA ELEKTRONICZNA OPRACOWAN\1906_0_EDIT\1906_0_PW-PROJEKT WYKONAWCZY\1906_0_PW_1-ARCHITEKTURA\1906_PW_RZUTY PRZEKROJE ELEWACJE1.dwg,PB-A-01-01_RZUT AMFITEATRU,18.10.2019 12:14:40,Pracownik 02,DWG To PDF.pc5,Poprzedni rozmiar papieru  (520.00 x 297.00 mm),1:10,
X:\1906_AMFITEATR\1906_0-WERSJA ELEKTRONICZNA OPRACOWAN\1906_0_EDIT\1906_0_PW-PROJEKT WYKONAWCZY\1906_0_PW_1-ARCHITEKTURA\1906_PW_RZUTY PRZEKROJE ELEWACJE1.dwg,PB-A-03-01_PRZEKRÓJ AA PRZEKRÓJ CC,18.10.2019 12:20:04,Pracownik 02,DWG To PDF.pc5,Użytkownik 1 (520.00 x 297.00 mm),1:10,
X:\1906_AMFITEATR\1906_0-WERSJA ELEKTRONICZNA OPRACOWAN\1906_0_EDIT\1906_0_PW-PROJEKT WYKONAWCZY\1906_0_PW_1-ARCHITEKTURA\1906_PW_RZUTY PRZEKROJE ELEWACJE1.dwg,PB-A-03-01_PRZEKRÓJ AA PRZEKRÓJ CC,18.10.2019 12:20:25,Pracownik 02,DWG To PDF.pc5,Użytkownik 1 (520.00 x 297.00 mm),1:10,
X:\1906_AMFITEATR\1906_0-WERSJA ELEKTRONICZNA OPRACOWAN\1906_0_EDIT\1906_0_PW-PROJEKT WYKONAWCZY\1906_0_PW_1-ARCHITEKTURA\1906_PW_RZUTY PRZEKROJE ELEWACJE1.dwg,PB-A-03-01_PRZEKRÓJ AA PRZEKRÓJ CC,18.10.2019 12:23:26,Pracownik 02,DWG To PDF.pc5,Użytkownik 1 (520.00 x 297.00 mm),1:10,
X:\1906_AMFITEATR\1906_0-WERSJA ELEKTRONICZNA OPRACOWAN\1906_0_EDIT\1906_0_PW-PROJEKT WYKONAWCZY\1906_0_PW_1-ARCHITEKTURA\1906_PW_RZUTY PRZEKROJE ELEWACJE1.dwg,PB-A-03-01_PRZEKRÓJ AA PRZEKRÓJ CC,18.10.2019 12:23:42,Pracownik 02,DWG To PDF.pc5,Użytkownik 1 (520.00 x 297.00 mm),1:10,
X:\1906_AMFITEATR\1906_0-WERSJA ELEKTRONICZNA OPRACOWAN\1906_0_EDIT\1906_0_PW-PROJEKT WYKONAWCZY\1906_0_PW_1-ARCHITEKTURA\1906_PW_RZUTY PRZEKROJE ELEWACJE1.dwg,PB-A-08-01_ZESTAWIENIE STOLARKI,18.10.2019 12:26:05,Pracownik 02,DWG To PDF.pc5,Użytkownik 1 (420.00 x 297.00 mm),1:10,
X:\1906_AMFITEATR\1906_0-WERSJA ELEKTRONICZNA OPRACOWAN\1906_0_EDIT\1906_0_PW-PROJEKT WYKONAWCZY\1906_0_PW_1-ARCHITEKTURA\1906_PW_RZUTY PRZEKROJE ELEWACJE1.dwg,PB-A-08-01_ZESTAWIENIE STOLARKI,18.10.2019 12:26:22,Pracownik 02,DWG To PDF.pc5,Użytkownik 1 (420.00 x 297.00 mm),1:10,
X:\1906_AMFITEATR\1906_0-WERSJA ELEKTRONICZNA OPRACOWAN\1906_0_EDIT\1906_0_PW-PROJEKT WYKONAWCZY\1906_0_PW_1-ARCHITEKTURA\1906_PW_RZUTY PRZEKROJE ELEWACJE1.dwg,PW-A-3.1-01_RZUT PODŁOGI,18.10.2019 12:27:55,Pracownik 02,DWG To PDF.pc5,Użytkownik 1 (420.00 x 297.00 mm),1:5,
X:\1906_AMFITEATR\1906_0-WERSJA ELEKTRONICZNA OPRACOWAN\1906_0_EDIT\1906_0_PW-PROJEKT WYKONAWCZY\1906_0_PW_1-ARCHITEKTURA\1906_PW_RZUTY PRZEKROJE ELEWACJE1.dwg,PW-A-3.2-01_ROZWINIĘCIA ŚCIAN WEW. W1 W2,18.10.2019 12:28:55,Pracownik 02,DWG To PDF.pc5,Użytkownik 1 (420.00 x 297.00 mm),1:5,
X:\1906_AMFITEATR\1906_0-WERSJA ELEKTRONICZNA OPRACOWAN\1906_0_EDIT\1906_0_PW-PROJEKT WYKONAWCZY\1906_0_PW_1-ARCHITEKTURA\1906_PW_RZUTY PRZEKROJE ELEWACJE1.dwg,PW-A-3.3-01_ROZWINIĘCIA ŚCIAN WEW. W3 W4 W6,18.10.2019 12:29:13,Pracownik 02,DWG To PDF.pc5,Użytkownik 1 (420.00 x 297.00 mm),1:5,
X:\1906_AMFITEATR\1906_0-WERSJA ELEKTRONICZNA OPRACOWAN\1906_0_EDIT\1906_0_PW-PROJEKT WYKONAWCZY\1906_0_PW_1-ARCHITEKTURA\1906_PW_RZUTY PRZEKROJE ELEWACJE1.dwg,PW-A-3.9-01_DETAL RYNNY,18.10.2019 12:29:56,Pracownik 02,DWG To PDF.pc5,Użytkownik 1 (210.00 x 297.00 mm),1:1,
