

Znak: ZOZ.V.010/DZP/26/23 Sucha Beskidzka dnia 19.04.2023r.

Dotyczy: Postępowania na dostawę sprzętu 1x użytku oraz materiałów medycznych: II postepowanie.

 Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytania:

**(pakiet nr 10)** Czy Zamawiającydopuści w pełni giętki ureterorenoskop jednokrotnego użytku do współpracy z włóknem laserowym o poniższych parametrach:

- średnica części roboczej endoskopu 9,2 Fr

- kanał roboczo-irygacyjny o średnicy 3,6 Fr

- pole widzenia 90 stopni

- długość robocza 650 mm

- kąt wygięcia końcówki 270 stopni góra/ 270 stopni dół

- głębia ostrości 3-50 mm

- źródło światła LED z automatycznym i manualnym doborem natężenia wbudowane w końcówkę URS

- wspólny kanał roboczy z irygacyjnym z osobnymi portami dla irygacji i włókna laserowego (możliwość unieruchomienia włókna w żądanym położeniu)

- przyciski na rękojeści endoskopu z możliwością zaprogramowania funkcji (balans bieli, zamrożenie obrazu, zrobienie zdjęcia, nagranie filmu)

- użyczenie konsoli w cenie oferty

- sterownik z możliwością, ustawienia balansu bieli, zrobienia zdjęcia podczas zabiegu, nagrywania filmu z zabiegu, zamrożenia obrazu

- sterownik umożliwiający podłączenie sygnału z URS do monitora zewnętrznego wyposażony w wyjścia, DVI, VGA, USB, SDI

- sterownik obsługujący również jednorazowe cystoskopy giętkie

- możliwość zapisu obrazów oraz video z przeprowadzanych procedur w pamięci wewnętrznej i na nośniku USB.

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**