**Zakres zamówienia**

## **Przedmiot zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest:

**Część nr 1** - Sukcesywna dostawa nawiertek (zasuw domowych) w asortymencie i ilościach określonych w zestawieniu ilościowo - materiałowym.

**Część nr 2** - Sukcesywna dostawa skrzynek ulicznych zasuwowych i hydrantowych z polietylenu PEHD i żeliwnych w asortymencie i ilościach określonych w zestawieniu ilościowo – materiałowym.

## **2. Opis zakresu zamówienia**

Sukcesywne dostawy nawiertek (zasuw domowych), skrzynek ulicznych zasuwowych,   
i hydrantowych polietylenowych PEHD i żeliwnych wraz z podstawami do Magazynu Głównego nr 1 ZWiK Spółka z o. o. przy ul. 1-go Maja 37 w Szczecinie w godzinach od 730 do 1430 na koszt i staranie wykonawcy. Magazyn Główny Nr 1 ZWiK Spółka z o.o. dokona odbioru dostarczonych materiałów.

W okresie obowiązywania umowy dostawy będą realizowane na podstawie zamówień składanych przez uprawnionego pracownika Zespołu ds. Zaopatrzenia w terminie do 5 dni od daty złożenia zamówienia. Zamówienia będą składane drogą elektroniczną (e-mail), oraz będą określały asortyment i ilości wynikające z bieżących potrzeb zamawiającego.

Zamówienia przekazywane będą drogą elektroniczną (e-mail) - dowód potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej zamówienie z serwera pocztowego wykonawcy oznacza, że wykonawca otrzymał zamówienie w momencie jego przekazania przez zamawiającego, niezależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jego otrzymania.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne działanie urządzeń wykonawcy. Zamawiający zaleca wykonawcy niezwłoczne potwierdzanie przyjęcia zamówienia do realizacji drogą elektroniczną na e-mail: [szz@zwik.szczecin.pl](mailto:szz@zwik.szczecin.pl)

Zamawiający zastrzega sobie prawo zrealizowania zamówienia w mniejszych ilościach niż zostały przewidziane w formularzu nr 1 – ofercie warunków wykonania zamówienia o 30% dla każdej z części. Ostateczna ilość wynikać będzie z zamówień złożonych przez zamawiającego w okresie trwania umowy. Realizacja przedmiotu zamówienia w mniejszych ilościach nie będzie powodować żadnych roszczeń po stronie wykonawcy w stosunku do zamawiającego.

Zamawiający wymaga, aby wykonawcy składający ofertę na część nr 1 w miejscu wskazanym na określenie producenta wskazali producenta danego wyrobu wymienionego np. w ateście higienicznym wydanym przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego lub Państwowy Zakład Higieny dopuszczający przedmiot zamówienia do kontaktu z wodą pitną a figurującego w pozycji „wytwórca/producent”,   
a części nr 2 np. krajowej deklaracji właściwości użytkowych.

Termin płatności faktur VAT 30 dni od daty dostarczenia zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Zamawiający będzie dokonywał płatności za dostarczone materiały w mechanizmie podzielonej płatności.

Zamawiający wymaga, aby każdy element składający się na kompletną nawiertkę był wyszczególniony na fakturze VAT jako osobna pozycja asortymentowa

1. opaska górna oraz dolna (korpus - siodełko plus obejma, kabłąk, taśma),

2. zawór kątowy lub zawór prosty,

3. trzpień teleskopowy,

4. element łączący zawór kątowy lub zawór prosty z opaską.

## **Termin realizacji zamówienia:**

Umowy z wybranymi wykonawcami zostaną zawarte na okres 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy + 3 miesiące ewentualne przedłużenie na zasadach określonych w umowie.

## **4. Na potwierdzenie spełnienia warunków odnośnie przedmiotu zamówienia wykonawca przedstawi następujące przedmiotowe środki dowodowe:**

1. Aktualny atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny lub Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego dopuszczający przedmiot zamówienia do kontaktu z wodą pitną - dotyczy wszystkich produktów wyszczególnionych w części nr 1 (za wyjątkiem obudów (trzpieni) teleskopowych).
2. Karty katalogowe zawierające informacje o rozwiązaniach techniczno – materiałowych, cechach konstrukcyjnych – dotyczy wszystkich produktów wyszczególnionych w części nr 1, części nr 2.

## **5. Wymagane próbki, wzory, wyroby wraz z ofertą:**

1. Próbka zaoferowanego produktu: kompletna nawiertka do rury PE DN 110 lub DN 160 do nawiercania pod ciśnieniem do PN 16 wraz z zaworem kątowym i trzpieniem teleskopowym – dotyczy części nr 1.
2. Próbka zaoferowanego produktu: skrzynka uliczna zasuwowa PEHD, PA wraz z podstawą – dotyczy części nr 2.
3. Komisja przetargowa sprawdzi, czy zaoferowane wyroby spełniają rozwiązania techniczno–materiałowe wyszczególnione w pkt. 1 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dla każdej części osobno.
4. W przypadku niezgodności rozwiązań techniczno-materiałowych wyrobów dostarczonych do oględzin i zaoferowanych przez wykonawcę z wymaganiami ZWiK Spółka z o.o. opisanymi w pkt. 1 szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, **zamawiający ma prawo odrzucić ofertę na podstawie Rozdziału VI pkt. 2 SWZ.**
5. Wyroby dostarczone do oględzin zostaną zwrócone wykonawcom po zakończeniu postępowania na ich koszt. W przypadku uszkodzenia wyrobów w trakcie badania, oceny przez komisję przetargową zamawiający zobowiązuje się odkupić wyroby od wykonawcy po cenach zaproponowanych w ofercie, pod warunkiem, że wyroby będą wykonane zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w rozwiązaniach techniczno–materiałowych.
6. Jeżeli wykonawca zaoferuje w części nr 1, wyroby różnych producentów, zobowiązany jest do dostarczenia do oględzin tyle wyrobów ilu producentów zaoferował.
7. Wyroby należy dostarczyć w zamkniętym opakowaniu, opisanym: „Nawiertka”, „Skrzynka” do Magazynu Głównego ZWiK Spółka z o.o. przy ul. 1-go Maja 37, 71-627 Szczecin do dnia 19.04.2024 r. godz. 11:45. Wyroby winny być oznaczone w sposób umożliwiający łatwą identyfikacje wykonawcy.
8. **Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest spełnić następujące warunki odnośnie przedmiotu zamówienia:**
   * 1. Przedmiot zamówienia musi posiadać aktualny atest higieniczny Narodowego Instytut Zdrowia Publicznego lub Państwowego Zakładu Higieny dopuszczający przedmiot zamówienia do kontaktu z wodą pitną -– dotyczy wszystkich produktów wyszczególnionych w części nr 1 (za wyjątkiem obudów (trzpieni) teleskopowych),
     2. Bezpośrednio na przedmiocie zamówienia albo etykiecie przymocowanej do niego będzie umieszczona informacja zawierająca co najmniej: nazwę producenta, nazwę przedmiotu zamówienia, nazwę handlową, typ, odmianę, średnicę lub zakres średnic, ciśnienie.
     3. Przedmiot zamówienia musi posiadać naniesiony znak budowlany B lub CE (jeśli jego naniesienie jest wymagane przez stosowne przepisy prawa) oraz będzie zaopatrzony w informacje odnośnie znaku B, zgodnie z § 11. ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r.w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016, poz. 1966 ze zm.), lub odnośnie znaku CE, zgodnie z art. 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę rady 89/106/EWG(Dz. U. UE. L. 2011.88.5).
     4. Zamawiający wymaga dla przedmiotu zamówienia min. 36 miesięcy gwarancji od daty sprzedaży – dotyczy części nr 1\*.
     5. W okresie udzielonej gwarancji wszelkie koszty związane z utrzymaniem gwarancji, w tym m.in. koszty wszelkich czynności serwisowych i robót budowlanych, koszty zajęcia pasa drogowego ponosi wykonawca. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych kosztów w tym zakresie – dotyczy części nr 1\*.
     6. Standardowy czas reakcji serwisu gwarancyjnego wykonawcy na zgłoszenie zamawiającego przesłane drogą elektroniczną (e-mail) będzie wynosić max. 96 godzin od momentu przesłania zgłoszenia. W sytuacjach awaryjnych czas reakcji serwisu gwarancyjnego natychmiastowy – dotyczy części nr 1\*.
     7. Wszelkie zapisy gwarancyjne sprzeczne z umową, uważa się za nieistniejące.
     8. W przypadku nie wykonania obowiązków gwarancyjnych, zamawiający wykonana naprawę/wymianę we własnym zakresie lub zleci naprawę/wymianę przedmiotu zamówienia na koszt i ryzyko wykonawcy, a wykonawca wyraża na to zgodę.