**Konwerter Satelitarny SINGLE TRIAX TSI 006 LNB – 1 szt.**

lub rozwiązanie równoważne spełniające poniższe wymagania techniczne:

Współczynnik szumów dB: 0,3

Wzmocnienie dB: 62

Pobór pradu mA: 100

Średnica uchwytu konwertera 40 mm

Masa 0,12 kg