Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: **Zakup i sukcesywna dostawa opału wraz z transportem i rozładunkiem w sezonie grzewczym 2023/2024 z podziałem na części.**

Zakres zamówienia obejmuje:

**Część 1: Zakup i dostawa węgla kamiennego ekogroszek – luzem: 10 ton**

**Część 2: Zakup i dostawa węgla kamiennego ekogroszek – workowanego: 45 ton**

**Część 3: Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego 4000 litrów**

Przedmiotem zamówienia jest:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr części** | **Przedmiot zamówienia** | **Liczba** | **Miejsce dostawy** |
| **Część nr 1** | Zakup i dostawa węgla **kamiennego ekogroszek – luzem**o parametrach: - granulacja od 5 do 25 mm- wartość opałowa nie niższa niż 26,00 KJ/kg-zawartość siarki nie wyższa niż 0,6%- zawartość popiołu nie wyższa niż 10%- wilgotność nie wyższa niż 15% | **10 ton** | Ochotnicza Straż Pożarna ul. Reymonta 21 w Terespolu |
| **Część nr 2** | Zakup i dostawa węgla **kamiennego ekogroszek – workowany**o parametrach: - granulacja od 5 do 25 mm- wartość opałowa nie niższa niż 26,00 KJ/kg- zawartość siarki nie wyższa niż 0,6%- zawartość popiołu nie wyższa niż 10%- wilgotność nie wyższa niż 15% | **45 ton** | Budynek Urzędu Miasta ul. Wojska Polskiego 132 w Terespolu |
| **Część nr 3** | Zakup i dostawa **oleju opałowego lekkiego**Wymagane parametry oleju opałowego:Zamawiający wymaga, aby parametry oleju opałowego były zgodne z parametrami określonymi normą PN-C-96024 tj.: - Gęstość w temperaturze 15 st. C nie wyższa niż 860 kg/m3; - Wartość opałowa min 42,6 MJ/kg;  -Temperatura zapłonu min. 56 st. C  -Lepkość kinematyczna w temperaturze 20 st. C max. 6 mm/s - Temperatura płynięcia max -20 st. C; - Pozostałość po koksowaniu (z 10% pozostałości destylacyjnej) max. 0,3 % (m/m); Zawartość siarki max 0,1 % (m/m); Zawartość wody max. 200 mg/kg; Zawartość zanieczyszczeń stałych max. 24 mg/kg; Pozostałość po spopielaniu max. 0,01 % (m/m);  Skład frakcyjny:do 250 ºC destyluje max. 65 % (v/v)do 350 ºC destyluje max. 85 % (v/v)barwa czerwona. | **4 000 litrów** | Budynek Urzędu Miasta ul. Czerwonego Krzyża 26 w Terespolu |

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w zał. Nr 1 do zapytania ofertowego – Opisie przedmiotu zamówienia.**

Podane wielkości asortymentu stanowią wartości szacunkowe, Zamawiający informuje o możliwości zmiany wyżej określonych wielkości dostaw, w przypadku zaistnienia okoliczności, na które Zamawiający nie ma wpływu.

II. Przewidywane terminy dostaw:

a. Część 1: Zakup i dostawa węgla kamiennego ekogroszek – luzem: do 10 ton

luty 2024 – 5 ton

 marzec 2024 r. – 5 ton

b. Część 2: Zakup i dostawa węgla kamiennego ekogroszek – workowany: do 45 ton

listopad 2023 r. – 5 ton

grudzień 2023 r – 10 ton

styczeń 2024 r. – 10 ton

luty 2024 r. – 10 ton

marzec 2024 r. – 10 ton

1. Część 3: Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do 4 000 litrów

grudzień 2023 r – 1000 litrów

styczeń 2024 r. – 1000 litrów

luty 2024 r. – 1000 litrów

marzec 2024 r. – 1000 litrów

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na jedną, dwie lub trzy części.