**ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY**

 Zamawiający: Zakład Utylizacyjny Spółka z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

**Oferta na naprawę posadzek betonowych**

1. Oferta powinna obejmować cały zakres przedmiotu zamówienia – zgodnie z poniższym opisem.
2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: **do ustalenia**
3. Ofertę należy przesłać w terminie do dnia **25.11.2024 r.** do godziny **12:00.**
4. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi uwzględniać całość zamówienia zgodnie z poniższym opisem.
5. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć ofertę wraz z szczegółowym opisem zakresu oferty.

**Opis przedmiotu zamówienia**

1. Wymiana posadzki przemysłowej w sortowni odpadów, ilość: 160 m2

1. Wycięcie istniejącej posadzki

- zabezpieczenie terenu prowadzenia prac,

- przecięcie posadzki betonowej zbrojonej podwójną siatką stalową na pełną głębokość przy użyciu pił elektrycznych chłodzonych wodą,

- wykucie za pomocą młotów udarowych pozostałości betonu w trudno dostępnych miejscach, narożnikach,

- wywiezienie fragmentów betonu układanych na paletach przy pomocy ładowarki na zewnątrz hali i załadunek na samochody w celu wywiezienia do utylizacji (oferta nie obejmuje utylizacji betonu, tylko sam załadunek na samochody)

1. Wykonanie nowej posadzki w technologii szybkosprawnej

- ułożenie warstwy poślizgowej

- ułożenie dybli w otulinie oraz dozbrojeń w narożnikach, bramach i przejazdach

- wylanie posadzki gr 23 cm z betonu szybkosprawnego, zbrojonego siatką stalową

- wykonanie struktury miotłowanej na powierzchni posadzki

- nacięcie dylatacji skurczowych

- impregnacja posadzki za pomocą preparatu krzemianowego

- wypełnienie posadzki dylatacji skurczowych masą poliuretanową

c. odbudowa koryt odwodnienia liniowego (około 6m)

Założenia:

- cena musi zawierać wbudowanie mieszanki, strukturę miotłowana, cięcia odprężające, poszerzenie szczelin dylatacyjnych z fazowaniem i zalaniem masą na gorąco,

- Zamawiający zapewni dostęp do wody, zabezpieczy źródło prądu

- przywrócenie stanu odprowadzenia odcieków do stanu sprzed naprawy

- podział prac podzielony na dwa etapy, w dwóch sekcjach, znajdujących się obok siebie.

- możliwe prace weekendowe i nocne

- możliwość obciążenia posadzki po 4 godzinach od zakończenia prac