NAPRAWA STOŁU OPERACYJNEGO ONYX KONKRET , NR SERYNY 2012/06/009:

1. Wymiana komplety wtyk/gniazdo pilota sterowania ręcznego ( gniazdo stołu, wtyk przewodu pilota).
2. Wymiana uszkodzonej klawiatury sterowania funkcjami stołu operacyjnego- panel z kolumny głównej.
3. Wymiana przewodów sygnałowych transmisji danych CAT6- z płyty głównej do gniazda pilota ręcznego i do panelu sterowania z kolumny głównej.
4. 4. Wymiana płyty głównej pilota sterowania ręcznego Onyx.
5. Wymiana kompletu baterii-akumulator 12V 15Ah- 20szt.
6. Wymiana modułu ładowania stou operacyjnego- ładowarka.
7. Wymiana przewodu spiralnego pilota ręcznego 8 pin.