**Projektor – typ 1 (x10) – WZiEU**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Atrybut** | **Parametry nie gorsze niż:** | **Nazwa lub parametry oferowanych części składowych** |
| Technologia wyświetlania | DLP |  |
| Rozdzielczość natywna | min. 1280 x 720 (HD) |  |
| Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1200 (WUXGA) |  |
| Jasność | min. 3300 ANSI lm |  |
| Kontrast | min. 20000:1 |  |
| Moc lampy | min. 195W |  |
| Minimalna odległość projekcji | 1m |  |
| Przekątna obrazu | 0.68 - 7.62 m |  |
| Obiektyw | 2,41 – 2,53 F |  |
| Format obrazu | - 16:9 - 4:3 |  |
| Żywotność lampy | min. 5000h w trybie normalnym |  |
| Wbudowane porty | Minimalnie:  - VGA in (D-sub) - 1 szt. - AC in (wejście zasilania) - 1 szt. - Wejście audio - 1 szt. - HDMI - 1 szt. |  |
| Głośniki | Tak |  |
| Gwarancja | Na okres co najmniej 24 miesięcy, obsługa w miejscu użytkowania |  |
| Dodatkowe funkcje | - Możliwość regulacji zniekształcenia trapezowego‎ (Keystone)  - Możliwość montażu na suficie |  |
| Dodatkowe akcesoria | - Baterie do pilota (AA) - 2 szt. - Kabel VGA - Pilot - Kabel zasilający - Instrukcja szybkiego uruchomienia |  |

**Dostawa:**

**Piotr Zym**

**ul. Cukrowa 8**

**71-004 Szczecin**

**Projektor – typ 2 (x1) – WZiEU**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Atrybut** | **Parametry nie gorsze niż:** | **Nazwa lub parametry oferowanych części składowych** |
| Technologia wyświetlania | DLP |  |
| Rozdzielczość natywna | min. 1280 x 720 (HD) |  |
| Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 (FHD) |  |
| Jasność | min. 3300 ANSI lm |  |
| Kontrast | min. 20000:1 |  |
| Moc lampy | min. 195W |  |
| Minimalna odległość projekcji | 1m |  |
| Format obrazu | - 16:9 - 4:3 |  |
| Żywotność lampy | min. 4500h w trybie normalnym |  |
| Wbudowane porty | Minimalnie:  - VGA in (D-sub) - 1 szt.  - VGA out (D-sub) - 1 szt - AC in (wejście zasilania) - 1 szt. - Wejście audio - 1 szt. - HDMI - 1 szt. |  |
| Głośniki | Nie |  |
| Gwarancja | Na okres co najmniej 24 miesięcy, obsługa w miejscu użytkowania |  |
| Dodatkowe funkcje | - Możliwość regulacji zniekształcenia trapezowego‎ (Keystone)  - Możliwość montażu na suficie |  |
| Dodatkowe akcesoria | - Baterie do pilota (AA) - 2 szt. - Kabel VGA - Pilot - Kabel zasilający - Instrukcja szybkiego uruchomienia |  |

**Dostawa:**

**Piotr Zym**

**ul. Cukrowa 8**

**71-004 Szczecin**