Nr postępowania: C/6/2025

**Załącznik nr 10**

**URZĄDZENIA WODNO-MELIORACYJNE**

**W LASACH MIEJSKICH**

- **rozliczenie kosztorysowe**

Wyszczególnienie ewentualnych prac do wykonania w ramach eksploatacji urządzeń wodno – melioracyjnych w lasach:

- odmulanie strumienia, rowu gł. do 1 m szer. 0,6 m gł. zamulenia 30 cm wraz z wywozem zanieczyszczeń,

- jw. lecz szer. 0,8 m,

- jw. lecz gł. do 1,5 m szer. 0,6 m gł. zamulenia 30 cm,

- naprawa betonowych umocnień cieków oraz zabezpieczeń wykonanych z kiszek faszynowych,   
 gabionów,

- naprawa przyczółków,

- przekładanie przepustów.

Wszystkie niezbędne do wykonania prace będą zlecane każdorazowo przez Zamawiającego   
i rozliczane kosztorysem powykonawczym na podstawie składników wyceny robót zawartych   
w ofercie, KNR (katalog nakładów rzeczowych), średnich cen z informatorów cenowych na materiał   
i sprzęt inny niż koparka o poj. łyżki do 0,4 m3 lubsamochód samowyładowczy do 5 t, obowiązujących w danym kwartale, w którym będą wykonywane poszczególne prace lub kalkulację indywidualną   
(w przypadku braku odpowiednich pozycji katalogowych).

Na użycie innego sprzętu niż koparka o poj. łyżki do 0,4 m3 lubsamochód samowyładowczy do 5 t, Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego, po przedstawieniu Zamawiającemu powodów, dla których użycie koparki o poj. łyżki do 0,4 m3 lubsamochodu samowyładowczego do 5 t jest niemożliwe z punktu widzenia rodzaju prac. W przypadku braku zgody Zamawiające na użycie innego sprzętu, koszt wykonania usługi ponosi Wykonawca.