załączniku nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Traktor z osprzętem

(Szczegółowa Specyfikacja Techniczna)

**Traktor**

- maszyna fabrycznie nowa

- gwarancja min. 24 miesiące

- świadectwo homologacji

- silnik wysokoprężny min. 24,5 KM chłodzony cieczą

- norma emisji spalin Euro V

- przekładnia hydrostatyczna

- napęd na cztery koła

- wspomaganie układu kierowniczego

- tylny TUZ

- przedni TUZ

- sterowanie hydrauliczne przednim TUZ

- wydajność pompy hydraulicznej 20 – 30 l/min

- przyłącze hydrauliczne tylne

- tylny WOM

- tylny podnośnik o udźwigu min. 900 kg

- lusterka boczne z możliwością rozstawu

- kabina z ogrzewaniem

- przednie światła, tylne, hamowania i kierunkowskazy zgodne z drogową homologacją

europejską

- tylne światło robocze

- gniazdo elektryczne 7- pinowe tylne

- światło ostrzegawcze barwy pomarańczowej LED

- trójkąt ostrzegawczy

- gaśnica

- dowóz

- uruchomienie

**Posypywarka soli drogowej**

- fabrycznie nowa

- gwarancja min. 24 miesiące

- lej ze stali szlachetnej malowany proszkowo

- pojemność min. 200 kg

- szerokość rozsypywania 1 – 4 m

- oświetlenie

- koła transportowe

- plandeka na lej

**Kosiarka bijakowa**

- fabrycznie nowa

- gwarancja min. 24 miesiące

- tylny zaczep 3 punktowy

- szerokość robocza min. 1,2 m

- wysokość cięcia 30 -80 mm

**Pług do śniegu**

- fabrycznie nowy

- szerokość robocza min. 132 cm, max 150 cm

- wysokość odkładnicy 68 cm (bok 59cm)

- 1 para przyłączy hydraulicznych

- hydrauliczny kąt skrętu w prawo i lewo do 30˚

- niezależnie sterowane odkładnice

- bezstopniowa regulacja odkładnic z pulpitem sterowniczym

- uchylne lemiesze

- listwa zgarniająca

- oświetlenie LED 12/24 V