**Załącznik Nr 1**

**Opis przedmiotu zamówienia**

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa zadania: | **„Wyniesienie docelowej organizacji ruchu Gminy Siechnice na ul. Cmentarnej w m. Mokry Dwór – progi zwalniające PCV 2 szt.”** |
| Adres: | **miejscowość Mokry Dwór, gmina Siechnice** |
| Zamawiający: | **Gmina Siechnice**  **ul. Jana Pawła II 12**  **55 - 011 Siechnice** |
| Opracowanie: | **Karolina Teklak** |

# 1. NAZWA ZAMÓWIENIA

**Wyniesienie docelowej organizacji ruchu Gminy Siechnice na ul. Cmentarnej w m. Mokry Dwór – progi zwalniające PCV 2 szt.”**

# 2. INWESTOR

Inwestorem dla przedmiotowej inwestycji jest Gmina Siechnice z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice. Do przeprowadzenia postępowania oraz udzielenia zamówienia wyznaczono Wydział Komunalny. Odbiorcą zrealizowanych prac będzie Gmina Siechnice.

# 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## 3.1. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

Celem inwestycji jest podniesienie bezpieczeństwa ruchu dla pieszych i pojazdów na danym odcinku drogi. Wprowadzone zmiany organizacji ruchu doprowadzą również do poprawy parametrów użytkowych.

## 3.2. ZAKRES ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wyniesienie docelowej organizacji ruchu na podstawie zatwierdzonych projektów docelowej organizacji ruchu dla lokalizacji opisanych w punkcie 3.3. niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ).

## 3.3. Lokalizacja zadań, opis stanu istniejącego, zakres projektów organizacji ruchu docelowego

* **Ul. Cmentarna w m. Mokry Dwór – progi zwalniające**

****

W zakresie Zadania jest wyniesienie docelowej organizacji ruchu z zakresie wyniesienia progów zwalniających podrzutowych PCV (czarno – żółty) na ul. Cmentarnej w m. Mokry Dwór - lokalizacja z zgodnie z projektem docelowej organizacji ruchu.

Zakres prac:

1) zakup oraz montaż dwóch progów zwalniających U-16d PCV. Montaż progów zwalniających wykonuje się przy użyciu kołków rozporowych bezpośrednio do nawierzchni drogi.

2) zakup oraz montaż znaków drogowych oraz słupków do znaków drogowych w ilości:

a) znak A-11a – 4 szt.

b) znak B-33 (ograniczenie do 20 km/h) – 4 szt.

c) tabliczka T-1 (20 m) – 4 szt.

d) słupki do znaków drogowych – 4 szt.

e) słupek blokujący U-12c – 4 szt.

Ulica Cmentarne stanowi drogę gminną wewnętrzną.

**4. INFORMACJE OGÓLNE**

4. 1. Załącznik OPZ precyzuje wymagania dotyczące wyniesienia docelowej organizacji ruchu na terenie gminy Siechnice

4. 2. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo ruchu podczas wykonywanych prac oraz prawidłowe, zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla sygnałów i warunków ich umieszczania (Dz.U.Nr 220, poz.2881 z dnia 23.12.2003 r.) oznakowanie robót, na podstawie projektu organizacji ruchu, który należy wykonać we własnym zakresie.

4. 3. Zamawiający do kontroli realizacji usług wyznaczy pracownika Wydziału Dróg.

4. 4. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:

1. Montaż nowych słupków dla potrzeb oznakowania pionowego.
2. Montaż tarcz znaków pionowych, folia odblaskowa I generacji, wielkość znaków- małe
3. Montaż progów zwalniających z tworzywa PCV.

Zakres zamówienia obejmuje także wszystkie inne czynności pomocnicze niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

1. **Warunki jakie muszą spełniać elementy zamówienia:**
2. Znaki drogowe

Powinny spełniać wymogi wskazane w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczenia na drogach (opublikowanego w Dz. U Nr 220. poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 z późn. zm.). Przy realizacji tablic kierunku znaki typu E lub F o wysokości równej lub większej niż 130 cm. Zamawiający dopuszcza wykonanie tablic łączonych przy czym wysokość poszczególnego panelu nie powinna być mniejsza niż 65 cm oraz na łączeniach poszczególnych tablic nie mogą występować cyfry i litery. Na odwrotnej stronie tarczy znaku należy umieścić informacje zawierające dane identyfikujące producenta znaku, typ folii odblaskowej użytej do wykonania lica znaku, miesiąc i rok produkcji znaku

1. Elementy i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

Powinny spełniać wymogi wskazane w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczenia na drogach (opublikowanego w Dz. U Nr 220. poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 z późn. zm.).

1. Słupki do montażu znaków drogowych

Słupki ocynkowane mają być przycięte prostopadle do osi rury, proste bez zadziorów, odpowiadać powinny warunkom zawartym w PN74/H-74200 o średnicy 60,00 mm i grubości ścianki 2,9 mm.

1. Elementy montażowe

Każdy dostarczany znak/tablica musi być wyposażona w normatywne uchwyty montażowe – koszt uchwytów należy wliczyć w cenę jednostkową.

1. Wykonawca dokona własnym staraniem i kosztem niezbędnych badań wykonanego oznakowania, zgodnie z zakresem i wymogami.
2. Progi zwalniające PCV

Wykonane progu podrzutowego z tworzywa PCV. Próg podrzutowy U-16 wykonanego z 7 elementów z gumy wulkanizacyjnej składający się z gumy wulkanizacyjnej o łącznych wymiarach 0,9 m x 5,0m oraz dwóch zakończeniach progu zwalniającego o wymiarach 0,28m x 0,9m.

1. **GWARANCJA**

Wykonawca udzieli **24 miesięcznej** gwarancji na wszystkie elementy znaków , urządzeń BRD oraz rury ocynkowane, na montaż znaków drogowych i słupków, elementy oraz montaż progu zwalniającego.

**Okres gwarancyjny** liczony jest od daty bezusterkowego odbioru końcowego lub daty usunięcia wady lub usterki stwierdzonej w czasie odbioru.

1. **INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIWNIA**

Wykonawca, jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach  z dnia 14.12.2012 r., (Dz. U. 2021 poz. 779 ze zm.) ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji zamówienia zgodnie z wyżej wymienioną ustawą, ustawą  z dnia 27.04.2001 r.  Prawo Ochrony Środowiska (tj. z 2021 r. Dz. U. poz. 1973 z późń.zm.), ustawą   z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.). Wykonawca przedstawi Zamawiającemu potwierdzenie zagospodarowania odpadów po zakończeniu rozbiórki budynku. Magazynowanie odpadów powstających podczas realizacji inwestycji może odbywać się jedynie na terenie, do którego ich wytwórca ma tytuł prawny, zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz.779). Wykonawca ma obowiązek uwzględnić w ofercie miejsce, odległość, koszt wywozu, składowania i utylizacji odpadów.

Roboty drogowe należy wykonywać bez wstrzymania ruchu.

1. **UWAGI KOŃCOWE**

1. Prace w zakresie oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego należy wykonywać tak, aby:

- nie zakłócały ruchu pojazdów

- nie powodowały zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe z jego działania lub zaniechania powstałe w związku z wykonywaniem niniejszej umowy względem Zamawiającego lub osób trzecich. Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego zwrotu kosztów poniesionych z tytułu wypłaty jakichkolwiek odszkodowań.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłową organizację robót i zabezpieczenia ruchu w czasie ich wykonywania.
2. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren realizacji zadania w stanie umożliwiającym swobodny ruch drogowy.
3. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu realizacji zadania.
4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć produkty pełnowartościowe, pozbawione

wad oraz nie uszkodzone podczas transportu.

1. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć deklaracje zgodności z Aprobatą Techniczną wydaną przez IBDiM.
2. **TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Termin realizacji 30 dni od podpisania umowy

Sporządził:

Karolina Teklak