W przypadku termometru oraz termohigrometru poprzez konserwację można uznać sprawdzenie poprawności działania baterii. Oraz ocenę czy występują ewentualne uszkodzenia mogące wpływać na działanie termometru/termohigrometru. Ilości urządzeń są wskazane w tabeli z podanym nr fabrycznym (jeden termometr, jeden termohigrometr). Punkty wzorcowania dla termohigrometru mogą stanowić: Jeden punkt pomiarowy z temperatury 23 °C i trzy punkty wilgotności (25; 50; 80) % RH. W przypadku termometru punkty wzorcowania zgodne tabelą z zadania.