**Głośniki sufitowe – 8 szt.**

• Dwudrożny głośnik niskotonowy propylenowy 6” + tzw. tweeter coaxialny 1”

• Nominalna niska impedancja: 8

• Nominalna wysoka impedancja: Linia 70/100 V

• Wbudowany transformator audio do instalacji 70/100V

• Moc skuteczna: 40 W

• Selektor mocy @ 100V: 2,5, 5, 7,5, 15 W

• Pasmo przenoszenia (-6 dB): 80Hz – 20kHz

• Czułość (dB@1m 1W): 88dB

• Średnica zewnętrzna max: 205mm

• Waga max: 1,6 kg

• Aluminiowa osłona przednia (maskownica) przystosowana do malowania