**Załącznik nr 2**

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

**1. Wyposażenie kontenerów prysznicowo-umywalkowych:**

- kabiny prysznicowe (ilość stanowisk, określona w Harmonogramie wynajmu)

- umywalki (ilość stanowisk określona w Harmonogramie wynajmu)

- bojler (pojemność nie mniejsza niż 300 l)

- hermetyczne oświetlenie wewnętrzne,

- lustra nad umywalkami,

- wieszaki na ubrania,

- wentylacja,

- podłoga przeciwpoślizgowa,

- instalacja elektryczna wyposażona w przeciwporażeniowe wyłączniki różnicowo-prądowe.

**2. Umywalka wolnostojąca dwustanowiskowa:**

- dozownik na mydło w płynie (na każdym stanowisku)

- pompki nożne,

- podajnik ręczników jednorazowych,

-pojemnik na wodę czystą i brudną (co najmniej 150 l).

**3. Zbiorniki na wodę :**

Pojemność zbiornika lub zbiorników zgodnie z harmonogramem.

Pompy do wody. Uzupełnianie wody w zbiornikach.

Dostawa czystej wody do zbiorników na wodę oraz opróżnianie zbiorników na fekalia i wywóz nieczystości realizowane: **codziennie** w godzinach 9.00-14.00.

**4. Zbiorniki na ścieki :**

Pojemność zbiornika lub zbiorników odpowiednia do ilości stanowisk prysznicowo – umywalkowych. Pompy do ścieków lub grawitacyjne odprowadzenie ścieków z kontenerów do zbiornika Zbiorniki wyposażone w wskaźnik zapełnienia. Wywóz nieczystości gwarantujący nieprzepełnianie zbiorników (codziennie)

Wykonawca wywiezie nieczystości płynne do oczyszczalni ścieków, z którą ma podpisaną umowę oraz zgodnie z posiadanymi koncesjami i pozwoleniami.