

**Zamówienie do Jarmarku Jarosławskiego w ramach projektu „JarosLove – z miłości do ludzi”**

**Najazdy kablowe – 26 szt.**

Dwukanałowy najazd kablowy NK-2 spełnia wszystkie wymagania potrzebne do profesjonalnej ochrony kabli i wszelkich przewodów.

Zabezpiecza zarówno przed pojazdami mechanicznymi, jak i ruchem pieszym.

Charakteryzuje się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne, ponieważ nośność progu wynosi aż 6 ton, więc bez problemu ochroni kable nawet przed większymi samochodami.

Najazd jest także odporny na działanie benzyny, olejów i kwasów, co potwierdza jego wytrzymałość.

Właściwości:

- długość: 100 cm

- szerokość: 24 cm

- wysokość: 4,5 cm

- ilość kanałów kablowych: 2

- szerokość kanału kablowego:3,2 cm x 3,2 cm

- maksymalna średnica zew. kabli: do 30 mm

- waga: 5 kg

- nośność: w przybliżeniu 6 ton na oś

- temperatura pracy: -30°C do +60°C

- możliwość łączenia kilku najazdów

- otwór na dłoń ułatwiający przenoszenie

Zdjęcie poglądowe: 