ID.7021.8.19.2021

**Załącznik nr 2**

**Opis przedmiotu zamówienia - traktor-kosiarka**

Traktor-kosiarka działający w oparciu o jednostkę napędową Briggs&Stratton, w którym nie trzeba używać ssania przy rozruchu. Urządzenie powinno być wyposażone w zintegrowany kosz, który można opróżnić z pozycji siedzącej na fotelu operatora. Dla polepszenia komfortu jazdy traktor-kosiarka powinien być wyposażony w przekładnię hydrostatyczną, którą ustawia się przy pomocy pedałów. Traktor - kosiarka powinien mieć możliwość wyposażenia w deflektor wyrzutu i nakładkę typu BioClip®.

**Dane techniczne traktora-kosiarki**

**Silnik**

Pojemność skokowa – min. 490 cm³

Silnik: Briggs&Stratton

Pojemność zbiornika paliwa: min. 5,5 L

Smarowanie silnika:  Ciśnieniowe (pompa oleju), filtr oleju

Gwarantowana moc akustyczna Lwa - 100 dB(A)

**Urządzenie tnące**

Szerokość robocza: min. 97 cm

Materiał: Stal

Uruchamianie noży: ręczne

Ilość noży: 2

Regulacja koszenia: min. 38-102 mm

Metoda koszenia: zbieranie do kosza

Pojemność kosza: min. 210 Litrów

Mulczowanie/BioClip: Opcja

Funkcja mycia: złącze ogrodowe

Koła podporowe: Tak

**Układ napędowy**

Rodzaj skrzyni: Hydrostatyczna

Sterowana: pedałem

Rozmiar opon przednich: 15x6-6"

Rozmiar opon tylnych: 18x9,5-8"

**Inne**

Waga: min. 190 kg

Reflektory: Przód

Wskaźnik zapełniania pojemnika