Radzyń Chełmiński, dn. 16.01.2023 r.

Gmina Miasto i Gmina

Radzyń Chełmiński

Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9

87-220 Radzyń Chełmiński

KD.271.1.2023.GE

**Do wszystkich Wykonawców**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym na roboty budowlane pn: **„Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Radzyń Chełmiński”** /nr sprawy KD.271.1.2023/.

**INFORMACJA O ZAPYTANIACH DO SWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI**

Kierownik Zamawiającego działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniem:

**Pytanie 1**

Wskazana w założeniach projektowych do projektu kategoria ruchu KR3 nie odpowiada projektowanej konstrukcji drogi (tj. 4cm AC 11s + 4 cm AC16w + wykonane na istniejącym utrwaleniu powierzchniowym). Zgodnie z obowiązującym Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych z 2014 r. tak przyjęta konstrukcja odpowiada kategorii ruchu KR1. Załączona SST powołuje się na nieaktualne wydanie Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. z 1997 r. oraz wycofany dokument WT2 2010. Prosimy o wskazanie właściwej kategorii ruchu dla przyjętej konstrukcji oraz wskazanie aktualnego wydania WT 2 2014.

**Odpowiedź na pytanie Nr 1**

Zamawiający informuje, że właściwą kategorią dla projektowanych konstrukcji jest kategoria ruchu KR1. Należy wykonać warstwy zgodnie z WT2 2014.

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie granulatu asfaltowego do wykonania warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W, zgodnie z wymaganiami wskazanymi w WT2 2014 w zakresie do stosowania granulatu do w/w mieszanki.

**Odpowiedź na pytanie Nr 2**

Zamawiający informuje, że dopuszcza stosowanie granulatu asfaltowego do wykonania warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W.

**Pytanie 3**

W przedmiarze na dwunastu drogach wskazane są pozycje z wyrównaniem istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną w ilości 50kg/m2 natomiast w projekcie technicznym nie ma wskazanej tej warstwy. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

**Odpowiedź na pytanie Nr 3**

Zamawiający informuje, że należy uwzględnić wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną zgodnie z SWZ oraz pomocniczym przedmiarem.

**Pytanie 4**

Czy inwestor będzie wymagał wykonania odcinków próbnych po za projektowanymi trasami? Jeśli tak prosimy o podanie konstrukcji, ilości i lokalizacji.

**Odpowiedź na pytanie Nr 4**

Zamawiający nie wymaga wykonania odcinków próbnych.

**Pytanie 5**

Przedmiar robót dla drogi gminnej nr 041607C w m. Gołębiewo (606 m) nie uwzględnia wykonania podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym gr. 20 cm w km 0+546 do km 0+606 oraz na poszerzeniu i poboczu. Ponadto błędnie podano ilość koryta do wykonania wraz z profilowaniem i wykonaniem podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm – nie uwzględniono wykonania tych robót na poboczu – jak wskazuje przekrój normalny i opis techniczny. Nie uwzględniono również stopniowania warstw konstrukcyjnych, tzn. błędnie podano ilości w pozycjach od 3.1 do 3.7. Zwracamy się o aktualizację przedmiaru. Prosimy o potwierdzenie ilości pobocza umocnionego do wykonania tj. 526,00 m2.

**Odpowiedź na pytanie Nr 5**

Zamawiający dokonał zmiany załącznika nr 7 – przedmiary robót w zakresie dokumentu   
o nazwie „3. Nr 041607C w Gołębiewie 606 mb.pdf” i zastępuje się plikiem o nazwie „Przedmiar 3. Nr 041607C w Gołębiewie 606 mb – 16.01.2023r.pdf” (w załączeniu zmieniony plik).

**Pytanie 6**

Czy w ramach zadania należy wykonać oznakowanie pionowe?

**Odpowiedź na pytanie Nr 6**

Nie. Oznakowanie nie jest przedmiotem zamówienia.

**Pytanie 7**

Czy w ramach zadania należy wykonać odcinek próbny?

**Odpowiedź na pytanie Nr 7**

Nie. Zamawiający nie wymaga wykonania odcinków próbnych.

**Pytanie 8**

Na zadaniu nr 3 tj. Nr 041607C w Gołębiewie zgodnie z dokumentacją do wykonania są poszerzenia dwustronne oraz konstrukcja na kruszywie i stabilizacji. W przedmiarze nie ma ujętych pozycji z robotami ziemnymi oraz stabilizacją. Prosimy o określenie rodzaju stabilizacji oraz potwierdzenie wykonania powyższych robót.

**Odpowiedź na pytanie Nr 8**

Zamawiający dokonał zmiany załącznika nr 7 – przedmiary robót w zakresie dokumentu   
o nazwie „3. Nr 041607C w Gołębiewie 606 mb.pdf” i zastępuje się plikiem o nazwie „Przedmiar 3. Nr 041607C w Gołębiewie 606 mb – 16.01.2023r.pdf”.   
Zakres zgodny z załączoną dokumentacją.

**Pytanie 9**

Na zadaniu 2 Czeczewo dł 538m są wykonane dwa zjazdy z kostki brukowej zakończone krawężnikiem. Prosimy o informację czy wymienione zjazdy należy przebudować   
i dostosować do nowej nawierzchni ?

**Odpowiedź na pytanie Nr 9**

Tak. Zjazdy należy wyregulować do rzędnych projektowanej nawierzchni.

**Pytanie 10**

Na zadaniu nr 2 Czeczewo końcówka drogi przebiega w nowym śladzie, zgodnie z planem PZT. Prosimy o potwierdzenie przebiegu projektowanej trasy w km 0+450 – 0+538.

**Odpowiedź na pytanie Nr 10**

Przebieg zgodny z projektem zagospodarowania terenu, należy wykonać zgodnie   
z dokumentacją.

**Pytanie 11**

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że powyższe zadanie nie obejmuje wykonania docelowego oznakowania pionowego. Oznakowanie wrysowane na PZT nie jest oznakowaniem projektowanym do wykonania.

**Odpowiedź na pytanie Nr 11**

Oznakowanie nie jest przedmiotem zamówienia.

**Pytanie 12**

Wykonawca wnosi o weryfikację przekroju poprzecznego dla zadania nr 3 droga Nr 041607C w Gołębiewie , przekrój poprzeczny uwzględnia gr warstwy ścieralnej 5 cm i wiążącej 3 cm , wielkości te nie odpowiadają grubością w załączonym przedmiarze.

Proszę o załączenie prawidłowego przekroju poprzecznego lub przedmiaru.

**Odpowiedź na pytanie Nr 12**

Zamawiający dokonał zmiany załącznika nr 7 – przedmiary robót w zakresie dokumentu   
o nazwie „3. Nr 041607C w Gołębiewie 606 mb.pdf” i zastępuje się plikiem o nazwie „Przedmiar 3. Nr 041607C w Gołębiewie 606 mb – 16.01.2023r.pdf”. Zakres zgodny   
z załączoną dokumentacją (w załączeniu zmieniony plik).

Zamawiający zmienił również przekrój stanowiący część załącznika nr 8 – projektów budowlanych w folderze o nazwie „3. Nr 041607C w Gołębiewie 606 mb” plik o nazwie „przekroje.pdf” i załącza się plik o nazwie „Projekty budowlane - przekroje 3. Nr 041607C   
w Gołębiewie 606 mb – 16.01.2023r.pdf” (w załączeniu zmieniony plik).

**Pytanie 13**

Na planach sytuacyjnych przedstawione jest projektowane oznakowanie pionowe. Prosimy   
o potwierdzenie że powyższe oznakowanie należy uwzględnić w ofercie. W przedmiarach nie ma żadnej pozycji dotyczącej oznakowania poziomego.

**Odpowiedź na pytanie Nr 13**

Oznakowania nie są przedmiotem zamówienia.

Burmistrz

Krzysztof Chodubski