RRG.7013.25.2024 Przykona, dnia 24 lipca 2024 r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**Zamówienie poniżej kwoty 130 000 tyś złotych**

**Dotyczy: „Zakup urządzenia do czyszczenia kanalizacji wraz z przyczepką”**

1. **Zamawiający:**

Gmina Przykona

ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona

NIP: 6681858329

REGON: 311019510

tel. 63 279 10 23

1. **Tryb udzielania zamówienia**

Do niniejszego postępowania nie ma zastosowania ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023, poz. 1605 ze zm.) – wyłączenie zgodnie z brzmieniem art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Zarządzeniem Nr 2/2024 Wójta Gminy Przykona z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł.

1. **Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotemzamówienia jest „**Zakup urządzenia do czyszczenia kanalizacji wraz   
z przyczepką”** z dostawą pod adres Urząd Gminy Przykona ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona.

**Specyfikacja:**

PODWOZIE

Przyczepa lekka DMC 750 kg, resory piórowe, rozmiar kół 13”, homologacja oraz dopuszczenie do ruchu. Urządzenie umieszczone bezpośrednio na osi przyczepy bez możliwości okresowego demontażu. Przyczepa oraz urządzenie stanowią integralną całość.

UKŁAD NAPĘDOWY

Napęd urządzenia silnik benzynowy firmy Honda lub BRIGGS&STRATTON o mocy   
ok. 31 KM czterosuwowy, dwucylindrowy z rozrusznikiem elektrycznym, akumulatorem   
i regulacją obrotów silnika, wyposażony w kontrolkę poziomu oleju i zabezpieczenie przed pracą bez oleju.

POMPA WYSOKOCIŚNIENIOWA

Pompa trójkołowa UDOR z tłokami ceramicznymi wraz z regulatorem ciśnienia i manometrem napędzana poprzez paski klinowe. Bezstopniowa regulacja ciśnienia niezależna od obrotów silnika. Pompa posiadająca układ zabezpieczający przed pracą na sucho.

Ciśnienie robocze: 140 bar

Wydatek wody: 75 litrów/min

ZBIORNIK NA WODĘ

Zbiornik na wodę o pojemności od 400 do 500 litrów wyposażony w przelew nadmiaru wody, napełniany bezpośrednio lub przez przyłącze hydrantowe STORZ 50. Zabezpieczenie przed niskim stanem wody w zbiorniku. Możliwa cyrkulacja wody podczas jazdy. Podziałka objętości i dodatkowy zbiorniczek do mycia rąk.

UKŁAD CIŚNIENIOWY BĘBEN ROBOCZY NR 1

Główny bęben roboczy wykonany ze stali nierdzewnej o napędzie hydraulicznym wyposażony   
w wąż wysokociśnieniowy DN 13 – ½” o długości 60 m. Bęben roboczy wyposażony dodatkowo w rączkę ułatwiającą układanie węża wysokociśnieniowego na bębnie.

UKLAD CIŚNIENIOWY BĘBEN ROBOCZY NR 2

Dodatkowy bęben roboczy wykonany ze stali nierdzewnej o napędzie ręcznym wyposażony   
w wąż wysokociśnieniowy DN 10 lub 8 o długości 60 m. Możliwość wykorzystania węża   
do czyszczenia przykanalików lub mycia studni/przepompowni itp. za pomocą pistoletu ciśnieniowego. Zakucie ½” lub 3/8”.

PANEL STEROWANIA

Wyłącznik bezpieczeństwa

Włącznik oświetlenia ostrzegawczego

Gniazdo 12V

Start/Stop silnika

Regulacja obrotów silnika

Dźwignia zwijanie/nawijanie węża

Regulator prędkości zwijania/nawijania węża

Regulator ciśnienia

Manometr

SKRZYNKI NARZĘDZIOWE

Pojemne skrzynki zamykane na klucz, umieszczone po obu stronach zabudowy   
do przechowywania narzędzi, głowic, itp.

OBIEG ZIMOWY

System cyrkulacji wody w obiegu zamkniętym do pracy w zimowych warunkach atmosferycznych.

WYPOSAŻENIE

Głowica standardowa z otworem do przodu (z pilotem)

Głowica standardowa bez otworu (ślepa)

Głowica stożkowa quattro

Głowica typu granat/bomba

Głowica obrotowa

Wąż ochronny

Pistolet ciśnieniowy z lancą

Skrzynki narzędziowe po obu stronach

KOLORY ZABUDOWY

Niebieski lub grafit

**Obowiązki Wykonawcy:**

1. Przeprowadzenie przez wykonawcę szkolenia dla pracownika wskazanego przez Zamawiającego.
2. W ramach zamówienia wykonanie pierwszego przeglądu urządzenia nieodpłatnie.
3. Wykonawca **udziela 24 miesięcznej** gwarancji na zakup przedmiotu zapytania ofertowego, licząc od dnia wystawienia faktury i dostarczenia towaru.
4. Termin realizacji zamówienia **do dnia 10 września 2024r.**

Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są następujące osoby, które wyjaśnień udzielać będą w godz. 800 – 1500 w siedzibie:

Urzędu Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona

Ewa Dygas tel. 63 279 10 13

Krystyna Kuźnicka tel. 63 279 10 24

1. **Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert**

Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym ( załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) wraz z załącznikami.

Sposób składania ofert: ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić na Platformie zakupowej umieszczonej na stronie internetowej Gminy Przykona pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/przykona> w zakładce dotyczącej odpowiedniego postępowania do dnia **2 sierpnia 2024 r. do godz. 1000**.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy Przykona dnia **2 sierpnia 2024 r. o godz. 1015**.

1. **Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty**
2. Zamówienie udzielone będzie Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę, spełniającą warunki udziału w zapytaniu ofertowym.
3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: **cena = 100% za całość wykonania zadania.**
4. **Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego**
5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
6. Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy którego ofertę wybrano;
7. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone
8. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została wybrana o terminie i miejscu zawarcia umowy.
9. **Postanowienia końcowe**
10. Niniejsze zapytanie oraz określone w nim warunki jego wykonania mogą być przez zamawiającego zmienione lub odwołane na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.
11. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
12. Zamawiający zastrzega, że dane dotyczące zamówienia są jawne i stanowią informacje publiczną i mogą zostać udostępnione na zasadach określonych w Ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j.Dz.U. z 2022 r. poz. 902)
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z przedmiotowego zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert bez podania przyczyny.
14. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
15. Umowa z Oferentem zostanie zawarta na wzorze stanowiącym załącznik nr 4.
16. **Załączniki do zapytania ofertowego:**
17. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1
18. Oświadczenie o spełnieniu warunków do udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2
19. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – Załącznik nr 3
20. Projekt umowy z Wykonawcą – Załącznik 4