Załącznik Nr 1

**Opis przedmiotu zamówienia – meble biurowe**

1. Meble muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami w zakresie produkcji mebli oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra pracy Polityki Społecznej z 1 grudnia 1998 r. Użyte komponenty do produkcji mebli muszą posiadać odpowiednie atesty oraz certyfikaty . Szafy biurowe, regał (komoda) muszą spełniać wymagania zawarte w: PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14749:2007, PN-F-06001-1:1994, biurka, stoły, kontenery muszą spełniać wymagania zawarte w: PN-EN 5271:2004, PN-EN 527-2:2004, PN-EN 14073-2:2, PN-EN 14749:2007.
2. Wykonawca może zaproponować meble równoważne o takich samych lub lepszych parametrach jednak jego obowiązkiem jest wykazanie co najmniej równoważności. Przedstawione zdjęcia są jedynie poglądowe.
3. Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów w zakresie +/-10%.
4. Zamawiający wymaga aby Wykonawca załączył do oferty katalog/foldery przedstawiające proponowane meble.
5. PŁYTA - wiórowa dwustronnie melaminowana
6. Uchwyty meblowe metalowe, dwupunktowe.
7. Korpusy, fronty i półki mają być wykonane z płyty meblowej wiórowej obustronnie melaminowanej o grubości 18 mm. Półki, fronty zabezpieczone są okleiną o grubości 0,6mm. Boki korpusu wykończone są okleiną 2mm.
8. Blat biurka i wieńce szaf, regałów wykonane z płyty meblowej wiórowej obustronnie melaminowanej o grubości 25 mm, zabezpieczony okleiną PCV o grubości 2 mm.
9. Powierzchnia biurka powinna być gładka, pozbawiona porów i posiadać właściwości antyrefleksyjne. Laminat odporny na działanie wysokich temperatur oraz nie ulegający przebarwieniu pod działaniem substancji zewnętrznych.
10. Plecy mebli wykonane z płyty HDF w kolorze mebli.
11. Szafy, szafki zamykane na zamki patentowe.
12. W kontenerach zestawy szuflad zamykane na tzw. centralne zamki z wkładką patentową, blokującą jednocześnie wszystkie szuflady.
13. Biurko powinno posiadać w wybranych miejscach otwory na doprowadzenie przewodów do komputera tzw. przelotki (odpowiednio do rodzaju biurka prawe/ lewe).
14. Stelaż metalowy biurka oraz krzeseł winien być lakierowany proszkowo – RAL 9006
15. Klasa higieny E1
16. Meble powinny być wykonane w technologii zapewniającej długoletnią trwałość w warunkach intensywnej eksploatacji w obiektach użyteczności publicznej.
17. Wszystkie meble powinny być złożone i wniesione na kondygnacje wskazaną przez Zamawiającego.
18. Zamawiający wymaga aby meble były fabrycznie nowe, rok produkcji – 2020 r.
19. Dostawa – max do 6 tygodni.

............................... dnia .............................

............................................................................

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)