**CHARAKTERYSTYKA**

* Klasa odporności: S1
* Wzmocniony panel frontowy
* Zabezpieczenie zamka i rygli przed przewierceniem
* Solidna konstrukcja
* W wersji z zamkiem elektronicznym lub kluczowym

**POSIADA CERTYFIKATY SPEŁNIAJĄCE WYMOGI**

* Wartości pod nadzorem zgodnie z normą europejską PN-EN 14450, klasa S1
* Certyfikat Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w klasie bezpieczeństwa S1

**WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE**

* Otwory do kotwienia w dnie oraz w tylnej ściance
* Atestowany zamek kluczowy kl. A z dwoma kluczami
* Półka 1 szt.

**Wymiary sejfu zewnętrzne– do podanych rozmiarów dopuszczamy większy +2 cm**

* Wysokość: 350 mm
* Szerokość: 310 mm
* Głębokość: 280 mm