**Kask Motocyklisty** **–** w kolorze białym, wyposażony w tzw. łamaną żuchwę z dwiema szybami (biała przezroczysta i przyciemniana). Szyby mogą być używane niezależnie od siebie. Z tyłu kasku fluorescencyjny napis POLICJA o długości 12 cm, wysokości 3 cm.

W przypadku zmian adaptacyjnych kasku (montaż zestawu podkaskowego) zostanie zachowany atest bezpieczeństwa ECE 22-05.

Dokumenty odniesienia: atest bezpieczeństwa ECE 22-05. Ponadto musi mieć:

- regulowaną wentylację w części czołowej i nosowej

- zapięcie typu klik lub zatrzask

- szyba jasna odporna na zarysowania, nieparująca

- wewnętrzne wyłożenie wyjmowane w celu prania

- materiał skorupy kasku – ABS lub TERMOPLAST

- brzegi skorupy kasku wykończone miękkim materiałem zapobiegającym otarciu lub zranieniu motocyklisty.