[KOSZTORYS ATHENASOFT]
wf=1
pr=RODOS	6.8.37.1
cr=23.3
opn=0	0	0	0	0	0	0	8
prn=2	2	3	3	3	0	6

[STRONA TYT]
nb=ul. Bohaterów Warszawy 38, Rydułtowy  działki nr ewid.2772/14, 2775/14,  obręb Rydułtowy Dolne
ni=Miasto Rydułtowy  ul.Ofiar Terroru 36, 44-280 Rydułtowy
nw=
nk=mgr inż. Robert Grodzki
sp=
mi=Białystok,
da=4.05.2022r.
cpv=45310000-3,Roboty instalacyjne elektryczne
cpv=45311200-2,Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
cpv=45312310-3,Ochrona odgromowa

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty zakupu
wa=5.2	1	0
op=1	0
nm=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie
wa=67.1	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk
wa=11	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT
wa=8	1	0
op=1	0
nc=1

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Elektromonterzy gr.II
id=001	3
jm=r-g	149
ce=23.3
il=1.491

[RMS ZEST 2]
ty=R
na=Elektromonterzy gr.III
id=002	3
jm=r-g	149
ce=23.3
il=4.6436

[RMS ZEST 3]
ty=R
na=Robocizna
id=003	3
jm=r-g	149
ce=23.3
il=7.5318

[RMS ZEST 4]
ty=R
na=Robotnicy
id=004	3
jm=r-g	149
ce=23.3
il=153.637

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=Bednarka stalowa pomiedziowana 25x4
id=0000001	3
jm=m	040
ce=22.88
il=10.4

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=Drut stalowy ocynkowany DFeZn fi 8
id=0000002	3
jm=m	040
ce=8.82
il=171.6

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=Gniazda natynkowe 2-biegunowe IP44
id=0000003	3
jm=szt	020
ce=26.5
il=12.24

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=Grot stalowy
id=0000004	3
jm=szt	020
ce=15.73
il=5

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=Kołki rozporowe plastykowe
id=0000005	3
jm=szt	020
ce=0.8
il=94.5

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=Łącznik pojedynczy IP44
id=0000006	3
jm=szt	020
ce=16.17
il=1.02

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=Obudowa elewacyjna wtynkowa
id=0000007	3
jm=szt.
ce=52.66
il=5

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=Oprawa szczelna typu LED, ok. 29W, min.4400lm, IP66, IK10
id=0000008	3
jm=szt	020
ce=564.93
il=1

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=Pręty stalowe okrągłe ocynkowane 18mm L=1m
id=0000009	3
jm=m	040
ce=115.7
il=3

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=Rura instalacyjna odgromowa do drutu
id=0000010	3
jm=m	040
ce=14.65
il=46.8

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=Uchwyty
id=0000011	3
jm=szt	020
ce=1.6
il=94.5

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=Uziom stalowy miedziowany długości 1,5m
id=0000012	3
jm=szt	020
ce=38.24
il=30

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=Wsporniki dachowe
id=0000013	3
jm=szt	020
ce=6.5
il=131.3

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy 1P B 16A
id=0000014	3
jm=szt	020
ce=27.08
il=11

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=Wyłącznik różnicowoprądowy 2P 40A/30mA Typ Ac
id=0000015	3
jm=szt	020
ce=113.9
il=11

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=YDYżo 3x1,5mm2
id=0000016	3
jm=m	040
ce=4.91
il=20.8

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=YDYżo 3x2,5 mm2
id=0000017	3
jm=m	040
ce=7.16
il=208

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=Złącza rynnowe
id=0000018	3
jm=szt	020
ce=8.4
il=7.9

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=Złącza uniwersalne
id=0000019	3
jm=szt	020
ce=6.6
il=26

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=Złącza ZK typu 6xM8/16
id=0000020	3
jm=szt	020
ce=7.3
il=5

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=Złączki prętów
id=0000021	3
jm=szt	020
ce=21.68
il=25

[RMS ZEST 27]
ty=S
na=Młot udarowy elektryczny
id=00001	3
jm=m-g	148
ce=61.12
il=5.25

[RMS ZEST 29]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze (od M)
id=9999999	3
jm=%	147
il=216.68

[ELEMENT 1]
na=Instalacja odgromowa

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0601-03
na=Montaż instalacji odgromowej z przewodów poziomych nie naprężanych mocowanych na wspornikach obsadzanychdrut stalowy ocynkowany DFeZn fi 8
jm=m	40
ob=120
nsn=5.9.

[RMS 4]
nz=0.385	0	0.385
np=1
wa=1076.46
wb=2156.35

[RMS 6]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=1100.74
wb=1250.62

[RMS 17]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=787.8
wb=895.07

[RMS 22]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=30.24
wb=34.35

[RMS 29]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=47.97
wb=54.5

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0103-01
na=Układanie rur winidurowych o średnicy do 20mm na tynku na podłożu betonowym - rura instalacyjna odgromowa do drutu
jm=m	40
ob=45
nsn=5.9.

[RMS 4]
nz=0.356	0	0.356
np=1
wa=373.27
wb=747.73

[RMS 14]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=685.62
wb=778.97

[RMS 9]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=75.6
wb=85.89

[RMS 15]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=151.2
wb=171.78

[RMS 29]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=22.81
wb=25.92

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0201-04
na=Wciąganie do rur przewodów izolowanych jednożyłowych o przekroju 10mm2 - drut stalowy ocynkowany DFeZn fi 8
jm=m	40
ob=45
nsn=5.9.

[RMS 4]
nz=0.0294	0	0.0294
np=1
wa=30.83
wb=61.77

[RMS 6]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=412.78
wb=468.98

[RMS 29]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=10.32
wb=11.73

[POZYCJA]
pd=wyd.V 1993	KNR	5-08 0618-01
na=Łączenie pręta o średnicy do 10mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych
jm=szt	20
ob=26
nsn=5.9.

[RMS 2]
nz=0.1786	0	0.1786
np=1
wa=108.2
wb=216.75

[RMS 23]
nz=1	0	1
np=1
wa=171.6
wb=194.96

[RMS 29]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=4.29
wb=4.87

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 0612-06
na=Złącza kontrolne, połączenie pręt-płaskownik w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych w obudowie elewacyjnej wtynkowej
jm=szt	20
ob=5
nsn=5.9.

[RMS 3]
nz=0.449	0	0.449
np=1
wa=52.31
wb=104.79

[RMS 11]
nz=1	0	1
np=1
wa=263.3
wb=299.15

[RMS 24]
nz=1	0	1
np=1
wa=36.5
wb=41.47

[RMS 29]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=7.5
wb=8.52

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0612-01
na=Montaż złączy do rynny okapowej na dachu
jm=szt	20
ob=4
nsn=5.9.

[RMS 4]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=13.05
wb=26.15

[RMS 22]
nz=1	0	1
np=1
wa=33.6
wb=38.18

[RMS 29]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0.84
wb=0.95

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0609-03
na=Montaż zwodów pionowych instalacji odgromowej na dachach lub dymnikach płaskich - maszt odgromowy 1m
jm=szt	20
ob=3
nsn=5.9.

[RMS 4]
nz=0.266	0	0.266
np=1
wa=18.59
wb=37.24

[RMS 13]
nz=1	0	1
np=1
wa=347.1
wb=394.36

[RMS 29]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=8.68
wb=9.86

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0606-05
na=Montaż uziomów o długości 4,5m ze stali profilowanej miedziowanej metodą udarową w gruncie kategorii III
jm=szt	20
ob=5
nsn=5.9.

[RMS 4]
nz=1.28	0	1.28
np=1
wa=149.12
wb=298.72

[RMS 16]
nz=3	0	3
np=1
wa=573.6
wb=651.7

[RMS 25]
nz=2	0	2
np=1
wa=216.8
wb=246.32

[RMS 8]
nz=1	0	1
np=1
wa=78.65
wb=89.36

[RMS 29]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=21.73
wb=24.69

[RMS 27]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=229.2
wb=459.13

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0606-03
na=Montaż uziomów ze stali profilowanej miedziowanej metodą udarową w gruncie kategorii I-II - za następne 1,5m długości uziomu
jm=szt	20
ob=15
nsn=5.9.

[RMS 4]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=59.42
wb=119.03

[RMS 16]
nz=1	0	1
np=1
wa=573.6
wb=651.7

[RMS 25]
nz=1	0	1
np=1
wa=325.2
wb=369.48

[RMS 29]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=22.47
wb=25.53

[RMS 27]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=91.68
wb=183.65

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0601-03
na=Montaż instalacji odgromowej z przewodów pionowych nie naprężanych mocowanych na wspornikach obsadzanych - bednarka stalowa pomiedziowana 25x4
jm=m	40
ob=10
nsn=5.9.

[RMS 4]
nz=0.385	0	0.385
np=1
wa=89.71
wb=179.71

[RMS 5]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=237.95
wb=270.35

[RMS 17]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=65.65
wb=74.58

[RMS 22]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=2.52
wb=2.86

[RMS 29]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=7.65
wb=8.69

[ELEMENT 1]
na=Zasilanie

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	9 0203-01
na=Wymiana aparatu o masie do 2,5kg - wyłącznik różnicowoprądowy 2-P, AC
jm=szt	20
ob=11
nsn=5.5.

[RMS 4]
nz=0.99	0	0.99
np=1
wa=253.74
wb=508.29

[RMS 19]
nz=1	0	1
np=1
wa=1252.9
wb=1423.49

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0407-02
na=Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego - wyłącznik nadprądowy 1P B 16A
jm=szt	20
ob=11
nsn=5.5.

[RMS 4]
nz=0.26	0	0.26
np=1
wa=66.64
wb=133.5

[RMS 18]
nz=1	0	1
np=1
wa=297.88
wb=338.44

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 1203-01
na=Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów pojedynczych o przekroju 1,5 mm2
jm=szt	20
ob=3
nsn=5.5.

[RMS 3]
nz=0.0158	0	0.0158
np=1
wa=1.1
wb=2.2

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 1203-01
na=Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów pojedynczych o przekroju 2,5 mm2
jm=szt	20
ob=33
nsn=5.5.

[RMS 3]
nz=0.0158	0	0.0158
np=1
wa=12.15
wb=24.33

[ELEMENT 1]
na=Instalacja oświetleniowa

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 1207-01
na=Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
jm=m	40
ob=20
nsn=5.7.

[RMS 4]
nz=0.0798	0	0.0798
np=1
wa=37.19
wb=74.5

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0204-03
na=Układanie przewodów kabelkowych płaskich o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 na betonie - YDYżo 3x1,5
jm=m	40
ob=20
nsn=5.7.

[RMS 4]
nz=0.0693	0	0.0693
np=1
wa=32.29
wb=64.69

[RMS 20]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=102.13
wb=116.04

[RMS 29]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=2.55
wb=2.89

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 1208-01
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm
jm=m	40
ob=20
nsn=5.7.

[RMS 4]
nz=0.0315	0	0.0315
np=1
wa=14.68
wb=29.41

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0306-02
na=Montaż łącznika pojedynczego - Łącznik pojedynczy IP44
jm=szt	20
ob=1
nsn=5.5.

[RMS 3]
nz=0.158	0	0.158
np=1
wa=3.68
wb=7.38

[RMS 10]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=16.49
wb=18.74

[RMS 29]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0.41
wb=0.46

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0502-04
na=Oprawa szczelna typu LED, ok. 29W, min.4400lm, IP66, IK10
jm=kpl	90
ob=1
nsn=5.5.

[RMS 3]
nz=0.92	0	0.92
np=1
wa=21.44
wb=42.95

[RMS 12]
nz=1	1	1
np=1
wa=564.93
wb=641.85

[RMS 29]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=14.12
wb=16.04

[ELEMENT 1]
na=Instalacja siły 230V/400V

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1992	KNR	4-03 1003-01
na=Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 1/2cegły  w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm
jm=otworów
ob=10
nsn=5.4.

[RMS 1]
nz=0.1491	0	0.1491
np=1
wa=34.74
wb=69.6

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 1207-01
na=Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
jm=m	40
ob=200
nsn=5.7.

[RMS 4]
nz=0.0798	0	0.0798
np=1
wa=371.87
wb=744.92

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0204-03
na=Układanie przewodów kabelkowych płaskich o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 na betonie - YDYżo 3x2,5
jm=m	40
ob=200
nsn=5.7.

[RMS 4]
nz=0.0693	0	0.0693
np=1
wa=322.94
wb=646.91

[RMS 21]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=1489.28
wb=1692.06

[RMS 29]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=37.23
wb=42.3

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 0308-04
na=Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym natynkowych przykręcanych 2-biegunowych do 16A/2,5mm2
jm=szt	20
ob=12
nsn=5.7.

[RMS 4]
nz=0.252	0	0.252
np=1
wa=70.46
wb=141.15

[RMS 7]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=324.36
wb=368.53

[RMS 29]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=8.11
wb=9.21

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 1208-01
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm
jm=m	40
ob=200
nsn=5.7.

[RMS 4]
nz=0.0315	0	0.0315
np=1
wa=146.79
wb=294.05

[ELEMENT 1]
na=Pomiary i badania odbiorcze

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 1304-03
na=Badania i pomiary instalacji odgromowej - pierwszy pomiar
jm=szt	20
ob=1
nsn=5.9.

[RMS 4]
nz=1.26	0	1.26
np=1
wa=29.36
wb=58.82

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 1304-04
na=Badania i pomiary instalacji odgromowej - każdy następny pomiar
jm=szt	20
ob=4
nsn=5.9.

[RMS 4]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=52.19
wb=104.54

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 1301-01
na=Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napięcia
jm=pomiar
ob=12
nsn=5.9.

[RMS 4]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=363.48
wb=728.13

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2000	KNNR	5 1305-01
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego
jm=próbę
ob=1
nsn=5.9.

[RMS 4]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=7.69
wb=15.4

[POZYCJA]
pd=	KNNR	5 1305-02
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego
jm=próba
ob=12
nsn=5.9.

[RMS 3]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=75.49
wb=151.22

[POZYCJA]
pd=Wacetob wyd.2000	KNNR	9w 1201-02
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
jm=punkt
ob=1
nsn=5.9.

[RMS 3]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=9.32
wb=18.66

[POZYCJA]
na=Dokumentacja powykonawcza instalacji elektrycznych
jm=kpl	90
ob=1
nsn=5.9.
op=1
cj=1000

