**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest jednorazowa dostawa drutu miękkiego ze stali niskowęglowej gatunku C4D1, o średnicy 3,4 mm, wytrzymałości 360 - 420 N/mm², wykonanego wg normy PN-67/M-80026. Drut jest przeznaczony do belowania surowców pochodzących z sortowni odpadów komunalnych takich jak frakcja kaloryczna wysortowana z odpadów komunalnych (pre-RDF), opakowania z tworzyw sztucznych, folia, papier, butelki PET, puszka aluminiowa. Drut ma być dostarczony w kręgach o średnicy zewnętrznej max. 760 mm, waga 120 – 150 kg/1 krąg. Cała powierzchnia drutu powinna być nasmarowana olejem. Dostarczony drut powinien być zapakowany metodą zapewniającą zachowanie właściwości oraz parametrów techniczno - eksploatacyjnych podczas transportu oraz przechowywania w warunkach magazynowych w okresie co najmniej 3 miesięcy. Szacunkowa ilość zamówienia wynosi 20 Mg. Okres realizacji jednorazowej dostawy (zamówienia): do 30 dni od dnia zawarcia umowy. Zakłada się, że ilość jednorazowej dostawy wyniesie ok. 20 Mg.

1. **INFORMACJE DODATKOWE**
2. Wykonawca dostarczy drut na pisemne, wysłane przez zamawiającego pocztą elektroniczną, zamówienie. Miejscem dostawy drutu będzie magazyn materiałów eksploatacyjnych zamawiającego położony na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, Orli Staw 2, 62-834 Ceków, czynny w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach   
   od 6.00 do 21.00. Koszt transportu drutu pokrywa wykonawca.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć drut zgodny z wymaganiami określonymi dla przedmiotu zamówienia.
4. Wykonawca zrealizuje jednorazową dostawę po uprzednim otrzymaniu przez wykonawcę zamówienia zamawiającego złożonego pocztą elektroniczną. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego (w tym samym dniu) telefonicznego lub za pomocą poczty elektronicznej potwierdzenia otrzymania zamówienia.
5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do jednorazowej dostawy, przed rozładunkiem, komplet niezbędnych dokumentów dotyczących przywiezionego drutu, zawierający co najmniej świadectwo jakości producenta drutu potwierdzające, że oferowany drut posiada odpowiednie właściwości mechaniczne i jest zgodny z normą PN-67/M-80026.
6. Ewentualne wystąpienie niezgodności w świadectwie jakości na dostarczony drut, będzie uznane za niezgodne z zamówieniem i będzie podlegało reklamacji.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania jakości otrzymanego drutu w upoważnionym do tego typu badań laboratorium. W przypadku stwierdzenia niezgodności parametrów z wymaganiami zamawiającego – dostawa zostanie uznana za niezgodną z zamówieniem i zwrócona wykonawcy. Wykonawca poniesie koszty badań i zwrotu wadliwej partii drutu.
8. Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w SWZ, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
9. **WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY**
10. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia.
11. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.