***UWAGA!!! NOWY ZAŁĄCZNIK NR 1D!!!***

***Załącznik nr 1D***

**Formularz cenowy – Cześć nr 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **SPRZĘT**  **CHARAKTER PRACY** | **OPONY** | | **ILOŚĆ**  **SZT.** | **PRODUCENT OPONY/MODEL oraz klasa energetyczna i przyczepności** | **CENA JEDNOSTKOWA NETTO za 1 szt.** | **Cena netto za całą ilość sztuk \*** | **Cena brutto za całą ilość sztuk \*** |
| **ROZMIAR** | **UWAGI / OPIS** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Volvo, MAN, Renault, Mercedes | 315/80 R22,5 | Opony napędowe w wykonaniu szosowo-terenowym. Opony do stosowania na krótkich przejazdach, po wszystkich rodzajach nawierzchni, włącznie z dojazdami na place budowy, gdzie wymagana jest dobra trakcja i zachodzi ryzyko częstych uszkodzeń opon. indeks nośności 154/150, indeks prędkości K | **62** |  |  |  |  |
| 2 | Mercedes | 385/65 R22,5 | Opony na oś kierowaną w wykonaniu szosowo-terenowym. Opony do stosowania na krótkich przejazdach, po wszystkich rodzajach nawierzchni, włącznie z dojazdami na place budowy, gdzie wymagana jest dobra trakcja i zachodzi ryzyko częstych uszkodzeń; indeks nośności 158/160, indeks prędkości J | **6** |  |  |  |  |
| 3 | Koparko-ładowarka | Przód 340/80 R18 | Wysoka odporność na przebicia; indeks nośności 143, indeks prędkości A8 | **2** |  |  |  |  |
| 4 | Kraz | 1300x530-533 | Wysoka odporność na przebicia; indeks nośności 156, indeks prędkości F | **6 opon+ 6 dętek** |  |  |  |  |
| 5 | Renault Kangoo | 175/65/R14 | Letnie, indeks nośności 86, indeks prędkości T | **8** |  |  |  |  |
| zimowe, indeks nośności 86, indeks prędkości T | **8** |  |  |  |  |
| 6 | Dacia Duster | **215/65/R16** | Letnie, indeks nośności 98, indeks prędkości T | **4** |  |  |  |  |
| Zimowe, indeks nośności 98, indeks prędkości T | **4** |  |  |  |  |
| 7 | Wózek elektryczny Yamaha | 18x8,50-8 | indeks nośności 82, indeks prędkości A4 | **4** |  |  |  |  |
| 8 | Peugeot Partner | 175/70 R14C | Letnie, indeks nośności 95, indeks prędkości T | **4** |  |  |  |  |
| Zimowe, indeks nośności 95, indeks prędkości T | **4** |  |  |  |  |
| 9 | Opel Combo | 175/70 R14C | Zimowe, indeks nośności 95, indeks prędkości T | **4** |  |  |  |  |
| 10 | VW Transporter | 215/65 R16 C | Zimowe, indeks nośności 109, indeks prędkości R | **4** |  |  |  |  |
| 11 | Wózek widłowy Nissan 3,0T | Przód 28x9-15 | Opony pełne, gładkie na średnicy wewnętrznej, trójwarstwowe | **8** |  |  |  |  |
| Tył 6,50-10 | Opony pełne, gładkie na średnicy wewnętrznej, trójwarstwowe | **4** |  |  |  |  |
| 12 | Wózek widłowy Nissan | Przód 7.00-12 | Opony pełne, gładkie na średnicy wewnętrznej, trójwarstwowe | **6** |  |  |  |  |
| Tył 6.00-9 | Opony pełne, gładkie na średnicy wewnętrznej, trójwarstwowe | **6** |  |  |  |  |
| RAZEM | | | | |  |  | **\*\*** | **\*\*** |

**\*** - Wypełnia Wykonawca

**\*\*** - Wypełnia Wykonawca **(należy przenieść do formularza ofertowego - załącznika nr 1)**