„Uzupełnienie dla prac budowlano-instalacyjnych”

1. Demontaż opraw oświetleniowych 12 szt.,
2. Demontaż rozdzielni elektrycznej w pomieszczeniu „przedsionka chłodni” – 1 szt.,
3. Demontaż instalacji kanalizacyjnej około 2m, demontaż instalacji wody ciepłej i zimnej około 4m wraz z zaślepieniem w ścianie (rura fi 1/2”) pozycja 5 w przedmiarze,
4. Demontaż instalacji CO wraz z grzejnikiem (2 sztuka + około 4 m rur z zaślepieniem fi1/2”) – pozycja 4 w przedmiarze,
5. Demontaż klimatyzatora Fujitsu 3,5kW zarówno jednostki wewnętrznej jak i zewnętrznej wraz z odciągnięciem czynnika – pozycja 7 w przedmiarze,
6. Przełożenie odpowietrzenia kanalizacji ok 4m, (demontaż starej rury od sufitu do podłogi, wykucie bruzdy w ścianie, wstawienie nowego odpowietrzenia rura fi 50mm, zamurowanie bruzdy),
7. Montaż 3 lamp ściennych nad chłodniami,
8. Budowa sufitu typu Armstrong w pomieszczeniu „przedsionka chłodni”, wraz z montażem włazu wejściowego na chłodnie i dwóch lamp sufitowych przystosowanych do tego rodzaju sufitów.

**UWAGA:**

W opisie do „Uzupełnienie dla prac budowlano-instalacyjnych” przedstawione są tylko prace, które nie zostały zawarte w projektach lub są uszczegółowieniem zakresu. Wykonawca do skalkulowania wartości zadania powinien uwzględnić wszystkie dołączone do procedury przetargowej dokumenty jak i własną wiedze i doświadczenie - zalecana jest również wizja lokalna.