|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OBIEKT:** | **Droga gminna nr 160 514K „Glew - Łesiska”** |  |
| **KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:** | **Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe** |  |
| **NUMER EWID. DZIAŁKI:** | **290** |  |
| **OBRĘB:** | **0007 Glew** |  |
| **INWESTOR:** | **Gmina Koniusza Koniusza 55 32-104 Koniusza** |  |
| **TYTUŁ PROJEKTU:** | **Informacja dotycząca**  **Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia**  **dla zadania pn.:**  **„Remont drogi gminnej «Glew - Łesiska»  nr 160 514K od km 0+000 do km 0+540  położonej w m. Glew”.** | |
| **NUMER UMOWY:** | **109/2023 z dn. 16.08.2023 r.** |  |
| **WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ**  **(KOD CPV):** | **45233223-8** |  |

**AUTOR OPRACOWANIA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OŚWIADCZENIE:**  Niniejszy projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu któremu służy. | | | | | |
| Lp. | Branża | Funkcja | Imię i nazwisko, nr uprawnień | Data | Podpis |
|  | **Drogowa** | **Projektant** | **mgr inż. Marek Sabat**  **SWK/0067/PBD/16** |  |  |

**Bilcza, sierpień 2023 r.**

# **Zakres robót oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów**

Remont drogi gminnej nr 160 514K „Glew - Łesiska” od km 0+000 do km 0+540   
w miejscowości Glew obejmuje wykonanie następujących robót:

- frezowanie nawierzchni remontowanej drogi gminnej;

- skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową;

- ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o szerokości od 3,5 do 4,5 m;

- czyszczenie rowów i przepustu z namułu;

- wykonanie poboczy z powierzchniowym utrwaleniem.

# **Wykaz istniejących obiektów budowlanych**

W rejonie remontowanej drogi gminnej występują następujące obiekty budowlane: sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, telekomunikacyjne oraz energetyczne niskiego napięcia.

# **Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia ludzi**

Zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi może wystąpić podczas realizacji nw. robót:

* wykonanie robót drogowych pod ruchem (frezowanie, oraz układanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni);
* wykonanie robót drogowych w pobliżu przewodów linii kablowych elektroenergetycznych i sieci gazowej,
* wykonanie robót ziemnych;
* roboty wykonywane przy użyciu dźwigów (rozładunki i załadunki oraz przemieszczanie w pionie materiałów budowlanych.

# **Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia**

Źródłem zagrożenia mogą być prace przy:

* robotach nawierzchniowych;
* robotach ziemnych;
* roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych,
* roboty wykonywane w pobliżu sieci gazowych,
* prowadzeniu robót drogowych (wykończeniowych) w strefie bezpośredniego wpływu ruchu samochodowego.

Rodzaj zagrożenia i czas jego występowania przedstawiono w poniższej tabeli:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Rodzaj zagrożenia** | **Czas występowania** |
| 1. | Wpadnięcie do wykopu | Nie dotyczy |
| 2. | Potknięcie się na tym samym poziomie | Przez cały rok |
| 3. | Poślizgnięcie się na tym samym poziomie |
| 4. | Kontakt z przedmiotem będącym w ruchu |
| 5. | Rozerwanie się części narzędzi ręcznych |
| 6. | Najechanie przez środki transportu drogowego |
| 7. | Uderzenie przez części ruchome i wirujące |
| 8. | Uderzenie o nieruchome przedmioty |
| 9. | Porażenie prądem | Przez cały okres budowy |
| 10. | Hałas | W czasie robót zagęszczania mieszanki asfaltowej oraz frezowania nawierzchni bitumicznej |
| 11. | Upadek z wysokości | Nie dotyczy |
| 12. | Spadające przedmioty, drobne detale | Nie dotyczy |
| 13. | Kontakt z przedmiotami ostrymi. | Nie dotyczy |
| 14. | Kontakt z przedmiotami szorstkimi | Nie dotyczy |
| 15. | Zachlapanie oczu | W czasie wykonywania skropienia międzywarstwowego |
| 16. | Zaprószenie oczu | Nie dotyczy |
| 17. | Wdychanie substancji szkodliwych | W czasie robót nawierzchniowych |
| 18. | Wibracje | W czasie robót zagęszczania mieszanki asfaltowej |
| 19. | Poparzenie | W czasie układania mieszanki asfaltowej |
| 20. | Promieniowanie | Nie dotyczy |

# **Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych**

* Przed dopuszczeniem do pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych należy ich przeszkolić w zakresie szkolenia wstępnego na stanowisku pracy. Szkolenie powinien przeprowadzić kierownik budowy lub osoba przez niego wyznaczona.

Szkolenie pracowników podwykonawców powinni przeprowadzać kierownicy robót podwykonawców. Odbycie szkolenia winno być potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem oraz odnotowane w dzienniku szkoleń.

* Przed rozpoczęciem robót szczególnie niebezpiecznych kierownik budowy lub osoba przez niego wyznaczona przeprowadzają dodatkowy instruktaż bezpiecznego wykonywania tego rodzaju robót oraz określają zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia dla ludzi i środowiska. Fakt odbycia instruktażu należy odnotować w dzienniku szkoleń.
* Przy wykonywaniu prac budowlano-montażowych należy stosować ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.

# **Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub ŻYCIA w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.**

* Wykonanie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i projektem organizacji ruchu na czas wykonania robót budowlanych w pasie drogowym w zakresie obejmującym cały odcinek robót z podziałem na działki robocze;
* właściwe oznakowanie robót drogowych w zależności od ich rodzaju i zakresu oraz aktualizacja oznakowania;
* organizacja robót nie może powodować nadmiernego zagęszczenia ludzi i pracującego sprzętu w jednym miejscu;
* pracujący sprzęt oraz ludzie powinni być odgrodzeni od odbywającego się ruchu pojazdów zaporami drogowymi w sposób uniemożliwiający kolizję;
* zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości przez wykonanie tymczasowych balustrad;
* narzędzia i sprzęt stosowany przy wykonaniu robót musi być sprawny technicznie, posiadać wymagane ochrony i osłony elementów mogących zagrażać bezpieczeństwu ludzi; muszą być zachowane normy hałasu i emisji spalin;
* pracownicy zatrudnieni w ramach wykonywania robót muszą być ubrani w kamizelki ostrzegawcze i kaski ochronne;
* rozstawienie sprzętu oraz podział odcinka na działki robocze musi uwzględniać bezpieczeństwo ludzi zatrudnionych przy wykonywaniu robót oraz osób trzecich;
* środki transportowe oraz organizacja dostaw materiałów na plac budowy musi uwzględniać specyfikę robót drogowych wykonywanych przy odbywającym się ruchu pojazdów i związane z tym utrudnienia;
* poinformowanie pracowników, gdzie znajduje się apteczka pierwszej pomocy i jak jest wyposażona oraz gdzie są telefony alarmowe.

Opracował: