Załącznik nr 3

Budynek przy ul. Wojska Polskiego 50:

1. Montaż systemu klimatyzacji typu Multisplit, parter – pokoje:
   1. Pokój nr A-13, split naścienny o mocy chłodniczej 3-4kw
   2. Pokój nr A-14, split naścienny o mocy chłodniczej 3-4kw
   3. Jednostka zewnętrzna na ścianie zewnetrzej o minimalnej mocy chłodniczej 7kW
   4. Wymagana minimalna efektywność w trybie chłodzenia SEER: 6.1
   5. Klasa efektywności energetycznej: A++
   6. Przedstawienie Zamawiającemu koncepcji układu klimatyzacji wraz z zakresem prac towarzyszącymi oraz zatwierdzenie DTR montowanego systemu
   7. W pomieszczeniach sterownik typu ścienny
   8. Odprowadzenie skroplin grawitacyjnie do najbliższych punktów kanalizacyjnych, w przypadku braku możliwości grawitacyjnego odprowadzeni zastosować pompki skroplin.
   9. Instalacja prowadzona w korytach PCV oraz w strefie sufitu podwieszanego, w szachtach instalacyjnych
   10. Zasilanie urządzeń z punktu wskazanego przez Zamawiającego, montaż odpowiednich zabezpieczeń wg DTR urządzeń w rozdzielni elektrycznej
   11. Szacowana długość linii freonowej od agregatu do najdalszej jednostki: 30mb
   12. Wykonanie prac ogólnobudowlanych takich jak: wykonanie otworów przejściowych instalacji w stropach i ścianach, uzupełnienie ścian pianka lub zaprawą, szpachlowanie, malowanie, montaż rewizji
   13. Wykonanie niezbędnych przejść PPOŻ

Serwis i konserwacja zgodnie z DTR urządzeń i wymagań producenta w czasie trwania gwarancji