STANOWISKO DO BEZPIECZNEJ KONTROLI I ROZŁADOWYWANIA BRONI.

Stanowisko musi:

* Zapewniać bezpieczne rozładowywanie broni i zabezpieczać użytkownika i otoczenie przed skutkami przypadkowego strzału dla broni od kalibru 9x19mm do 7,62x51mm NATO.
* Być przystosowane do długotrwałej eksploatacji bez konieczności okresowych przeglądów lub okresowej wymiany elementów eksploatacyjnych.
* Być przystosowane do montażu na blacie lub do ściany murowanej (elementy montażowe w zestawie).
* Wytrzymywać co najmniej 10 strzałów z amunicji 9x19mm lub 1 strzał z amunicji 7,62x51mm NATO bez konieczności wymiany elementów eksploatacyjnych.
* Posiadać oznaczenie z napisem „TU KIERUJ BROŃ”.
* Być przystosowane do współpracy z pistoletem Glock wyposażonym w latarkę,
* Preferowane są stanowiska bezpiecznej kontroli oraz rozładowywania broni, których parametry zostały potwierdzone przez niezależne instytucje.
* Być zabezpieczone przed korozją.
* Elementy metalowe muszą być pokryte lakierem proszkowym w kolorze szarym lub czarnym.