**Stojak rowerowy z dziesięcioma stanowiskami.**

Przeznaczony do parkowania wszystkich typów i wielkości rowerów również tych wyposażonych w hamulce tarczowe.

**Opis**

ilość stanowisk:

10

szerokość stojaka/wieszaka:

390cm

wysokość:

45cm

głębokość:

53cm

szerokość stanowiska:

6cm

odległość między stanowiskami

42cm

przekrój rurki:

18mm

grubość rurki:

2mm

waga:

45kg

profil stojaka:

30x30x1,5mm

montaż:

12 kołków rozporowych Ø 8mm (w zestawie)

materiał:

stal ocynkowana, stal ocynkowana i malowana, stal nierdzewna

sposób mocowania:

do podłoża

regulacja stanowisk:

regulowane (90 i 45 stopni)

metoda montażu

do przykręcenia