**RG.271.19.2024 Załącznik nr 6 do SWZ**

Przedmiar robót (do sporządzenia kosztorysu na etapie podpisywania umowy)

**Remont odcinka drogi gminnej nr 270590K „Do leśniczówki” w Stróżówce**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa** | **Ilość** | **Cena jednostkowa**  **brutto** | **Wartość**  **brutto** |
| 1 | profilowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej masą asfaltową | 30 t |  |  |
| 2 | mechaniczne ścinanie poboczy z odwiezieniem urobku do 5 km | 780 m2 |  |  |
| 3 | wzmocnienie istniejącej podbudowy mieszanką tłuczniową frakcji 0-40 mm | 35 m3 |  |  |
| 4 | wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej na drodze grub. 6 cm | 2620 m2 |  |  |
| 5 | wykonanie podbudowy pod zjazdami z mieszanki tłuczniowej średnia grubość 20 cm | 300 m2 |  |  |
| 6 | wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej grub. 6 cm na zjazdach do posesji | 243 m2 |  |  |
| 7 | wykonanie poboczy z mieszanki klińcowej grub. warstwy  6 cm | 780 m2 |  |  |
| 8 | oczyszczenie rowów odwadniających z namułu grub. warstwy 30 cm z odwiezieniem urobku do 5 km | 700 m |  |  |
| 9 | ułożenie korytek betonowych 50x50x50 w rowie odwadniającym na zaprawie cementowej | 290 mb |  |  |
| 10 | ułożenie korytek betonowych 30x30x50 w rowie odwadniającym na zaprawie cementowej | 150 mb |  |  |
| 11 | formowanie korpusu drogowego gruntowego | 210 m3 |  |  |
| 12 | obsypanie korytek mieszanką tłuczniową 5-31 mm | 150 m3 |  |  |
| 13 | wycinka drzew z odwozem do 5 km | 2 szt. |  |  |
| 14 | wycinka zakrzaczeń z odwiezieniem urobku do 5 km | 120 m2 |  |  |
| 15 | demontaż istniejących przepustów betonowych pod zjazdami ø400 | 30 mb |  |  |
| 16 | montaż przepustu pod zjazdem z rur k-2 ø400 | 24 mb |  |  |
| 17 | montaż przepustu pod zjazdem z rur k-2 ø300 | 6 mb |  |  |
| 18 | wymiana przepustu pod drogą z kręgów zbrojonych ø400 na przepust z rur k-2 ø400 | 6 mb |  |  |
| 19 | wykonanie ścianki czołowej betonowej na przepuście | 1,5 m3 |  |  |
| **RAZEM brutto** | | | |  |