**OPZ** (opis przedmiotu zamówienia) zgodnie z poniższą specyfikacją:

QUAD YAMAHA GRIZZLY 700 EPS fabrycznie nowy, wolny od wad

ROCZNIK: 2021 lub 2022

**Typ silnika:** Jednocylindrowy; Chłodzony cieczą; 4-suwowy; SOHC;4- zaworowy
**Pojemność:** 686 cm³
**Średnica x skok tłoka:** 102,0 mm x 84,0 mm
**Stopień sprężania:** 10.0 : 1
**Układ smarowania:** Mokra miska olejowa
**Układ paliwowy:** Układ elektronicznego wtrysku paliwa
**Układ zapłonu:** TCI Układ rozrusznika Elektryczny
**Skrzynia biegów:** L/H/N/R/P; Skrzynia biegów Ultramatic® z paskiem klinowym i funkcją hamowania silnikiem kół przednich i tylnych
**Napęd:** On-Command® 2WD/4WD/z blokowanym dyferencjałem
**Napęd końcowy:** Wał

**Podwozie:**
**Układ przedniego zawieszeni:** Niezależne, podwójne dwuramienne;193 mm skok koła;5 pozycji ustawień
**Układ tylnego zawieszenia:** Niezależne, podwójne dwuramienne;232 mm skok koła;5 pozycji ustawień
**Hamulec przedni:** Podwójny hydrauliczny tarczowy, chłodzony powietrzem
**Hamulec tylny:** left hand/right foot operation;Hydrauliczny tarczowy, chłodzony powietrzem **Ogumienie przednie:** Opony Maxxis 27" Zilla, 27x 10-14, aluminiowe felgi
**Ogumienie tylne:** Opony Maxxis 27" Zilla, 27x 10-14, aluminiowe felgi
**Obciążenie maksymalne:** Bagażnik przedni 50 kg, Bagażnik tylny 90 kg

**Wymiary:**
**Długość całkowita:** 2070 mm
**Szerokość całkowita:** 1230 mm
**Wysokość całkowita:** 1253 mm
**Wysokość siodełka:** 860 mm
**Rozstaw osi:** 1253 mm
**Minimalny prześwit:** 300 mm
**Min. promień skrętu:** 3,5 m
**Pojemność zbiornika paliwa:** 18 litrów
**Pojemność zbiornika oleju:**  2.6 litra
**Układ kierowniczy:** Typ Ackermann z elektrycznym układem sterowania

**DODATKOWE WYMAGANIA:
Kolor:** **czerwony**, dopuszczalny kolor zielony **Oświetlenie:** alarmowe przód i tył z sygnałem dźwiękowym, kolor niebieski

**Dodatkowe wyposażenie:**

1. Kufer bagażowy tylny;
2. Zestaw haka holowniczego.

**Wymagania gwarancyjne i serwisowe**

Oferowany przez wykonawcę quad powinien być w pełni sprawny i spełniać wymagania techniczne, jakościowe i użytkowe określone w szczegółowym opisie zamówienia.

Quad powinien posiadać wszystkie dokumenty niezbędne do dopełnienia formalności związanych
z dopuszczeniem do ruchu po drogach publicznych i instrukcję obsługi w języku polskim.

Quad przeznaczony jest do prac związanych z zabezpieczeniem ratowniczym terenu plaży miejskiej.

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na dostarczonego quada na okres wskazany w ofercie liczony od dnia podpisania przez przedstawicieli stron protokołu odbioru quada (załącznik
do zapytania ofertowego). W okresie gwarancji wszystkie koszty naprawy w tym dojazd, koszt materiałów i części zamiennych, za wyjątkiem materiałów i części eksploatacyjnych podlegających naturalnemu zużyciu ponosi wykonawca.

Podjęcie naprawy w okresie gwarancji nastąpi w czasie 48 godzin licząc od terminu zgłoszenia, nie wliczając czasu w dniach ustawowo wolnych.

Maksymalny czas naprawy – do 14 dni licząc od daty jej rozpoczęcia.

Wykonanie obowiązków z tytułu gwarancji odbywać się będzie transportem i na koszt wykonawcy.

Koszty transportu do zamawiającego ponosi wykonawca.

W przypadku, gdy wada jest tego rodzaju, że usunięcie usterki lub wady w terminie 14 dni jest niemożliwa, w szczególności w przypadku konieczności zamówienia części dostawca ustali
z zamawiającym odpowiedni termin usunięcia wad lub usterki i wówczas na ten okres dostawca zabezpieczy sprzęt zastępczy o zbliżonych parametrach.

**Informacje/wymagania dodatkowe**

Homologacja końcowa europejska lub dokument równoważny;

Wszystkie dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

Instrukcja obsługi w języku polskim;