WRD KMP KIELCE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr pom.** | **Nazwa** | **Zakres prac do realizacji** | **UWAGI** |
| **BUDYNEK 95 (POZIOM – 0)** | | | |
| K | Komunikacja | - przygotowanie ścian i sufitu do malowania  - malowanie ścian i sufitu | - sufit podwieszany (do malowania wyłącznie pasy boczne)  - w korytarzu są odbojnice meblowe (do demontażu przed malowaniem) |
| 1 | Pom. biurowe | - przygotowanie ścian i sufitu do malowania  - malowanie ścian i sufitu  - wymiana kratek went. z siatką 17x24 – 1 szt. | - w pomieszczeniu są odbojnice meblowe (do demontażu przed malowaniem)  - bez demontażu lamp  60x60 - 6 szt.  - odjąć cokolik 10cm |
| 2 | Magazyn | - przygotowanie ścian i sufitu do malowania  - malowanie ścian i sufitu  - zamontować narożniki 2m – 3 szt.  - wymiana łącznika światła pojedynczego | - bez demontażu lamp  2 szt. 60x60  - w pomieszczeniu znajdują się szafy pancerne i duża ilość sprzętu elektronicznego (odjąć od malowania)  - odjąć cokolik 10cm |
| 3 | Magazyn | - zamontować narożnik 2m – 1 szt. |  |
| 5 | Pom. biurowe | - przygotowanie ścian i sufitu do malowania  - malowanie ścian i sufitu  - wymiana kratek went. z siatką 17x24 – 1 szt. | - w pomieszczeniu są odbojnice meblowe (do demontażu przed malowaniem)  - bez demontażu lamp  60x60 - 6 szt.  - odjąć cokolik 10cm |
| 6 | Naczelnik | - wymiana kratki went. okrągłej  - przygotowanie ścian i sufitu do malowania  - malowanie ścian i sufitu | - w pomieszczeniu są odbojnice meblowe (do demontażu przed malowaniem)  - bez demontażu lamp  3 szt. 60x60  - odjąć cokolik 10cm |
| 7 | Sekretariat | - wymiana kratek went. z siatką 17x24 – 1 szt.  - przygotowanie ścian i sufitu do malowania  - malowanie ścian i sufitu | - w pomieszczeniu są odbojnice meblowe (do demontażu przed malowaniem)  - odjąć aneks od przedmiaru 190x200  - bez demontażu lamp  3 szt. 60x60  - odjąć cokolik 10cm |
| 8 | Z-ca Naczelnika | - wymiana kratki went. okrągłej  - przygotowanie ścian i sufitu do malowania  - malowanie ścian i sufitu | - w pomieszczeniu są odbojnice meblowe (do demontażu przed malowaniem)  - bez demontażu lamp  3 szt. 60x60  - odjąć cokolik 10cm |
| 9 | Szatnia (m) I | - wykonać lamperię na wys. 2m  - przygotowanie ścian i sufitu do malowania  - malowanie ścian i sufitu  - odbicie tynku 1m2  - uzupełnienie tynku 1m2  - wymiana kratek went. z siatką 17x24 – 1 szt. | - w pomieszczeniu są odbojnice meblowe (do demontażu przed malowaniem)  - bez demontażu lamp  9 szt. 60x60 |
| 10 | Pom. biurowe | - wymiana kratek went. z siatką 17x24 – 1 szt.  - demontaż/ ponowny montaż grzejnika 80x60  - odbicie tynku 1m2  - uzupełnienie tynku 1m2  - przygotowanie ścian i sufitu do malowania  - malowanie ścian i sufitu | - w pomieszczeniu są odbojnice meblowe (do demontażu przed malowaniem)  - odjąć cokolik 10cm |
| 11 | Pom. socjalne | - przygotowanie ścian i sufitu do malowania  - malowanie ścian i sufitu  - wymiana plafonier – 3 szt.  - wymiana wentylatora elektr.  - wykonać lamperię na wys. 2m  - zamontować narożniki 2m – 2 szt. | - w pomieszczeniu są odbojnice meblowe (do demontażu przed malowaniem)  - odjąć z przedmiaru aneks 2x2,17m  - odjąć cokolik 10cm |
| 12 | Sala odpraw | - wymiana kratek went. z siatką 17x24 – 2 szt.  - przygotowanie ścian i sufitu do malowania  - malowanie ścian i sufitu | - w pom. 9 szt. lamp 60x60 (nie demontować)  - w pomieszczeniu są odbojnice meblowe (do demontażu przed malowaniem)  - posadzka tarkett (odjąć cokolik przy przedmiarze) |
| 13 | Szatnia (d)  + sanit. | - wymiana wentylatora elektr.  - wymiana plafonier – 5 szt.  - przygotowanie ścian i sufitu do malowania  - malowanie ścian i sufitu  - wymiana kratek rewiz. 20x25  - wykonać lamperię na wys. 2m  - zamontować narożniki 2m – 7 szt. | Hpł – 2,02m |
| 14 | Szatnia (m) II  + sanit. | - wymiana plafonier – 9 szt.  - montaż klamki okiennej  - wykonać lamperię na wys. 2m  - zamontować narożniki 2m – 2 szt.  - wymiana kratek went. z siatką 17x24 – 1 szt.  - przygotowanie ścian i sufitu do malowania  - malowanie ścian i sufitu  - wymiana kratek rewiz. 20x25 – 3 szt.  - wymiana grilla grzejnika typ22 szer. 70cm  - montaż pojemnika na mydło | - w pomieszczeniu są odbojnice meblowe (do demontażu przed malowaniem)  - odjąć cokolik 10cm |
| 15 | Pom. biurowe | - montaż kratek went. z siatką 17x24 – 1 szt. – obecnie brak  - przygotowanie ścian i sufitu do malowania  - malowanie ścian i sufitu | - w pomieszczeniu są odbojnice meblowe (do demontażu przed malowaniem)  - odjąć cokolik 10cm |
| - | WC (m) | - montaż poj. na papier toalet. – 2 szt.  - wymiana plafonier – 4 szt.  - przygotowanie sufitu do malowania w ost. pom.  - malowanie w ostatnim pom. sufitu | Hpł – 2m |
| - | WC (d) | - wymiana plafonier – 2 szt.  - przygotowanie sufitu do malowania  - malowanie sufitu | Hpł – 2m |