WRD KMP KIELCE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr pom.** | **Nazwa** | **Zakres prac do realizacji** | **UWAGI** |
| **BUDYNEK 95 (POZIOM – 0)**  |
| K | Komunikacja | - przygotowanie ścian i sufitu do malowania - malowanie ścian i sufitu  | - sufit podwieszany (do malowania wyłącznie pasy boczne)- w korytarzu są odbojnice meblowe (do demontażu przed malowaniem) |
| 1 | Pom. biurowe | - przygotowanie ścian i sufitu do malowania - malowanie ścian i sufitu - wymiana kratek went. z siatką 17x24 – 1 szt. | - w pomieszczeniu są odbojnice meblowe (do demontażu przed malowaniem)- bez demontażu lamp 60x60 - 6 szt.- odjąć cokolik 10cm |
| 2 | Magazyn  | - przygotowanie ścian i sufitu do malowania - malowanie ścian i sufitu - zamontować narożniki 2m – 3 szt.- wymiana łącznika światła pojedynczego | - bez demontażu lamp 2 szt. 60x60- w pomieszczeniu znajdują się szafy pancerne i duża ilość sprzętu elektronicznego (odjąć od malowania)- odjąć cokolik 10cm |
| 3 | Magazyn  | - zamontować narożnik 2m – 1 szt. |  |
| 5 | Pom. biurowe | - przygotowanie ścian i sufitu do malowania - malowanie ścian i sufitu - wymiana kratek went. z siatką 17x24 – 1 szt. | - w pomieszczeniu są odbojnice meblowe (do demontażu przed malowaniem)- bez demontażu lamp 60x60 - 6 szt.- odjąć cokolik 10cm |
| 6 | Naczelnik | - wymiana kratki went. okrągłej- przygotowanie ścian i sufitu do malowania - malowanie ścian i sufitu  | - w pomieszczeniu są odbojnice meblowe (do demontażu przed malowaniem)- bez demontażu lamp 3 szt. 60x60- odjąć cokolik 10cm |
| 7 | Sekretariat | - wymiana kratek went. z siatką 17x24 – 1 szt.- przygotowanie ścian i sufitu do malowania - malowanie ścian i sufitu | - w pomieszczeniu są odbojnice meblowe (do demontażu przed malowaniem)- odjąć aneks od przedmiaru 190x200- bez demontażu lamp 3 szt. 60x60- odjąć cokolik 10cm |
| 8 | Z-ca Naczelnika | - wymiana kratki went. okrągłej- przygotowanie ścian i sufitu do malowania - malowanie ścian i sufitu  | - w pomieszczeniu są odbojnice meblowe (do demontażu przed malowaniem)- bez demontażu lamp 3 szt. 60x60- odjąć cokolik 10cm |
| 9 | Szatnia (m) I | - wykonać lamperię na wys. 2m- przygotowanie ścian i sufitu do malowania - malowanie ścian i sufitu- odbicie tynku 1m2- uzupełnienie tynku 1m2- wymiana kratek went. z siatką 17x24 – 1 szt. | - w pomieszczeniu są odbojnice meblowe (do demontażu przed malowaniem)- bez demontażu lamp 9 szt. 60x60 |
| 10 | Pom. biurowe | - wymiana kratek went. z siatką 17x24 – 1 szt.- demontaż/ ponowny montaż grzejnika 80x60 - odbicie tynku 1m2- uzupełnienie tynku 1m2- przygotowanie ścian i sufitu do malowania - malowanie ścian i sufitu | - w pomieszczeniu są odbojnice meblowe (do demontażu przed malowaniem)- odjąć cokolik 10cm |
| 11 | Pom. socjalne | - przygotowanie ścian i sufitu do malowania - malowanie ścian i sufitu- wymiana plafonier – 3 szt.- wymiana wentylatora elektr.- wykonać lamperię na wys. 2m- zamontować narożniki 2m – 2 szt. | - w pomieszczeniu są odbojnice meblowe (do demontażu przed malowaniem)- odjąć z przedmiaru aneks 2x2,17m- odjąć cokolik 10cm |
| 12 | Sala odpraw | - wymiana kratek went. z siatką 17x24 – 2 szt.- przygotowanie ścian i sufitu do malowania - malowanie ścian i sufitu | - w pom. 9 szt. lamp 60x60 (nie demontować)- w pomieszczeniu są odbojnice meblowe (do demontażu przed malowaniem)- posadzka tarkett (odjąć cokolik przy przedmiarze) |
| 13 | Szatnia (d) + sanit. | - wymiana wentylatora elektr.- wymiana plafonier – 5 szt.- przygotowanie ścian i sufitu do malowania - malowanie ścian i sufitu- wymiana kratek rewiz. 20x25- wykonać lamperię na wys. 2m- zamontować narożniki 2m – 7 szt. | Hpł – 2,02m |
| 14 | Szatnia (m) II + sanit. | - wymiana plafonier – 9 szt.- montaż klamki okiennej- wykonać lamperię na wys. 2m- zamontować narożniki 2m – 2 szt.- wymiana kratek went. z siatką 17x24 – 1 szt.- przygotowanie ścian i sufitu do malowania - malowanie ścian i sufitu- wymiana kratek rewiz. 20x25 – 3 szt.- wymiana grilla grzejnika typ22 szer. 70cm- montaż pojemnika na mydło | - w pomieszczeniu są odbojnice meblowe (do demontażu przed malowaniem)- odjąć cokolik 10cm |
| 15 | Pom. biurowe | - montaż kratek went. z siatką 17x24 – 1 szt. – obecnie brak- przygotowanie ścian i sufitu do malowania - malowanie ścian i sufitu | - w pomieszczeniu są odbojnice meblowe (do demontażu przed malowaniem)- odjąć cokolik 10cm |
| - | WC (m) | - montaż poj. na papier toalet. – 2 szt.- wymiana plafonier – 4 szt.- przygotowanie sufitu do malowania w ost. pom.- malowanie w ostatnim pom. sufitu | Hpł – 2m |
| - | WC (d) | - wymiana plafonier – 2 szt.- przygotowanie sufitu do malowania - malowanie sufitu | Hpł – 2m |